













(Mülga:RG-23/12/2014-29214) EK-1



(Değişik:RG-13/4/2017-30037) 
EK-2
ATY Hazırlama Tesisleri İçin Gerekli Ekipmanlar


Tablo 3 - Ekipman Listesi
	Ekipman
	Belediye Atıkları
(Tehlikesiz Atıklar)
	Karışık Atıklar (Belediye + Endüstriden Kaynaklanan Tehlikeli ve/veya Tehlikesiz Atıklar)
	Tehlikeli ve/veya Tehlikesiz Atıklar
(Belediye Atıkları Hariç)

	Atık besleme ekipmanı ve bunker (iç veya dış karıştırmalı)
	X(3)
	X
	X

	Poşet parçalayıcı
	X(3)
	X
	

	Döner elek
	X(3)
	X
	

	Kaba Kırıcı (Ön parçalama)
	X(3)
	X
	X

	Manyetik ayırıcı
	X(3)
	X
	X

	Ayırıcı (Balistik, Havalı, Eddy akımlı vb.)
	X
	X
	X(1)

	İnce Kırıcı (Son parçalama)
	X
	X
	X

	Kurutucu
	X(2)
	X(1)(2)
	X(1)(2)

	Taşıma ve yükleme ekipmanı (Konveyör, vinç vb.)
	X(3)
	X
	X



(1) İhtiyaç duyulması halinde kullanılır.
(2) Atığın %65’ten fazla sulu/nemli olması halinde tesiste bulunması zorunludur.
(3) Mekanik ayırma tesisinde bulunmaması veya ihtiyaç duyulması halinde kullanılır.






EK-3
ATY Özellikleri


Tablo 4 - ATY hazırlama tesislerinde hazırlanacak yakıtın özellikleri
	Parametre
	Sınır Değer

	Kalorifik değer, kcal/kg
	>2500

	Tane boyutu, mm
	<50 (1)

	Nem oranı, %
	<35

	Klor İçeriği, %
	<1 (2)

	Hg, µg/MJ
	<330

	Ağır metal toplamı, mg/MJ 
	<2500

	PCB, ppm
	(Değişik ibare:RG-23/12/2014-29214) 
<50

	Solvent içeriği, %
	<15


(1)  Tane boyutu parametresi ATY kullanacak tesislerde kullanılan teknolojilerin Bakanlıkça uygun bulunması halinde arttırılabilir.
(2)  Klor by-pass hattı bulunan tesisler için parametre üç katına kadar Bakanlıkça uygun bulunması halinde artırılabilir.



(Değişik:RG-13/4/2017-30037) 
EK-4
ATY Hazırlama ve Ek Yakıt Kullanacak Tesislerin Kabul Edebileceği Atıkların Listesi

	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]ATIK KODU
	ATIK KODU TANIMI
	Açıklama
	ATY
	Ek Yakıt

	01 05 05*
	Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları
	A
	X
	X

	01 05 06*
	Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları
	M
	X
	X

	02 01 02
	Hayvan dokusu atıkları
	 
	X
	X

	02 01 03
	Bitki dokusu atıkları
	 
	X
	X

	02 01 04
	Atık plastikler (ambalajlar hariç)
	 
	X
	X

	02 01 06
	Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan dışkısı, idrar ve tezek (ve bunlarla temas etmiş saman dahil), akan sıvılar
	 
	X
	X

	02 01 07
	Ormancılık atıkları
	 
	X
	X

	02 02 01
	Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar
	 
	X
	X

	02 02 02
	Hayvan dokusu atığı
	 
	X
	X

	02 02 03
	Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
	 
	X
	X

	02 02 04
	İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
	 
	X
	X

	02 03 02
	Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar
	 
	X
	X

	02 03 03
	Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar
	 
	X
	X

	02 03 04
	Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
	 
	X
	X

	02 03 05
	İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan atıklar
	 
	X
	X

	02 04 03
	İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
	 
	X
	X

	02 05 02
	İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
	 
	X
	X

	02 06 01
	Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler
	 
	X
	X

	02 06 02
	Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar
	 
	X
	X

	02 06 03
	İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
	 
	X
	X

	02 07 01
	Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar
	 
	X
	X

	02 07 02
	Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar
	 
	X
	X

	02 07 04
	Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
	 
	X
	 

	02 07 05
	İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
	 
	X
	X

	03 01 01
	Ağaç kabuğu ve mantar atıkları
	 
	X
	X

	03 01 04*
	Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar
	M
	X
	X

	03 01 05
	03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar
	 
	X
	X

	03 02 01*
	Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler
	A
	X
	X

	03 02 02*
	Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler
	A
	X
	X

	03 02 03*
	Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler
	A
	X
	X

	03 02 04*
	İnorganik ahşap koruyucu maddeler
	A
	X
	X

	03 02 05*
	Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları
	M
	X
	X

	03 03 01
	Ağaç kabuğu ve odun atıkları
	 
	X
	X

	03 03 02
	Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)
	 
	X
	X

	03 03 05
	Kâğıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları
	 
	X
	X

	03 03 07
	Atık kâğıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar
	 
	X
	X

	03 03 08
	Geri dönüşüme gitmek üzere sınıflandırılan kâğıt ve kartondan kaynaklanan atıklar
	 
	X
	X

	03 03 10
	Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru
	 
	X
	X

	03 03 11
	03 03 10 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
	 
	X
	X

	04 01 01
	Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar
	 
	X
	X

	04 01 06
	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içeren çamurlar
	 
	 
	X

	04 01 07
	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar
	 
	X
	X

	04 01 09
	Perdah ve boyama atıkları
	 
	X
	 

	04 02 09
	Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)
	 
	X
	X

	04 02 10
	Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum)
	 
	X
	X

	04 02 14*
	Organik çözücüler içeren perdah atıkları
	M
	X
	 

	04 02 15
	04 02 14 dışındaki perdah atıkları
	 
	X
	 

	04 02 16*
	Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler
	M
	X
	X

	04 02 17
	04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler
	 
	X
	X

	04 02 19*
	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
	M
	X
	X

	04 02 20
	04 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
	 
	X
	X

	04 02 21
	İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları
	 
	X
	X

	04 02 22
	İşlenmiş tekstil elyafı atıkları
	 
	X
	X

	05 01 02*
	Tuz arındırma (tuz giderici) çamurları
	A
	X
	X

	05 01 03*
	Tank dibi çamurları
	A
	X
	X

	05 01 04*
	Asit alkil çamurları
	A
	X
	X

	05 01 05*
	Petrol döküntüleri
	A
	X
	X

	05 01 06*
	İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar
	A
	X
	X

	05 01 07*
	Asit ziftleri
	A
	X
	X

	05 01 08*
	Diğer ziftler
	A
	X
	X

	05 01 09*
	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar
	M
	X
	X

	05 01 10
	05 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
	 
	X
	X

	05 01 11*
	Yakıtların bazlar ile temizlenmesi sonucu oluşan atıklar
	A
	X
	X

	05 01 12*
	Yağ içeren asitler
	M
	 
	X

	05 01 13
	Kazan besleme suyu çamurları
	 
	X
	X

	05 01 14
	Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
	 
	X
	X

	05 01 15*
	Kullanılmış filtre killeri
	A
	X
	X

	05 01 16
	Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar
	 
	X
	 

	05 01 17
	Bitüm
	 
	X
	X

	05 06 01*
	Asit ziftleri
	A
	X
	X

	05 06 03*
	Diğer ziftler
	A
	X
	X

	05 06 04
	Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
	 
	X
	X

	05 07 02
	Kükürt içeren atıklar
	 
	X
	 

	06 05 02*
	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
	M
	X
	X

	06 05 03
	06 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
	 
	X
	X

	06 08 02*
	Zararlı klorosilan içeren atıklar
	M
	X
	X

	06 13 02*
	Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)
	A
	X
	X

	06 13 03
	Karbon siyahı
	 
	X
	X

	07 01 01*
	Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
	A
	X
	 

	07 01 03*
	Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
	A
	X
	 

	07 01 04*
	Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
	A
	X
	 

	07 01 08*
	Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
	A
	X
	X

	07 01 10*
	Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
	A
	X
	X

	07 01 11*
	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
	M
	X
	X

	07 01 12
	07 01 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
	 
	X
	X

	07 02 01*
	Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
	A
	X
	 

	07 02 03*
	Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
	A
	X
	 

	07 02 04*
	Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
	A
	X
	 

	07 02 08*
	Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
	A
	X
	X

	07 02 10*
	Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
	A
	X
	X

	07 02 11*
	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
	M
	X
	X

	07 02 12
	07 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
	 
	X
	X

	07 02 13
	Atık plastik
	 
	X
	X

	07 02 14*
	Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları
	M
	X
	X

	07 02 15
	07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları
	 
	X
	X

	07 02 16*
	Zararlı silikonlar içeren atıklar
	M
	X
	X

	07 02 17
	07 02 16 dışında silikon içeren atıklar
	 
	X
	X

	07 03 01*
	Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
	A
	X
	 

	07 03 03*
	Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
	A
	X
	 

	07 03 04*
	Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
	A
	X
	 

	07 03 08*
	Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
	A
	X
	X

	07 03 10*
	Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
	A
	X
	X

	07 03 11*
	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
	M
	X
	X

	07 03 12
	07 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
	 
	X
	X

	07 04 01*
	Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
	A
	X
	 

	07 04 03*
	Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
	A
	X
	 

	07 04 04*
	Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
	A
	X
	 

	07 04 08*
	Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
	A
	X
	X

	07 04 10*
	Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
	A
	X
	X

	07 04 11*
	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
	M
	X
	X

	07 04 12
	07 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
	 
	X
	X

	07 04 13*
	Tehlikeli madde içeren katı atıklar
	M
	X
	 

	07 05 01*
	Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
	A
	X
	 

	07 05 03*
	Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
	A
	X
	 

	07 05 04*
	Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
	A
	X
	 

	07 05 08*
	Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
	A
	X
	X

	07 05 10*
	Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar
	A
	X
	X

	07 05 11*
	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
	M
	X
	X

	07 05 12
	07 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
	 
	X
	X

	07 05 13*
	Tehlikeli madde içeren katı atıklar
	M
	X
	 

	07 06 03*
	Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
	A
	X
	 

	07 06 04*
	Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
	A
	X
	 

	07 06 08*
	Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları
	A
	X
	X

	07 06 10*
	Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
	A
	X
	X

	07 06 11*
	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
	M
	X
	X

	07 06 12
	07 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
	 
	X
	X

	07 07 03*
	Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
	A
	X
	 

	07 07 04*
	Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
	A
	X
	 

	07 07 08*
	Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
	A
	X
	X

	07 07 10*
	Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
	A
	X
	X

	07 07 11*
	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
	M
	X
	X

	07 07 12
	07 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
	 
	X
	X

	08 01 11*
	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler
	M
	X
	 

	08 01 12
	08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler
	 
	X
	X

	08 01 13*
	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları
	M
	X
	 

	08 01 14
	08 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları
	 
	X
	X

	08 01 15*
	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar
	M
	X
	 

	08 01 16
	08 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar
	 
	X
	X

	08 01 17*
	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar
	M
	X
	 

	08 01 18
	08 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar
	 
	X
	X

	08 01 19*
	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar
	M
	X
	 

	08 01 20
	08 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar
	 
	X
	X

	08 01 21*
	Boya ya da vernik sökücü atıkları
	A
	X
	X

	08 02 01
	Atık kaplama tozları
	 
	X
	 

	08 03 07
	Mürekkep içeren sulu çamurlar
	 
	X
	 

	08 03 08
	Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar
	 
	X
	 

	08 03 12*
	Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları
	M
	X
	X

	08 03 13
	08 03 12 dışındaki mürekkep atıkları
	 
	X
	X

	08 03 14*
	Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları
	M
	X
	X

	08 03 15
	08 05 14 dışındaki mürekkep çamurları
	 
	X
	X

	08 03 16*
	Atık aşındırma solüsyonları
	A
	X
	X

	08 03 17*
	Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri
	M
	X
	X

	08 03 18
	08 03 17 dışındaki atık baskı tonerleri
	 
	X
	X

	08 03 19*
	Dağıtıcı yağ
	A
	X
	X

	08 04 09*
	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları
	M
	X
	 

	08 04 10
	08 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları
	 
	X
	X

	08 04 11*
	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları
	M
	X
	 

	08 04 12
	08 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurları
	 
	X
	X

	08 04 13*
	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurları
	M
	X
	 

	08 04 14
	08 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu çamurları
	 
	X
	X

	08 04 15*
	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları
	M
	X
	 

	08 04 16
	08 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu atıkları
	 
	X
	X

	08 04 17*
	Reçine yağı
	A
	X
	X

	08 05 01*
	Atık izosiyanatlar
	A
	X
	X

	09 01 01*
	Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları
	A
	X
	 

	09 01 02*
	Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu
	A
	X
	 

	09 01 03*
	Çözücü bazlı banyo solüsyonları
	A
	X
	 

	09 01 05*
	Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlar
	A
	X
	 

	09 01 08
	Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kâğıdı
	 
	X
	X

	10 01 01
	(10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu
	 
	X
	X

	10 01 20*
	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
	M
	X
	X

	10 01 21
	10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
	 
	X
	X

	10 01 25
	Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar
	 
	X
	X

	10 02 11*
	Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
	M
	X
	X

	10 03 02
	Anot hurdaları
	 
	X
	X

	10 03 18
	10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
	 
	X
	X

	10 06 07*
	Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
	A
	X
	X

	10 06 09*
	Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
	M
	X
	X

	10 07 07*
	Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
	M
	X
	X

	10 08 12*
	Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar
	A
	X
	X

	10 08 13
	10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
	 
	X
	X

	10 08 17*
	Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
	M
	X
	X

	10 08 18
	10 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri
	 
	X
	X

	10 08 19*
	Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
	M
	X
	X

	10 11 03
	Cam elyaf atıkları
	 
	X
	 

	10 11 15*
	Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
	M
	X
	X

	10 11 19*
	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
	M
	X
	X

	10 11 20
	10 11 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan katı atıklar
	 
	X
	X

	10 12 13
	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamur
	 
	X
	X

	11 01 09*
	Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
	M
	X
	X

	11 01 10
	11 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri
	 
	X
	X

	11 01 13*
	Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları
	M
	X
	X

	11 01 14
	11 01 13 dışındaki yağ alma atıkları
	 
	X
	X

	11 01 16*
	Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri
	A
	X
	X

	11 05 04*
	Iskarta flaks malzemeler
	A
	X
	 

	12 01 05
	Plastik yongalar ve çapaklar
	 
	X
	X

	12 01 06*
	Halojen içeren madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)
	A
	X
	 

	12 01 07*
	Halojen içermeyen madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)
	A
	X
	X

	12 01 08*
	Halojen içeren işleme emülsiyon ve solüsyonları
	A
	X
	 

	12 01 09*
	Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları
	A
	X
	X

	12 01 10*
	Sentetik işleme yağları
	A
	X
	X

	12 01 12*
	Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar
	A
	X
	X

	12 01 14*
	Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları
	M
	X
	X

	12 01 18*
	Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)
	M
	 
	X

	12 01 19*
	Biyolojik olarak kolay bozunur işleme yağı
	A
	 
	X

	13 01 05*
	Klor içermeyen emülsiyonlar
	A
	 
	X

	13 01 09*
	Mineral esaslı klor içeren hidrolik yağlar
	A
	 
	X

	13 01 10*
	Mineral esaslı klor içermeyen hidrolik yağlar
	A
	 
	X

	13 01 11*
	Sentetik hidrolik yağlar
	A
	 
	X

	13 01 12*
	Kolayca biyolojik olarak bozunabilir hidrolik yağlar
	A
	 
	X

	13 01 13*
	Diğer hidrolik yağlar
	A
	 
	X

	13 02 04*
	Mineral esaslı klor içeren motor, şanzıman ve yağlama yağları
	A
	 
	X

	13 02 05*
	Mineral esaslı klor içermeyen motor, şanzıman ve yağlama yağları
	A
	 
	X

	13 02 06*
	Sentetik motor, şanzıman ve yağlama yağları
	A
	 
	X

	13 02 07*
	Kolayca biyolojik olarak bozunabilir motor, şanzıman ve yağlama yağları
	A
	 
	X

	13 02 08*
	Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları
	A
	 
	X

	13 03 06*
	13 03 01 dışındaki mineral esaslı klor içeren yalıtım ve ısı iletim yağları
	A
	 
	X

	13 03 07*
	Mineral esaslı klor içermeyen yalıtım ve ısı iletim yağları
	A
	 
	X

	13 03 08*
	Sentetik yalıtım ve ısı iletim yağları
	A
	 
	X

	13 03 09*
	Kolayca biyolojik olarak bozunabilir yalıtım ve ısı iletim yağları
	A
	 
	X

	13 03 10*
	Diğer yalıtım ve ısı iletim yağları
	A
	 
	X

	13 04 01*
	Nehir ve göl seyrüseferinden (iç su yolu denizciliğinden) kaynaklanan sintine yağları
	A
	X
	X

	13 04 02*
	İskele kanalizasyonlarından (mendirekten) kaynaklanan sintine yağları
	A
	X
	X

	13 04 03*
	Diğer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağları
	A
	X
	X

	13 05 01*
	Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katılar
	A
	X
	 

	13 05 02*
	Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlar
	A
	X
	X

	13 05 03*
	Yakalayıcı (interseptör) çamurları
	A
	X
	X

	13 05 06*
	Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağ
	A
	X
	X

	13 05 07*
	Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağlı su
	A
	X
	 

	13 05 08*
	Kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklar
	A
	X
	X

	13 07 01*
	Fuel-oil ve mazot
	A
	 
	X

	13 07 02*
	Benzin
	A
	 
	X

	13 07 03*
	Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)
	A
	 
	X

	14 06 02*
	Diğer halojenli çözücüler ve çözücü karışımları
	A
	 
	X

	14 06 03*
	Diğer çözücüler ve çözücü karışımları
	A
	X
	X

	14 06 04*
	Halojenli çözücüler içeren çamurlar veya katı atıklar
	A
	 
	X

	14 06 05*
	Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklar
	A
	X
	X

	15 01 01
	Kâğıt ve karton ambalaj (1)
	 
	X
	X

	15 01 02
	Plastik ambalaj (1)
	 
	X
	X

	15 01 03
	Ahşap ambalaj (1)
	 
	X
	X

	15 01 05
	Kompozit ambalaj (1)
	 
	X
	X

	15 01 06
	Karışık ambalaj (1)
	 
	X
	X

	15 01 09
	Tekstil ambalaj (1)
	 
	X
	X

	15 01 10*
	Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar
	A
	X
	X

	15 02 02*
	Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler
	M
	X
	X

	15 02 03
	15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler
	 
	X
	X

	16 01 03
	Ömrünü tamamlamış lastikler
	 
	 
	X

	16 01 07*
	Yağ filtreleri
	A
	X
	X

	16 01 13*
	Fren sıvıları
	A
	 
	X

	16 01 19
	Plastik
	 
	X
	X

	16 03 03*
	Tehlikeli maddeler içeren inorganik atıklar
	M
	X
	 

	16 03 05*
	Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar
	M
	X
	 

	16 03 06
	16 03 05 dışındaki organik atıklar
	 
	X
	X

	16 07 08*
	Yağ içeren atıklar
	M
	X
	X

	16 07 09*
	Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar
	M
	X
	X

	17 02 01
	Ahşap
	 
	X
	X

	17 02 03
	Plastik
	 
	X
	X

	17 02 04*
	Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik
	A
	X
	X

	17 03 01*
	Kömür katranı içeren bitümlü karışımlar
	M
	X
	X

	17 03 02
	17 03 01 dışındaki bitümlü karışımlar
	 
	X
	X

	17 03 03*
	Kömür katranı ve katranlı ürünler
	A
	X
	X

	17 05 03*
	Tehlikeli maddeler içeren toprak ve taşlar (2)
	M
	 
	X

	17 06 03*
	Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri
	M
	X
	X

	17 06 04
	17 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri
	 
	X
	X

	19 01 10*
	Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon
	A
	X
	X

	19 01 17*
	Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları
	M
	X
	X

	19 02 03
	Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
	 
	X
	 

	19 02 04*
	En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
	A
	X
	 

	19 02 05*
	Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
	M
	X
	 

	19 02 07*
	Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar
	A
	X
	X

	19 02 08*
	Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar
	M
	X
	X

	19 02 09*
	Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar
	M
	X
	X

	19 05 01
	Belediye ve benzeri atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları
	 
	X
	 

	19 08 05
	Kentsel atıksuyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
	 
	X
	X

	19 08 06*
	Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler
	A
	X
	X

	19 08 09
	Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gres
	 
	X
	 

	19 08 10*
	19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres
	A
	X
	X

	19 08 11*
	Endüstriyel atıksuyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
	M
	X
	X

	19 08 12
	19 08 11 dışındaki endüstriyel atıksuyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
	 
	X
	X

	19 08 13*
	Endüstriyel atıksuyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
	M
	X
	X

	19 08 14
	19 08 13 dışındaki endüstriyel atıksuyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
	 
	X
	X

	19 09 04
	Kullanılmış aktif karbon
	 
	X
	X

	19 11 01*
	Kullanılmış filtre killeri
	A
	X
	X

	19 11 03*
	Sulu sıvı atıklar
	A
	 
	X

	19 11 05*
	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
	M
	X
	X

	19 11 06
	19 11 05 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
	 
	X
	X

	19 12 01
	Kâğıt ve karton
	 
	X
	X

	19 12 04
	Plastik ve lastik
	 
	X
	X

	19 12 06*
	Tehlikeli maddeler içeren ahşap
	M
	X
	X

	19 12 07
	19 12 06 dışındaki ahşap
	 
	X
	X

	19 12 08
	Tekstil malzemeleri
	 
	X
	X

	19 12 10
	Yanabilir atıklar (atıktan türetilmiş yakıt)
	 
	 
	X

	19 12 11*
	Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
	M
	 
	X

	19 12 12
	19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
	 
	X
	X

	20 01 01
	Kâğıt ve karton
	 
	X
	X

	20 01 10
	Giysiler
	 
	X
	X

	20 01 11
	Tekstil ürünleri
	 
	X
	X

	20 01 13*
	Çözücüler
	A
	X
	 

	20 01 26*
	20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar
	A
	X
	X

	20 01 27*
	Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler
	M
	X
	X

	20 01 28
	20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler
	 
	X
	X

	20 01 37*
	Tehlikeli maddeler içeren ahşap
	M
	X
	X

	20 01 38
	20 01 37 dışındaki ahşap
	 
	X
	X

	20 01 39
	Plastikler
	 
	X
	X

	20 03 01
	Karışık belediye atıkları
	 
	X
	 

	20 03 07
	Hacimli atıklar
	 
	X
	 


[bookmark: _GoBack](1) Geri dönüşüm tesislerinde değerlendirilememesi halinde
(2) Sadece petrol ve petrol ürünleri ile kirlenmiş olanlar


Açıklamalar: 
· İlgili tesislerin kabul edebilecekleri atık kodları çarpı (X) işaretleri ile vurgulanmıştır. Yukarıdaki tabloda yanında çarpı işareti yer almayan veya Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4 atık listesinde olmasına rağmen bu listede yer almayan atıklar ilgili tesisler tarafından kabul edilemez.
· Atık listesinde (*) ile işaretlenmiş atıklar tehlikeli atıktır. Tehlikeli atıklar, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-3/A’sında listelenen özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip atıklardır.
· Atık listesinde (A) işaretli atıklar, Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin Ek-3/B’sinde yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer.
· (M) işaretli atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi gerekir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-3/A’sında listelenen özelliklerden H3-H8 ile H10 ve H11 ile ilgili değerlendirmeler, aynı Yönetmeliğin Ek-3/B’sinde yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılır.

 

EK-5
Atıktan Türetilmiş Yakıt Bilgi Formu (ATYBF) Formatı

	ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT BİLGİ FORMU
(ATYBF)

	
	Formun Hazırlanma Tarihi:
	 

	1) Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlayan Firmaya İlişkin Bilgiler

	a) Firmanın Adı/Ticari Unvanı:
	 

	b) Adresi:
	 

	c) Telefon Numarası:
	 
	ç) Faks Numarası:
	 

	d) E-posta Adresi:
	 

	e) Vergi Numarası ve Dairesi:
	 

	f) Sorumlu Personelin Adı ve Soyadı:
	 

	g) Sorumlu Personelin Unvanı:
	 

	ğ) Sorumlu Personelin Telefonu:
	 
	h) Sorumlu Personelin Faksı:
	 

	ı) Sorumlu Personelin E-postası:
	 

	

	2) Atıktan Türetilmiş Yakıtın Özelliklerine İlişkin Bilgiler

	a) ATY'nin Kodu:
	 

	b) ATY'nin Ticari İsmi (Varsa):
	 

	c) ATY'nin Ambalaj/Konteynır Türü:
	 

	ç) ATY'nin Rengi:
	 
	d) Fiziksel durumu:
	 

	e) ATY'nin Kalorifik Değeri (kcal/kg):
	 
	f) ATY'nin Parlama Noktası (ºC):
	 

	g) ATY'nin Tane Boyutu (mm):
	 
	ğ) ATY'nin Nem Oranı (%):
	 

	h) ATY'nin Klor İçeriği (%):
	 
	ı) ATY'nin Civa İçeriği (mg/MJ):
	 

	i) ATY'nin PCB İçeriği (ppm):
	 

	j) ATY'nin İçerisindeki Ağır Metaller ve Miktarları (mg/MJ):
	 

	k) ATY'nin Bileşiminde Özellikle Belirtilmesi Gereken Kimyevi İçerik (Varsa):
	 

	l) ATY'nin Tehlikelilik Özellikleri ve Risk İbareleri:
	 

	m) ATY'nin Hazırlanmasında Kullanılan Atıkların Kodları ve Kaynaklandıkları Sektör Bilgileri:
	 

	n) ATY'nin Muhafaza ve Depolanmasına İlişkin Bilgiler:
	 

	o) ATY ile İlgili Diğer Önemli Uyarı, Açıklama ve Bilgiler:
	 

	

	Formu Hazırlayan Personelin
Adı Soyadı:
Unvanı:
İmzası:
Tarih:
	 
 
 
 
 
	Firma Kaşesi ve Yetkili Onayı:




