(Değişik:RG-30/9/2016-29843) Ek-1
(Değişik ibare:RG-12/4/2017-30036) Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirme Kapsamı

	Avrupa Komisyonu Karar No.
	Ürün(ler)/ Kullanım Amacı
	Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi
	Şartnameler
	Görevler

	95/467/EC
	Prefabrik bacalar (kat yüksekliğinde elemanlar), alev bacası hatları (elemanlar veya bloklar), çok bölmeli bacalar (elemanlar veya bloklar), tek duvarlı baca blokları, kendi başına duran baca kitleri ve birleşik bacalar
(Bacalar için)
	Sistem 2+
	


[bookmark: detail]TS EN 13084-7
TS EN 14989-1
TS EN 14989-2
TS EN 1856-1
TS EN 1856-2




	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	98/214/EC
	Strüktürel metalik kesitler/profiller:
Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler/profiller
(T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru) ,
yassı ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak (kaplanarak) korunmuş yada korunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler. 
(Metal yapılarda veya metal ve beton karma yapılarda kullanılmak üzere)
	Sistem 2+
	
TS EN 10025-1
TS EN 10088-4
TS EN 10088-5
TS EN 10210-1
TS EN 10219-1
TS EN 10340
TS EN 10340/AC
TS EN 10343
TS EN 15048-1
TS EN 15088

	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	98/214/EC
	Strüktürel metalden yapılmış inşaat malzemeleri:
-Makaslar, kirişler, kolonlar, merdivenler, döşeme mertekleri, taşıyıcı direkler ve palplanj (perde) gibi bitmiş metal ürünler. Belirli uygulamalar için tasarlanarak uygun büyüklüklerde kesilmiş parçalar, raylar, traversler.
Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş yada korunmamış olabilir, kaynaklı yada kaynaksız olabilir.
(Temellerde ve yapı çerçevelerinde kullanım için)
	Sistem 2+
	TS EN 1090-1:2009+A1
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