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Ek-1
Ayakkabi Parcalarmm Tanimi ve Sekilleri

Yaznh Aciklama
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Ek2

Ayakkabi Yapuminda Kullamlan Malzemelerin Tammi ve Sekilleri

5 inci maddede ve ek-1'de belirtilen 3 adet
ayakkab parasiyla ilgili sekillerin yant
sira malzemeye iliskin sekiller etikelte yer
ali.

a)Deri.
Kil ve ylnditemizlenmis olsun

va da olmasin, ham derinin
orijinal lf yapisi bozulmadan,
grimeye kars: korunmast icin
islenmesinden sonraki genel adidir.

Deri, tabaklanmadan once veya sonra
tabakalarina ayrims ham deri

veya baska bir postian yapilmis olabilir.
‘Ancak, tabaklanmig ham

derinin veya yizeyinin mekanik olarak
ve/veya kimyasal yolla lif

halindeki parcalara aynimasindan veya
kiigik tanecikler veya toz haline
dénistariilmesinden sonra bunlarin bir
baglama ajan: kullanarak

veya kullanmaksizin tabakalar veya
bagka sekiller haline gefirilmesi

deri olarak kabul edilemez.

6 nei maddenin besinci fikrasinda belirtilen
ek bilgilerde “tek parca deri” teriminin
kullanilmas: durumunda, bu
terim,epidermisin ortadan kaldinlip
parganin orijinal yiizeyinin kaldig ve
yizeyin higbir bolamiiniin parlatiimadig,
Yanlmadig veya yakilmadigs hali
anlaminda kullanilr.

Bir yizey kaplamaya sahip olan deriler,
ne sekilde kaplanirsa kaplansm, kaplanan
ylizey tabakasi 0,15 mm’den kalin
olmamahidir.

Yazih Aciklama
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Kaplanms deri
b) Kaplanms deri
Derinin yizeyine kaplanan ve 0,15 mm'den
fazla olmak kaydiyla tiindn toplam
kalinliginin 1/3°nii agmayan deri

Dogal tekstil malzemeleri
©) Dogal tekstil malzemeleri ile

sentetik veya dokuma olmayan
ve "Tekstil Elyaf Isimleri ve Tekstl
‘Urinlerinin Elyaf Kompozisyorlanyla
gl Etiketleme ve Isaretleme Haldundaki
Yonetmelik" kapsamna giren tekstl
malzemeleri
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. Diger biltiin malzemeler
d) Diger biitin malzemeler

Ek-3
Bu Yonetmelik kapsamina giren mek mukabilinden ayakkab gesitleri

a) igeride veya disanda giymek igin diz veya yiksck okgeli ayakkabilar,
b) Bilekie botlar, yarim botlar, dizde botlar ve daha uzun botlar,

©) Cesitl tipte sandaletler, espadriller (st yizeyi gadir bezi ayakkabilar ve taban Ored bitki
malzemeli ayakabilar),

d) Tenis ayakkabilan, kosu ve diger spor ayakkabilan,

) Banyo sandaletleri ve diger degisik tipte ayakkabilar,

1) Spor faaliyetleri icin tasarlanan ve basl ¢ivi, nokta, toka, demir veya benzerlerine
sahip veya bunlarin yerlestirilmesi igin herhangi bir seyin ongdrildagt ozl spor ayakkabilar,

paten botlar, kayak botlan, uzun mesafe kayak ylrlytsi ayakkabisi, boks, gires ve bisiklet
ayakkabilan, buz pateni ve diger patenlerin pabug kismint olusturan karma unsurlar,

2) Dans ayakkabilan,

h) Aulabilir dayanaksiz malzeme (Kag, plastik film vb.) kullanilarak tabansiz olarak yapilanlar
harig olmak dzere, ozellikle kauguk veya plastigin kalibe dokilmesi yoluyla tek parca olarak
yapilan ayakkabilar,

1) Bazi durumlarda Skgesiz olan ve diger ayakkabilarm tisttine giyilen ayakkabi dstleri,

i) Okeeli, genellikle bir kere kullanilmak igin dizayn edilen, atlabilir ayakkabilar,

K) Ortopedik ve Anatomik ayakkabilar,




