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Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş.’nin Görevlendirme Kapsamı
	Avrupa Komisyonu Karar No.
	Ürün(ler)/ Kullanım Amacı
	Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi
	Şartnameler
	Görevler

	95/467/EC
	Alçı malzemeleri (1/4): İnce laminantlı tavan elemanları ve elyaflı alçı panolar, elyaflı hazır alçı sıvalar ve birleşik malzemeleri yangına maruz kalmaya hassas yüzeye yerleştirilmiş kompozit malzemeler

(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan duvarlarda, bölmelerde, tavanlarda ve bu yüzeylerin kaplanmasında)
	Sistem 3
	TS EN 13658-1
TS EN 13658-2
TS EN 13815
TS EN 13915
TS EN 13950
TS EN 13963
TS EN 14190
TS EN 14209
TS EN 14353+A1
TS EN 14496
TS EN 15283-1+A1
TS EN 15283-2+A1
TS EN 520+A1
	Onaylanmış Laboratuvar

	95/467/EC
	Alçı malzemeleri (2/4):

Alçıpanlar, bloklar, tavan elemanları, elyaflı hazır alçı sıvalar ve alçı sıvalar, ilgili yardımcı malzemeler dahil. (Duvarlarda, bölmelerde veya tavanlarda,(ilgili olarak) yapılarda strüktürel elemanların ve/veya yangın bölmelerinin yangından korunumu için düşünülen yerlerde)
	Sistem 3
	TS EN 12859
TS EN 12860
TS EN 13279-1
TS EN 14195
TS EN 14195/AC
TS EN 14246
TS EN 14246/AC
TS EN 520+A1
	Onaylanmış Laboratuvar

	96/578/EC
	Sıhhi cihazlar (1/1) : Modüler umumi tuvaletler ve prefabrike tuvalet kabinleri

(Kişisel hijyen için)
	Sistem 3
	TS EN 1825-1
TS EN 858-1
TS EN 858-1/A1
	Onaylanmış Laboratuvar

	96/580/EC
	Giydirme cepheler (1/1) :

Giydirme cephe kitleri

(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan dış duvarlarda)
	Sistem 3
	TS EN 13830
	Onaylanmış Laboratuvar

	97/462/EC
	Ahşap temelli malzemeler (2/2): Yontulup düzeltilmemiş, kaplama, cilalı veya kaplanmış ahşap esaslı paneller

(İç ve dış uygulamalardaki strüktürel olmayan elemanlar için)
	Sistem 3
	TS EN 13986+A1

	Onaylanmış Laboratuvar

	97/464/EC
	Yapı içinde ve dışında kullanılan atık su mühendisliği malzemeleri- Yangına tepki karakteristiği konusunda uygunluk değerlendirme sistemleri:      -Atık su arıtma tesisleri ve yapıyla bağlantılı arıtma ekipmanları için kitler ve elemanlar

-Foseptik 

(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
	Sistem 3
	TS EN 12566-6 
TS EN 12566-7 
	Onaylanmış Laboratuvar

	97/740/EC
	Duvarcılık ile ilgili ürünler (3/3):

Yangına maruz kaldığında hassaslaşabilecek bir yüzeye sahip ısı yalıtım malzemeleri ile birleştirilmiş duvarcılık elemanları
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan duvar ve bölücü elemanlarda)
	Sistem 3
	TS EN 15824
	Onaylanmış Laboratuvar

	97/808/EC
	Döşemeler (2/2) : Döşeme şap malzemeleri

(İç kullanımlar için)
	Sistem 3
	TS EN 13454-1
TS EN 13813
TS EN 14016-1
	Onaylanmış Laboratuvar

	97/808/EC
	Döşemeler (2/2) : Sert döşeme malzemeleri

(A) Parçalar

Kaplama ürünleri, toprak karolar, mozaikler, parke, ağ veya levhadan süsler, yer ızgaraları, sert lamine döşemeler, ahşap bazlı malzemeler.

(Üzeri kapatılmış umumi ulaşım alanlarını da kapsayan iç kullanımlar için)
	Sistem 3
	TS EN 12057
TS EN 12058
TS 436 EN 1340
TS 436 EN 1340/AC
TS 213-1EN 13748-1
TS EN 14342+A1
TS EN 14411
TS EN 15285
TS EN 15285/AC
	Onaylanmış Laboratuvar

	97/808/EC
	Döşemeler (2/2) : Esnek ve dokuma yer döşemeleri

Karo, tabaka veya rulo şeklinde piyasaya sunulan homojen ve heterojen esnek yer kaplamaları biçiminde [karolar, plastik ve kauçuk levhalar (aminoplastik ısı ile sertleşen kaplamalar), linolyum ve mantar; antistatik tabaka, serbest yayılan yer karoları, esnek lamine yer kaplamalarını içeren dokuma yer döşemeleri]

(İç kullanımlar için)
	Sistem 3
	TS EN 14041
TS EN 14041/AC
TS EN 14904
	Onaylanmış Laboratuvar

	98/436/EC
	Tüm çatı örtüleri, çatı

ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (2/6):

Düz(yassı) ve profil Levhalar

(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
	Sistem 3
	TS EN 1013+A1
TS EN 14782
TS EN 14783
TS EN 494+A1
TS EN 534+A1
	Onaylanmış Laboratuvar

	98/436/EC
	Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (2/6):

Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller

(Yangına tepki

düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
	Sistem 3
	TS EN 14509

	Onaylanmış Laboratuvar

	98/436/EC
	Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (2/6):

Çatı kaplama malzemeleri, arduvazları, taşları ve kiremitleri

(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
	Sistem 3
	TS EN 12326-1
TS EN 1304           
TS EN 14964
TS EN 490
TS EN 492
TS EN 494+A1
TS EN 544:2011
	Onaylanmış Laboratuvar

	98/436/EC
	Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (2/6):

Çatı pencereleri 
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
	Sistem 3
	TS EN 14351-1:2006+A2
	Onaylanmış Laboratuvar

	98/436/EC
	Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (2/6):

Çatı ışıklıkları (Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
	Sistem 3
	TS EN 14963
TS EN 1873
	Onaylanmış Laboratuvar

	98/437/EC
	İç ve dış duvar ve tavan kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar (3/5):

Rulo halindeki kaplamalar

(Yangına tepki düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların iç kaplamalarında)
	Sistem 3
	TS EN 14716
TS EN 15102:2007+A1
	Onaylanmış Laboratuvar

	98/437/EC
	İç ve dış duvar ve tavan kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar (3/5):

Asma tavanlar (kitler)

(Yangına tepki düzenlemelerine tabi tavanların iç ve dış kaplamalarında)
	Sistem 3
	TS EN 13964

	Onaylanmış Laboratuvar

	98/437/EC
	İç ve dış duvar ve tavan kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar (3/5):

Kaplama Plakaları

(Yangına tepki düzenlemelerine tabi duvarların ve tavanların iç veya dış kaplaması olarak)
	Sistem 3
	TS EN 1469
TS EN 14783
	Onaylanmış Laboratuvar

	98/437/EC
	İç ve dış duvar ve tavan kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar (3/5):

Fayanslar

(Yangına tepki düzenlemelerine tabi duvarların ve tavanların iç veya dış kaplaması olarak)
	Sistem 3
	TS EN 12057
TS EN 14411
TS EN 14782         
TS EN 15286
TS EN 490
	Onaylanmış Laboratuvar

	98/437/EC
	İç ve dış duvar ve tavan kaplamalarda tamamlayıcı

elemanlar (3/5): 'Shingel'lar

(Yangına tepki düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların dış kaplamalarında)
	Sistem 3
	TS EN 12467       
TS EN 16153+A1
	Onaylanmış Laboratuvar

	98/437/EC
	İç ve dış duvar ve tavan kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar (3/5):

Yüzey Kaplamaları

(Yangına tepki düzenlemelerine tabi duvarların ve tavanların iç veya dış kaplaması olarak)
	Sistem 3
	TS EN 13245-2
TS EN 14915
TS EN 534+A1
	Onaylanmış Laboratuvar

	98/437/EC
	İç ve dış duvar ve tavan kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar (3/5):

Paneller

(Yangına tepki düzenlemelerine tabi duvarların ve tavanların iç veya dış kaplaması olarak)
	Sistem 3
	TS EN 1013+A1
TS EN 14509
TS EN 15102:2007+A1
TS EN 438-7
	Onaylanmış Laboratuvar

	98/601/EC
	Yol yapım malzemeleri (2/2):

Bitümlü karışımlar (Yangına Tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için.)
	Sistem 3
	TS EN 13108-1

TS EN 13108-1/AC 

TS EN 13108-2 

TS EN 13108-2/AC

TS EN 13108-3 

TS EN 13108-3/AC

TS EN 13108-4 

TS EN 13108-4/AC

TS EN 13108-5 

TS EN 13108-5/AC

TS EN 13108-6 

TS EN 13108-6/AC

TS EN 13108-7

TS EN 13108-7/AC
	Onaylanmış Laboratuvar

	99/90/EC
	Membranlar (2/3): Nem Geçirimsiz şilteler

(Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
	Sistem 3
	TS EN 13967
TS EN 13969
TS EN 13969/A1
	Onaylanmış Laboratuvar

	99/90/EC
	Membranlar (2/3): Geçirimsizlik tabakaları

(Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
	Sistem 3
	TS EN 14909
TS EN 14967
TS EN 15814+A2
	Onaylanmış Laboratuvar

	99/90/EC
	Membranlar (2/3): Çatı altı tabakaları (Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
	Sistem 3
	TS EN 13859-1
	Onaylanmış Laboratuvar

	99/90/EC
	Membranlar (2/3):

Çatı şilteleri

(Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
	Sistem 3
	TS EN 13707
TS EN 13956
	Onaylanmış Laboratuvar

	99/90/EC
	Membranlar (2/3):

Su buharı kontrol tabakaları

(Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
	Sistem 3
	TS EN 13859-1
TS EN 13859-2
TS EN 13970
TS EN 13970/A1
TS EN 13984
	Onaylanmış Laboratuvar


(Yangına tepki düzenlemelerine tabi üzenlemelerine tabi

a

	ar,-erde. kullanımlar için)
	Sistem 3
	TS EN 13162+A1
TS EN 13163+A1
TS EN 13164+A1
TS EN 13165+A2
TS EN 13166+A2
TS EN 13167+A1
TS EN 13168+A1
TS EN 13169+A1
TS EN 13170+A1
TS EN 13171+A1
TS EN 14063-1
TS EN 14063-1/AC
TS EN 14064-1
TS EN 14303:2009+A1
TS EN 14304:2009+A1

TS EN 14305+A1

TS EN 14306:2009+A1

TS EN 14307:2009+A1

TS EN 14308:2009+A1

TS EN 14309:2009+A1

TS EN 14313:2009+A1

TS EN 14314:2009+A1 TS EN 14315-1
TS EN 14316-1
TS EN 14317-1     
TS EN 14318-1    
 TS EN 14319-1    
 TS EN 14320-1
TS EN 14933
TS EN 14934         
TS EN 15501
TS EN 15599-1
TS EN 15600-1
TS EN 15732
TS EN 16069+A1
	Onaylanmış Laboratuvar
	

	99/94/EC
	
	Sistem 3
	TS EN 15037-5
	Onaylanmış Laboratuvar

	99/469/EC
	Beton, harç ve çimento

şerbetiyle ilgili malzemeler (2/2): Beton koruma ve tamir ürünleri

(Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
	Sistem 3
	TS EN 1504-2
TS EN 1504-3
TS EN 1504-4
TS EN 1504-6
	Onaylanmış Laboratuvar

	99/470/EC
	Yapıştırıcılar(2/2):

Karo yapıştırıcıları (Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
	Sistem 3
	TS EN 12004:2007+A1
	Onaylanmış Laboratuvar

	99/472/EC
	İnsan teması olmayan kullanım için düşünülmüş su boruları, depoları ve yardımcıları (4/5):

Valfler ve musluklar

(Yangın düzenlemelerine tabi

alanlardaki tesisatlarda insan kullanımı için düşünülmemiş suyun taşıma/ atım/ depolanmasında )
	Sistem 3
	TS EN 15069
	Onaylanmış Laboratuvar

	99/472/EC
	İnsan teması olmayan kullanım için düşünülmüş su boruları, depoları ve yardımcıları (4/5):

Fittingler, yapıştırıcılar,

sızdırmazlık contaları, ek yeri sızdırmazlık profilleri

(Yangına tepki düzenlemelerine tabi alanlardaki tesisatlarda insan kullanımı için düşünülmemiş suyuntaşıma/ atım/ depolanmasında)


	Sistem 3
	TS EN 295-1
TS EN 295-4
TS EN 295-5
TS EN 295-7
	Onaylanmış Laboratuvar

	2000/245/EC
	Düz cam, kanal biçimli camlar ve cam tuğla mamulleri (2/6):

Düz veya bombe cam paneller

(Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
	Sistem 3
	TS EN 1096-4
TS EN 12150-2
TS EN 12337-2
TS EN 13024-2
TS EN 14178-2
TS EN 14179-2
TS EN 14321-2
TS EN 14449
TS EN 1748-1-2
TS EN 1748-2-2
TS EN 1863-2
	Onaylanmış Laboratuvar

	2000/245/EC
	Düz cam, kanal biçimli camlar ve cam bloklar (2/6):

Cam izolasyon birimleri

(Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
	Sistem 3
	TS EN 1279-5+A2
	Onaylanmış Laboratuvar

	2011/19/EU
	Bina ve yaya yollarındaki derzlerde taşıyıcı olmayan kullanımlar için sızdırmazlık malzemeleri (2/2): Bina ve yaya yollarındaki derzlerde taşıyıcı olmayan kullanımlar için sızdırmazlık malzemeleri

(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için)
	Sistem 3
	TS EN 15651-1
TS EN 15651-2
TS EN 15651-3
TS EN 15651-4
	Onaylanmış Laboratuvar
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