(Değişik:RG-17/1/2023-32076) EK-1
SANTRAL SAHASI BELİRLEME YÖNTEMİ

Güneş enerjisine dayalı önlisans başvuruları, önlisans veya üretim lisansına derç edilmiş santral sahası değişiklik talepleri ve arazi uygulamalı lisanssız üretim faaliyeti başvuruları kapsamında oluşturulacak santral sahası aşağıda sıralanan yönteme göre belirlenir.
1. Tesis bileşeni yerini çevreleyen 1 (bir) adet çokgen oluşturulur ve bu çokgen santral sahası olarak tanımlanır.
1. Santral sahasının sınırı boyunca oluşan tüm köşe noktaları birbirini takip eden sırada olacak şekilde isimlendirilerek numaralandırılır (K1, K2,…,Kn). 
1. Santral sahası köşe koordinatları; önlisans başvuruları ile önlisans veya üretim lisansı tadil başvurularında ED50 Datum 6 derece, LÜY kapsamında yapılan başvurularda ise ED50, ITRF Datum veya WGS84 projeksiyon sistemlerinden herhangi birine göre belirlenir.
1. Belirlenen köşe koordinatları başvuru türüne göre Bakanlık resmi internet sayfasında duyurulan bilgi formuna ve/veya YEPDİS’e bu sıralamaya göre işlenir.

Önlisans veya üretim lisansı verilmiş bir tesisin yardımcı kaynağı güneş enerjisi olacak şekilde birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi yönündeki talepler kapsamında birden fazla sayıda santral sahası belirlenebilir. Bu durumda, yardımcı kaynağa dayalı santral sahalarının toplam alanı ile başvuruya esas GES toplam kurulu gücü dikkate alınarak belirlenecek ilgili ASSA değerinin, EK-4’te belirtilen ilgili değer ile bu değerin %35’i (yüzde otuz beş) arasında olması şartı aranır.
LÜY kapsamında yapılan arazi uygulamalı başvurular için, aralarında başka bir arazi olmayacak şekilde birbirlerine komşu taşınmazların sınırları arasında onaylı imar planlarında yer alan kadastral yol, akarsu veya sulama kanalı gibi unsurların bulunması halinde bu unsurları içeren 1 (bir) adet santral sahası belirlenebilir. Bu tür başvurularda, üzerinde santral sahası köşe koordinatlarının yazıldığı ve genel vaziyet planının yer aldığı Kadastro Müdürlükleri veya lisanslı harita kadastro bürosu (LİHKAB) tarafından onaylanmış koordinatlı aplikasyon krokisinde ilgili kadastral yol, akarsu veya sulama kanalı gibi unsurların koordinat bilgilerine ve vaziyet planlarına yer verilir. 
Çatı ve/veya cephe uygulamalı lisanssız üretim faaliyeti başvuruları için santral sahasının belirlenmesi zorunlu olmayıp ilgili şebeke işletmecisi tarafından GES’in kurulacağı yapının yer aldığı taşınmazı temsil eden en az bir noktaya ait koordinat bilgisinin YEPDİS’e girilmesi zorunludur.

(Değişik:RG-17/1/2023-32076) EK-2/A

ÖNLİSANS BAŞVURUSU TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇ RAPORU

	Başvuru Numarası
	

	Başvuru Sahibi Tüzel Kişinin Adı 
	 

	Proje Adı 
	 

	Üretim tesisinin 
	İli
	 

	
	İlçesi
	 

	Teknoloji Türü
	         

	Ünite sayısı (adet)
	

	Ünite gücü (W)
	 

	Tesis toplam kurulu gücü (MWe/MWp)
	 

	Elektrik Depolama Tesisi Toplam Başvuru Gücü (MW)
	

	Elektrik Depolama Tesisi Toplam Kapasitesi (MWh)
	

	Santral Sahası Yüzölçümü (m2)
	

	SANTRAL SAHASI BİLGİLERİ

	Santral Sahası Köşe Numarası
	Köşe UTM Koordinatı (ED50 - 6 derece)
	Dilim Orta Boylamı
(D.O.M.)

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	

	K1
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 

	Kn
	
	
	

	ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSİ KONUM BİLGİSİ 

	Köşe Numarası
	Köşe UTM Koordinatı (ED50 - 6 derece)
	Dilim Orta Boylamı
(D.O.M.)

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	

	K1
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 

	Kn
	
	
	

	BAŞVURUNUN TEKNİK DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

	Başvurunun ASSA Değeri  (m2/MWe)
	

	Santral Sahasının Kesiştiği Başvurular
	

	Santral Sahasının Çakıştığı Başvurular
	

	Kesişilen Alanın Yüzölçümü (m2)
	

	ASSA Değerine Göre Kesişilen Alanda Kurulabilecek Azami Kurulu Güç Değeri (MWe)
	


 Diğer teknik değerlendirme görüşleri:

(Değişik:RG-17/1/2023-32076) EK-2/B

[image: ]
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
                                                                      ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(Değişik:RG-17/1/2023-32076) EK-3
GÜNEŞ ÖLÇÜM İSTASYONUNUN BAŞVURUDA BELİRTİLEN SANTRAL SAHASINI TEMSİLİYETİNİN BELİRLENMESİ


Önlisans başvurusunda belirtilen Güneş Ölçüm İstasyonunun (GÖİ) santral sahasını temsil edip etmediği hususu aşağıda yer alan yönteme göre kararlaştırılır.

1.   Başvuruda belirtilen santral sahasının sınırından itibaren dışına doğru 5 (beş) kilometre uzaklaşılarak sanal bir alan oluşturulur. 

2.   Başvuruda belirtilen GÖİ’nin oluşturulan bu sanal alan içerisinde kalması durumunda santral sahasının temsil edildiği, aksi halde temsil edilmediği sonucuna varılır.

ÖRNEK:

[image: ]

[bookmark: _Hlk109030992]

(Değişik:RG-17/1/2023-32076) EK-4
ASSA DEĞERLERİ
	
A – FOTOVOLTAİK SİSTEMLER

	Taşıyıcı Yapı Türü 
	ASSA Değeri 
(m2/MWe)

	1. Optimum açıda sabitlenmiş taşıyıcı yapı
	15.385

	2. Tek eksende güneşi takip eden taşıyıcı yapı
	20.000

	3. Çift eksende güneşi takip eden taşıyıcı yapı
	25.000

	
B - TERMAL SİSTEMLER 

	Teknoloji Türü
	ASSA Değeri 
(m2/MWe)

	1. Parabolik oluklu doğrusal odaklayıcı
	  28.000 (Enerji Depolamasız)
40.000 (Enerji Depolamalı)

	2. Düzlemsel aynalar kullanılan doğrusal odaklayıcı 
	20.000

	3. Kule ve üzerinde buhar üreten reaktör hücresi bulunan merkezi odaklayıcı
	30.000 (Enerji Depolamasız)
                 50.000 (Enerji Depolamalı)

	4. Stirling motoru ve çanak tipi kullanılan merkezi odaklayıcı
	35.000 (Enerji Depolamasız)



[bookmark: _GoBack]Teknik değerlendirme işlemlerinde, başvurularda birden fazla sistem ve/veya taşıyıcı yapı türü veya teknoloji türünün kullanıldığının tespit edilmesi halinde küçük olan ASSA değeri dikkate alınır.
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Doğu 

(sağa değer)

Kuzey 

(yukarı değer)

UYGUNDUR.



SANTRAL SAHASI KÖŞE NUMARASI

PROJEKSİYON SİSTEMİ

(ED50-6 derece, ED50-3 derece, 

ITRF Datum veya WGS84) 



BAŞVURUNUN ASSA DEĞERİ (m2/MWe)

İL

İLÇE

KÖY / MAHALLE

Dilim Orta Boylamı

(D.O.M)

Kn

K2

:



K1

SANTRAL SAHASI YÜZÖLÇÜMÜ (M2)



SANTRAL SAHASI BİLGİLERİ

BAĞLANTISI UYGUN BULUNAN TOPLAM 

KURULU GÜÇ (AC / DC)



TAŞIYICI YAPI TÜRÜ



TEKNOLOJİ TÜRÜ

(Fotovoltaik Sistem / Termal Sistem)



UYGULAMA YERİ

(ARAZİ / SU YÜZEYLERİ) 



ŞEBEKE İŞLETMECİSİNE BAŞVURU TARİHİ



BAŞVURU TÜRÜ

(5-1-C, 5-1-Ç, 5-1-H, vb.)



TÜKETİCİ ABONE GRUBU 



BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM 

BİLGİLERİ



TESİS ADI



GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANSSIZ ÜRETİM FAALİYETİ BAŞVURUSUNA 

İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI
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