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TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR
ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları, 
ATIK: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan herhangi bir maddeyi,
[bookmark: _Toc464477855]CAM KESİM SIVISI: Plaka cam kesiminde köpürme/talaşlanmayı önlemek üzere kullanılan uçucu kimyasalları, 
CAM PLAKA: Fabrikada cam üretim hattından çıkan işlem görmemiş (kesime, kenar işlemeye, yüzey hazırlamaya, çeşitli yüzey kaplamalara, ısıl işlemlere ve benzeri) hazır camı,
ELMAS KESME TEKERİ: Cam kesiminde kullanılmak için yüksek kaliteli metal karbürden üretilmiş cam kesme tekerleğini,
ENDÜSTRİYEL CAM: Düz camın, inşaat, otomotiv, enerji, mobilya, beyaz eşya, tarım gibi sektörlerde kullanılmak üzere, makina ve benzeri araçlar ile kesim, kenar işleme, yüzey işleme, ısıl işlem gibi ek işlemlere tabi tutularak üretilen işlenmiş camı,
ENERJİLENDİRME: Makinelere elektrik verilmesi işlemini,
ISCO: Uluslararası standart meslek sınıflamasını,
İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini, 
KESİM: Plaka camın elmas uç ile yüzeysel çizimini, 
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
KOPARMA/KIRMA: Makine ile istenilen ölçülerde çizilen camın ayrılması işlemini,
KÖPÜRME/TALAŞLANMA: Camın elmas ile çizimi esnasında doğru olmayan basınç, yetersiz cam kesim sıvısı, uygun olmayan elmas uçtan kaynaklanan camdaki yüzeysel parçalanmayı,
OPTİMİZASYON: Sipariş ölçülerinin en az fire verecek şekilde cam plakaya konumlandırılması işlemini,
RAMAK KALA OLAY: İş yerinde meydana gelen, çalışan,  iş yeri ya da ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,
RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,
RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,
SIFIRLAMA: Otomatik cam kesim makinesi eksenlerinin başlangıç noktalarına gelerek doğrulanmasını,
SOĞUMA: Elmas ile çizilen camın zamanında koparılamaması durumunu,
TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek, zarar veya hasar verme potansiyelini,
TOPLAMA SEHPASI: Koparma/kırma işlemi yapılan camların kalitesine göre birbirinden ayrılarak istiflendiği sehpayı,
ifade eder.























1. [bookmark: _Toc464477856]GİRİŞ
Endüstriyel Cam Kesim Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Trakya Cam Sanayii A.Ş (Şişecam Düzcam) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Cam, Çimento ve Toprak Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.































2. [bookmark: _Toc464477857]MESLEK TANITIMI
2.1. [bookmark: _Toc464477858]Meslek Tanımı
Endüstriyel Cam Kesim Elemanı (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite ve görev talimatlarına göre, makine ile endüstriyel cam kesim süreçlerinde, iş organizasyonu ve cam kesim hazırlığı yapan, birlikte çalıştığı ekibi talimatlara uygun çalışmaları için yönlendiren, makine ile cam kesim işlemlerini yapan, makine ve ekipmanların bakım uygulamalarını yürüten ve mesleki gelişim çalışmalarına katılan meslek elemanıdır.
2.2. [bookmark: _Toc464477859]Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

[bookmark: _Toc464477860]ISCO 08: 7315 (Cam eşya yapımcıları, kesicileri, taşlayıcıları ve cilalayıcıları)

2.3. [bookmark: _Toc464477861]Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler
2872 sayılı Çevre Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı. 
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.
4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.
7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.
Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

2.4. [bookmark: _Toc464477862]Meslek ile İlgili Diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve yürürlükteki alt mevzuatı.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.
Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

2.5. [bookmark: _Toc464477863]Çalışma Ortamı ve Koşulları
[bookmark: _Toc464477864]Endüstriyel Cam Kesim Elemanı (Seviye 4) endüstriyel cam kesim süreçlerinde kapalı atölye ortamında çalışır. Çalışma süreleri işin gereklerine göre esnektir. Cam sektöründeki kesim işleri, işe uygun düzenlenmiş, gürültü ve cam firesine karşı mekânsal kontrol uygulamalarını içeren ortamlarda yürütülür.
[bookmark: _Toc464477865]Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren; cam parçalanmaları, elektrik ve makineler, kaldırma ve taşıma işleri gibi etkenlerden kaynaklanan kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Mesleğe yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerle kaynağında mücadele edilir ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyularak bu riskler bertaraf edilebilir. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.
2.6. [bookmark: _Toc464477866]Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler 
Endüstriyel Cam Kesim Elemanı (Seviye 4), 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulur.  
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3. [bookmark: _Toc464477867][bookmark: _Toc217937795]MESLEK PROFİLİ
3.1. [bookmark: _Toc464477868]Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri
	Görevler
	İşlemler
	Başarım Ölçütleri

	Kod
	Adı
	Kod
	Adı
	Kod
	Açıklama

	A
	İş süreçlerinde İSG ve çevre koruma önlemlerini uygulamak
	A.1
	İSG talimatlarını uygulamak
	A.1.1
	Talimatlar doğrultusunda, İSG ile ilgili önlemleri göz önünde bulundurarak, kendisini ve çevresindekileri riske atmayacak şekilde çalışır.

	
	
	
	
	A.1.2
	İşyerindeki makine, araç, gereç ve diğer üretim araçlarını,  bunların güvenlik donanımlarını sağlık ve güvenlik işaretlerine ve talimatlara uygun şekilde kullanır.

	
	
	
	
	A.1.3
	Çalışma ortamında iş süreçlerine göre KKD’leri (kulaklık, gözlük, işe uygun eldivenler, iş güvenliğine uygun ayakkabı, kolluk ve benzeri)  talimatlarına uygun olarak kullanır.

	
	
	
	
	A.1.4
	Endüstriyel cam kesimi süreçlerinde işin, malzemenin (değişik tür, ebat ve ağırlıklarda camlar) özelliklerine ve risklerine uygun önlemleri talimatlarına göre uygular. 

	
	
	
	
	A.1.5
	Kendisini ve çevresini etkileyeceğini gözlemlediği tehlike, risk ve ramak kala olayları yazılı ve/veya sözlü olarak ilgililer ile paylaşır.

	
	
	
	
	A.1.6
	Risk değerlendirmesi çalışmalarında gözlem ve görüşlerini risk değerlendirmesi ekibine iletir.

	
	
	
	
	A.1.7
	Bakım ve arıza işlemlerinde enerji kesme prosedürlerini uygular.

	
	
	A.2
	Acil durum talimatlarını uygulamak
	A.2.1
	Acil durum planında belirtilen hususlar dâhilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uyar.

	
	
	
	
	A.2.2
	İşyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili karşılaştığı acil durumları ilgili kişilere iletir.

	
	
	A.3
	Çevre koruma önlemlerinin alınmasını desteklemek
	A.3.1
	İş süreçlerinde olası çevre tehlike ve risklerinin tespit ve takibi ile ilgili çalışmalara destek verir.

	
	
	
	
	A.3.2
	Geri dönüşüme gönderilecek camlar için talimata göre önlem alır.

	
	
	
	
	A.3.3
	İş süreçlerinde ortaya çıkan atıkların tasnif ve bertarafına yönelik işlemleri talimatına göre yapar.




	Görevler
	İşlemler
	Başarım Ölçütleri

	Kod
	Adı
	Kod
	Adı
	Kod
	Açıklama

	B
	İş organizasyonu ve kalite uygulamalarını yürütmek 
	B.1
	İş süreçlerini plana uygun yürütmek
	B.1.1
	İş programına ve iş emirlerine göre, uygulama ve zaman planlaması yapar.

	
	
	
	
	B.1.2
	İş planlamasının üretim hedeflerine uygunluğunu sağlar.

	
	
	
	
	B.1.3
	Vardiya devri uygulamalarını işletme talimatına göre yürütür.

	
	
	B.2
	Cam kesim süreçlerinde malzeme ve ekipman takibi yapmak
	B.2.1
	Cam kesim sürecinde fire azaltma tedbirleri ve üretim alanına cam malzeme temini işlemlerini talimatlarına göre uygular.

	
	
	
	
	B.2.2
	Cam kesimi sürecinde kullanacağı ekipman ve malzemelerin kontrollerini yapar. 

	
	
	
	
	B.2.3
	Kontrol sonucunda uygun olmadığı tespit edilen ekipman ve malzemelerin yerine uygun ekipman ve malzemelerin temini için talepte bulunur.

	
	
	
B.3
	Üretim kayıt ve raporlama işlemlerini yapmak
	B.3.1
	Üretim süreçlerine dair bilgileri (üretim miktarı, arıza ve duruşlar, süre ve benzeri) formatına uygun olarak kayıt altına alır.

	
	
	
	
	B.3.2
	Cam kesimi sürecinde fire camların bilgilerini kayıt altına alır.

	
	
	B.4
	 Ekibini organize etmek
	B.4.1
	Ekip elemanlarını iş emrine göre yönlendirerek bilgi, beceri ve yetkinliklerine göre çalışmalarını sağlar.

	
	
	
	
	B.4.2
	İş süreçlerinde ekibinin performans değerlendirme süreçlerine katkı verir.

	
	
	B.5
	Kalite uygulamalarına katılmak
	B.5.1
	Üretim süreçlerinde fire kontrolünü yaparak rapor eder.

	
	
	
	
	B.5.2
	Üretim hatalarının kök nedenlerinin belirlenmesine katkıda bulunur.

	
	
	
	
	B.5.3
	Üretim süreçlerinde ekibinin kalite prosedürlerine uygun çalışmasını sağlar.







	Görevler
	İşlemler
	Başarım Ölçütleri

	Kod
	Adı
	Kod
	Adı
	Kod
	Açıklama

	C
	Makine ile cam kesimi öncesi hazırlık işlemlerini yürütmek
	C.1
	Cam kesim hattının temizlik ve ayarlarını yapmak
	C.1.1
	Cam kesim hattının temizlik kontrollerini işletme talimatlarına göre yapar.

	
	
	
	
	C.1.2
	Kesim makinesini enerjilendirir.

	
	
	
	
	C.1.3
	Plaka cam yükleme arabası vantuzlarının kesilecek cam plakası ölçülerine uygun olarak konumlanmasını sağlar.

	
	
	
	
	C.1.4
	Kesim makinesinin sıfırlanmasını sağlar.

	
	
	
	
	C.1.5
	Kesilecek camın kalınlığına göre elmas ucunu belirleyerek basınç ayarını yapar.

	
	
	
	
	C.1.6
	Cam kesim sıvısının miktar ve basınç kontrolünü yapar.

	
	
	
	
	C.1.7
	Kesim yapacağı cam plaka için kumanda makinesinden istasyon seçimini (A1, B1 ve benzeri) yapar.

	
	
	C.2
	Camın, üretim planına uygunluk kontrolünü yapmak
	C.2.1
	Kesimi yapılacak camın plaka ölçümlerini kontrol eder.

	
	
	
	
	C.2.2
	Kesimi yapılacak camın niteliği ve kalınlığını kontrol eder.

	
	
	C.3
	Optimizasyon yapmak
	C.3.1
	Aynı nitelik ve kalınlıktaki camların listelerini oluşturur.

	
	
	
	
	C.3.2
	Oluşturulan listelerin ölçülerini kesim makinesi programına girer.











	Görevler
	İşlemler
	Başarım Ölçütleri

	Kod
	Adı
	Kod
	Adı
	Kod
	Açıklama

	D
	Makine ile cam kesimi uygulamalarını yürütmek
	D.1
 
	Makine ile cam kesimi yapmak
	D.1.1
	Makinede otomatik cam kesim işlemini başlatır.

	
	
	
	
	D.1.2
	Otomatik cam kesim makinesinin cam kesim süreçlerini (gönyeleme ve benzeri) izleyerek tekniğine göre müdahalede bulunur.

	
	
	
	
	D.1.3
	Kesim esnasında gerektiğinde elmas uç değişimini yapar.

	
	
	
	
	D.1.4
	Koparma/kırma masasının kesilen cama uygunluğunu kontrol eder.

	
	
	
	
	D.1.5
	Kesilen camı koparma/kırma masasına aktarır.

	
	
	
	
	D.1.6
	Kaplamalı camlarda kenar sıyırma işlemini yapar.

	
	
	D.2
	Cam koparma/kırma işlemini yapmak
	D.2.1
	Kesilen camın koparma/kırma yönünü optimizasyon planına göre belirler.

	
	
	
	
	D.2.2
	Kesilen cama öncelik sırasına (X-Y yönü ve benzeri) göre koparma/kırma işlemini uygular.

	
	
	
	
	D.2.3
	Kesilen plakadan çıkan camı elmas izlerinin köpürmesine, talaşlanmasına, soğumasına yol açmadan uygun süre ve şartlarda toplar.

	
	
	
	
	D.2.4
	Kesim işlemi yapılan camları köşe kırıkları, çizik ve benzeri etkenler açısından yöntemine göre kontrol eder.

	
	
	
	
	D.2.5
	Kesilen camlara sipariş özelliklerine göre etiketleme/barkodlama yapar.

	
	
	D.3
	Cam ayırma işlemini yapmak
	D.3.1
	İş emrine uygun olarak cam toplama sehpalarını hazırlar.

	
	
	
	
	D.3.2
	Ölçülerine göre ayrılan camları iş emrine göre sehpalara yerleştirir.



 


	Görevler
	İşlemler
	Başarım Ölçütleri

	Kod
	Adı
	Kod
	Adı
	Kod
	Açıklama

	
E
	Makine ve ekipmanların bakımını yapmak
	
E.1

	Bakım işlemlerini yapmak
	E.1.1
	Üretim süreçlerinde kullandığı makine ve ekipmanların periyodik bakım işlemlerinin teknik talimatlarına göre yapılmasını sağlar.

	
	
	
	
	E.1.2
	Üretim süreçlerinde kullandığı makine ve ekipmanların temizliklerinin yapılmasını sağlar.

	
	
	E.2
	Makine ve cihazlarda arıza tespiti yapmak
	E.2.1
	Üretim süreçlerinde kullandığı makine ve ekipmanların arıza durumlarını takip eder.

	
	
	
	
	E.2.2
	Makine ve ekipmanların lokal arıza kaynaklarını belirler.

	
	
	
	
	E.2.3
	Arızayı işletme prosedürlerine göre bildirerek giderilme süreçlerini takip eder.















	Görevler
	İşlemler
	Başarım Ölçütleri

	Kod
	Adı
	Kod
	Adı
	Kod
	Açıklama

	F
	Mesleki gelişim çalışmalarına katılmak
	
F.1

	Kişisel mesleki gelişimini sağlamak
	F.1.1
	Sektörel gelişmeleri ve gelişim sağlayan aktiviteleri takip eder.

	
	
	
	
	F.1.2
	Kariyer hedeflerine yönelik eğitimler, çalışmalar ve faaliyetlere katılarak mesleki kayıtlarını düzenler.

	
	
	F.2
	Ekibin mesleki gelişimini desteklemek
	F.2.1
	Ekip elemanlarının eğitim ve yetişme ihtiyaçlarını tespit ederek ilgili birime iletir.

	
	
	
	
	F.2.2
	Eğitim ve yetiştirme faaliyetlerinin amaç ve programlarına göre gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.

	
	
	
	
	F.2.3
	Yeni elemanların iş süreçlerinde mesleki deneyim kazanmalarına destek verir. 
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3.2. [bookmark: _Toc464477869]Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1. [bookmark: _Toc464477870]Bilgisayar
2. [bookmark: _Toc464477871]Cam arabası/cam sehpası/cam paleti
3. [bookmark: _Toc464477874]Cam kesim sıvısı
4. [bookmark: _Toc464477872]Cam kırma pensesi
5. [bookmark: _Toc464477888]Cam mantar
6. [bookmark: _Toc464477873]Cam tutma lastiği /cam eldiveni
7. [bookmark: _Toc464477884]Cama yazar kalem
8. [bookmark: _Toc464477885]Elmas tutucu ve pim
9. [bookmark: _Toc464477875]Elmas uç
10. [bookmark: _Toc464477883]Gönye
11. [bookmark: _Toc464477887]Kalay dedektörü
12. [bookmark: _Toc464477886]Kaplama dedektörü
13. [bookmark: _Toc464477876]Kişisel koruyucu donanım (baret,  maskaratlı/çelik burunlu ayakkabı, muhtelif iş kıyafetleri, koruyucu gözlük, deri cam eldiveni, kulaklık, kulak tıkacı, kolluk/bileklik ve benzeri)
14. [bookmark: _Toc464477877]Kumpas
15. [bookmark: _Toc464477890]Mastar
16. [bookmark: _Toc464477878]Metre
17. [bookmark: _Toc464477889]Nötr kâğıt
18. [bookmark: _Toc464477879]Ofis donanımları
19. [bookmark: _Toc464477880]Takım çantası (alyan takımı, çeşitli anahtarlar, tornavidalar, temel el aletleri ve benzeri)
20. [bookmark: _Toc464477882]Vantuz
21. [bookmark: _Toc464477881]Vinç

3.3. [bookmark: _Toc464477891]Bilgi ve Beceriler

1. [bookmark: _Toc464477892]Acil durum bilgisi
2. [bookmark: _Toc464477903]Çevre koruma bilgisi  
3. [bookmark: _Toc464477895]Ekibini işbaşında yetiştirme bilgi ve becerisi 
4. [bookmark: _Toc464477896]Ekip yönlendirme ve iş süreçleri organizasyonu bilgi ve becerisi 
5. [bookmark: _Toc464477897]El (küçük kas) becerisi 
6. [bookmark: _Toc464477898]El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi 
7. [bookmark: _Toc464477894]El-göz koordinasyonunu sağlayabilme becerisi 
8. [bookmark: _Toc464477899]Gözlem yapma becerisi
9. [bookmark: _Toc464477900]İş ortamını düzenleme bilgi ve becerisi 
10. [bookmark: _Toc464477901]Kayıt tutma ve raporlama becerisi 
11. [bookmark: _Toc464477908]Kişisel koruyucu donanım kullanım bilgi ve becerisi
12. [bookmark: _Toc464477902]Makine ile cam kesme uygulamaları bilgi ve becerisi
13. [bookmark: _Toc464477905]Mesleki donanım, cihaz ve araçları kullanım bilgi ve becerisi
14. [bookmark: _Toc464477912]Mesleki fizik bilgisi 
15. [bookmark: _Toc464477904]Mesleki İSG bilgisi
16. [bookmark: _Toc464477907]Mesleki kalite uygulamaları bilgisi
17. Mesleki kimya bilgisi
18. [bookmark: _Toc464477909]Mesleki malzeme ve ürünlere dair bilgi
19. [bookmark: _Toc464477913]Mesleki matematik bilgisi 
20. [bookmark: _Toc464477910]Mesleki mekanik bilgisi
21. [bookmark: _Toc464477911]Mesleki mevzuat ve çalışma prosedürleri bilgisi 
22. [bookmark: _Toc464477906]Mesleki ölçüm, test ve kontrol bilgi ve becerisi
23. [bookmark: _Toc464477915]Mesleki problem çözme becerileri
24. [bookmark: _Toc464477914]Mesleki terimler bilgisi 
25. [bookmark: _Toc464477916]Sözlü ve yazılı iletişim becerisi 
26. [bookmark: _Toc464477917]Süreç izleme becerisi
27. [bookmark: _Toc464477918]Şekil-uzay algısı becerisi
28. [bookmark: _Toc464477919]Temel bilgisayar, ofis programları uygulamaları bilgi ve becerisi
29. [bookmark: _Toc464477920]Temel ilkyardım bilgi ve becerisi 

3.4. [bookmark: _Toc464477922]Tutum ve Davranışlar

1. [bookmark: _Toc464477930]Cam kontrolü uygulamalarında detaylara özen göstermek
2. [bookmark: _Toc464477925]Çalışanlarla etkin iletişim kurmak
3. [bookmark: _Toc464477927]Çalışma ortamında çevre güvenliği ve çevre koruma kurallarının uygulanması konusunda duyarlı olmak
4. [bookmark: _Toc464477923]Çalışma ortamında İSG kurallarının uygulanması konusunda duyarlı olmak
5. [bookmark: _Toc464477928]Çalışma ortamında iş disiplini sağlamada doğru, etkili davranış ve tutumlara sahip olmak
6. [bookmark: _Toc464477924]Çalışma ortamında kendisinin ve ekibinin emniyetini gözetebilmek
7. [bookmark: _Toc464477926]Çalışma ortamında stresli durumlarda sakin ve soğukkanlı davranabilmek
8. Çalışma süreçlerinde dikkatli olmak
9. [bookmark: _Toc464477931]Çalışma süreçlerinde uyarı ve eleştirilere açık olabilmek
10. [bookmark: _Toc464477929]Çalışma süreçlerindeki kaynak kullanımında verimliliğe önem vermek
11. [bookmark: _Toc464477932]Doğru ve hızlı kararlar verme
12. İş süreçlerinin iş emrine uygun yürütülmesine özen göstermek
13. [bookmark: _Toc464477934]Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olmak
14. [bookmark: _Toc464477935]Risklere karşı öngörülü ve duyarlı olmak
15. [bookmark: _Toc464477933]Üretim sorunlarında hızlı ve pratik davranmak
16. [bookmark: _Toc464477936]Üretim süreçlerinin akışında sabırlı olmak
17. [bookmark: _Toc464477937]Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olmak
18. Zamanını etkin bir şekilde kullanmak









[bookmark: _Toc464477938]4. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME
Endüstriyel Cam Kesim Elemanı (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.
Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler 15/10/2015 tarih ve 29503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
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