[bookmark: _GoBack]Ek-1
İz Düşüm Alanına Göre Açılacak Sondaj Sayıları Tablosu
	İzdüşüm Alanı (Ai) (m2)
	Açılacak sondaj sayısı (en az)

	Ai≤2000 
	3 Adet

	2000<Ai≤3000 
	4 Adet 

	3000<Ai≤4000 
	5 Adet

	4000<Ai≤5000 
	6 Adet

	5000<Ai≤7000 
	7 Adet

	7000<Ai≤9000 
	8 Adet

	9000<Ai≤12000 
	9 Adet

	12000<Ai≤15000* 
	10 Adet


      * Ai>15000 olması halinde beher 3000 m2 için en az 1 adet sondaj eklenir.


Ek-2
Örnek Kayadan Oyma Yapı Kesitleri
[image: C:\Users\rukiye.ozden\Desktop\ek-1a.jpg]
a) Tek katlı örnek kayadan oyma yapı kesiti
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b) İki katlı örnek kayadan oyma yapı kesiti



a=Loca/oda genişliği/açıklığı		           f= İki hacim arasında döşeme kalınlığı
b=Duvar kalınlığı	                                   h=Loca yüksekliği (h=c+d)
c= Locanın kemersiz yüksekliği	           m=Örtü kaya kalınlığı
d=Tavan kemeri yüksekliği	                       n=Örtü zemin kalınlığı                     
e=Örtü kalınlığı (e=m+n)		           x=Komşu parsele olan yatay mesafe











Ek-3
Kayadan Oyma Yapıda duvarların ve/veya kaya kolonların üst üste gelmemesi durumu
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a=Loca/oda genişliği/açıklığı			
b=Duvar veya kaya kolon kalınlığı			
f= İki hacim arasında döşeme kalınlığı 
h=Loca yüksekliği 
x=Komşu parsele olan yatay mesafe		










Ek-4
Kayadan Oyma Yapı Tavan Kemer Şekli
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a) Örtü kalınlığının 0-30m arasında olduğu durum



[image: C:\Users\rukiye.ozden\Desktop\ek-4a.jpg]
b) Örtü kalınlığının 30m ve üzerinde olduğu durum



a=Loca/oda genişliği/açıklığı 
d=Tavan kemeri yüksekliği 
e=Örtü kalınlığı (e=m+n)






Ek-5
Kayadan oyma depo yapısının açılacağı derinliğe ve farklı kayaç gruplarına göre en düşük emniyetli duvar genişlikleri (b)
	Toplam Örtü Kalınlığı (m)
	Kayaç Sınıfı

	
	Zayıf
	Orta
	Sağlam

	0-50
	

	

	


	50-100
	

	

	


	100-150
	-
	
 
veya


	

veya



	150-200
	-
	

veya


	

veya






Ek-6
Yaşam alanı amaçlı kayadan oyma yapıda minimum kaya kolon boyutları
[image: C:\Users\rukiye.ozden\Desktop\22.png]
a=Loca/oda genişliği/açıklığı		            h=Loca yüksekliği (h=c+d) 
b=Kaya kolon kalınlığı			d=Tavan kemeri yüksekliği	 
c= Locanın kemersiz yüksekliği	           
		
Ek-7
Yaşam alanı amaçlı kayadan oyma yapıda minimum duvar boyutları	
[image: C:\Users\rukiye.ozden\Desktop\ek-7.jpg]
a=Loca/oda genişliği/açıklığı		            h=Loca yüksekliği (h=c+d) 
b=Duvar kalınlığı			            d=Tavan kemeri yüksekliği	 
c= Locanın kemersiz yüksekliği	           
		
Ek-8
Kaya malzeme özelliklerinin kaya kütle özelliklerine dönüştürülmesinde kullanılacak katsayılar
	Kayaç Grubu
	GSI 

	
	60
	70
	80
	90
	100

	Magmatik Kaya
	0.3
	0.4
	0.5
	0.75
	1.0

	Metamorfik Kaya
	0.2
	0.3
	0.4
	0.6
	0.9

	Sedimanter Kaya
	0.3
	0.4
	0.5
	0.6
	0.9




Ek-9
Sargı veya ilave duvar kesit alanı ile ilgili formül




P  : Kaya kolonun taşıması gereken toplam yük (kN)
Ek : Mevcut kaya kolon malzemesinin elastisite modülü (MPa)
Ak : Mevcut kaya kolon kesit alanı (cm2)
Ed : Sargı malzemesinin elastisite modülü (MPa)
Ad : Sargı kesit alanı (cm2)
бd : Sargı kaya duvarın emniyet gerilme değeri (MPa)
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