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SI Birimi Ön Ekleri

Çarpım Faktörü	Ön Ek	Sembol


	1 000 000 000 000 000 000
	= 1018
	eksa
	E

	1 000 000 000 000 000
	= 1015
	peta
	P

	1 000 000 000 000
	= 1012
	tera
	T

	1 000 000 000
	= 109
	giga
	G

	1 000 000
	= 106
	mega
	M

	1 000
	= 103
	kilo
	k

	100
	= 102
	hekto
	h

	10
	= 101
	deka
	da

	0.1
	= 10–1
	desi
	d

	0.01
	= 10–2
	santi
	c

	0.001
	= 10–3
	mili
	m

	0.000 001
	= 10–6
	mikro
	µ

	0.000 000 001
	= 10–9
	nano
	n


             0.000 000 000 001    = 10–12       piko        p
0.000 000 000 000 001    = 10–15    femto	f
0.000 000 000 000 000 001    = 10–18     atto	a
























EK-2

SI ile birlikte kullanılmak üzere SI olmayan birimler


Tablo 3-4'teki belirli                                  Birim     	Sembol		             Tanımlar
       miktarlar ile ilgili                                                                                                           (SI Birimleri cinsinden)
kütle	        ton	     t	        1 t = 103 kg
düzlem açısı	        derece	     °		  1° = (π/180) rad
				         dakika                           '		  1' = (1/60)° = (π/10 800) rad
				         saniye		      "		  1" = (1/60)' = (π/648 000) rad	      sıcaklık	 		           santigrat derece            °C		  1 birim °C = 1 birim Ka
     zaman			           dakika	 	      dk		  1 dk = 60 s 
				           saat		      sa		  1 sa = 60 dk = 3 600 s
				           gün                               g                       1 g = 24 sa = 86 400 s
				           hafta, ay, yıl                 -                     
      hacim 			           litre 		      L		   1 L = 1 dm3 = 10–3m3































EK-3

SI ile geçici kullanımına izin verilen SI olmayan alternatif birimler


Tablo 3-4'teki spesifik  		           Birim     	                    Sembol	             Tanımlar
miktarlar ile ilgili							(SI Birimleri cinsinden)

                    mesafe (uzunlamasına)	        deniz mili	     NM	        1 NM = 1 852 m       
  
                    mesafe (dikey) a)	        feet	     ft	        1 ft = 0.3048 m

                    hız                                                         knot	     kt		   1 kt = 0.514 444 m/s
	
                    a) irtifa, yükselti, yükseklik, dikey hız 
































EK-4

Belirli ölçüm birimlerinin standart uygulaması.

                    			       	 	       Birincil Birim                  SI olmayan    
Ref. No.                   Nicelik 					        (Sembol)		  alternatif birimi
									 	   (Sembol)

1. Yön/Alan/Zaman 

1.1	                 irtifa						m		            ft
1.2	                 alan						m²
1.3                          mesafe(uzun) a)					km		            NM
1.4                          mesafe(kısa)					m
1.5                          yükselti					m		            ft
1.6                          süreklilik					sa ve dk		            ft
1.7                          yükseklik					m		            ft
1.8                          enlem						° ' "		            
1.9                          uzunluk					m		            
1.10                        boylam					° ' "		            
1.11                        düzlem açısı (gerektiğinde derecenin 	              °
   ondalık alt bölümleri kullanılacaktır.)						          
1.12 		   pist uzunluğu					m
1.13		   pist görüş mesafesi				m
1.14		   tank kapasitesi(uçak) b)				L
1.15		   zaman						s
								dk
								sa
								gü
								h
								ay
								yıl
1.16		   görüş mesafesi c)				km					1.17		   hacim						m³
1.18		   rüzgar yönü(İniş ve kalkış dışında rüzgar yönü       °
                  gerçek (true) derece olarak ifade edilir; Iniş ve kalkış 
                 rüzgar yönleri, derece manyetik olarak ifade 
   edilmelidir.)					

2. Kütle İlişkili 
	
2.1		   hava yoğunluğu				kg/m3
2.2		   alan yoğunluğu					kg/m2
2.3		   kargo kapasitesi				kg
2.4		   kargo yoğunluğu				kg/m3
2.5		   yoğunluk(kütle yoğunluğu)			kg/m3
2.6		   yakıt kapasitesi(gravimetrik)			kg
2.7		   gaz yoğunluğu				  	kg/m3
2.8		   brüt kütle					kg
2.9		   çekme yük					kg
2.10		   çizgisel yoğunluk				kg/m
2.11		   sıvı yoğunluk					kg/m3
2.12		   kütle						kg
2.13 		   eylemsizlik momenti				kg.m2
2.14		   momentum momenti				kg.m2/s
2.15 		   momentum					kg.m/s	

3. Kuvvet İlişkili 

3.1		   hava basıncı (genel)				kPa
3.2		   altimetre ayarı					hPa
3.3		   atmosfer basıncı				hPa
3.4		   bükme momenti				kN.m
3.5 		   kuvvet						N
3.6		   yakıt besleme basıncı				kPa
3.7		   hidrolik basıncı					kPa
3.8		   esneklik modülü				MPa
3.9		   basınç						kPa
3.10		   gerilme					MPa
3.11		   yüzey gerilimi					mN/m
3.12		   itme						kN
3.13		   dönme momenti				N.m
3.14		   vakum						Pa

4. Mekanik
 
	4.1		   hava hızıd)					km/h			kt
	4.2		   açısal ivme					rad/s2
	4.3		   açısal hız					rad/s
	4.4		   enerji ya da iş					J
	4.5		   eşdeğer mil gücü				kW
	4.6 		   frekans					Hz
	4.7		   yer hızı					km/h			kt
	4.8		   çarpışma					J/m2
	4.9		   frenler tarafından emilen kinetik enerji		M/J
	4.10		   doğrusal ivme					m/s2
	4.11		   güç						kW
	4.12		   düzeltme oranı					°/s
	4.13		   mil gücü					kW
	4.14		   hız						m/s
	4.15		   dikey hız					m/s			ft/dk
	4.16		   rüzgar hızıe)					m/s			kt	

5. Akış

	5.1		  motor havası akışı				kg/s
	5.2		  motor suyu akışı				kg/h
	5.3		  yakıt tüketimi(özgül)				
			       pistonlu motorlar				kg/(kW.h)
			       turbo-mil motorları				kg/(kW.h)
			       jet motorları					kg/(kN.h)
	5.4		  yakıt akışı					kg/h
	5.5		  yakıt deposu dolum hızı(gravimetrik)		kg/dk
	5.6		  gaz akışı					kg/s
	5.7		  sıvı akışı(gravimetrik)				g/s
	5.8		  sıvı akışı(hacimsel)				L/s
	5.9		  kütle akışı					kg/s
	5.10		  yağ tüketimi
			       gaz türbini					kg/h
			       pistonlu motorlar(özgül)			g/(kW.h)
	5.11		yağ akışı					g/s
	5.12	   	pompa kapasitesi					L/dk
	5.13		havalandırma hava akışı				m3/dk	
	5.14		viskozite(dinamik)				Pa.s
	5.15		viskozite(kinematik)				m2/s

6. Termodinamik

	6.1		ısı transferi katsayısı				W/(m2.K)
	6.2		birim alan başına ısı akışı				J/m2
	6.3		ısı akış oranı					W
	6.4		nem(mutlak)					g/kg
	6.5		doğrusal genişleme katsayısı			°C-1
	6.6		ısı miktarı					J
	6.7		sıcaklık						°C
	
7. Elektirik ve Manyetizma

	7.1		kapasitans					F
	7.2		iletken						S
	7.3		iletkenlik					S/m
	7.4		akım yoğunluğu					A/m2
	7.5		elektrik akımı					A
	7.6		elektrik alan kuvveti				C/m2
	7.7		elektrik potansiyeli				V
	7.8		elektromotor gücü				V
	7.9		manyetik alan gücü				A/m
	7.10		manyetik akı					Wb
	7.11		manyetik akı yoğunluğu				T
	7.12 		güç						W
	7.13		elektrik miktarı					C
	7.14		direnç						Ω


8. Işık ve ilgili elektromanyetik radyasyonlar

	8.1		aydınlık						lx
	8.2		parlaklık					cd/m2
	8.3		ışık yayıcılığı					lm/m2
	8.4		ışık akısı					lm
	8.5		ışık şiddeti					cd
	8.6		ışık miktarı					lm.s
	8.7		radyant enerji					J
	8.8		dalga boyu					m

9. Akustik

	9.1		frekans						Hz
	9.2		kütle yoğunluğu					kg/m3
	9.3		gürültü seviyesi					dBf)
	9.4		periyot, periyotik zaman				s
	9.5		ses şiddeti					W/m2
	9.6		ses gücü						W
	9.7		ses basıncı					Pa
	9.8		ses seviyesi					dBf)
	9.9		sabit basınç(anlık)				Pa
	9.10		ses hızı						m/s
	9.11		hacim hızı(anlık)					m3/s
	9.12		dalga boyu					m

10. Nükleer fizik ve iyonize radyasyon

	10.1		emilen doz					Gy
	10.2		emilen doz oranı					Gy/s
	10.3		radyonüklidlerin aktivitesi				Bq
	10.4		doz eşdeğeri					Sv
	10.5		radyasyon yayımı				C/kg
	10.6		maruz kalma oranı				C/kg.s

a) Seyrüseferde kullanılan, genellikle 4 000 m'yi aşan.
b) Uçak yakıtları, hidrolik sıvılar, su, yağ ve yüksek basınçlı oksijen kapları vb.
c) 5 km’den az görüş m olarak verilebilir.
d) Hız bazen uçuş operasyonlarında MACH sayısı ile raporlanır.
e) ICAO Eklerinde rüzgar hızının gösterimi için 1 kt = 0.5 m/s dönüşümü kullanılır.
f) Desibel (dB), ses basıncı seviyesini ve ses güç seviyesini ifade etmek için bir birim olarak kullanılabilen bir orandır. Kullanıldığında referans düzeyi belirtilmelidir.




