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4 üncü Maddenin İkinci Fıkrasında Belirtilen BM/AEK Regülasyonlarının Listesi

	BM/AEK Regülasyon numarası
	Konusu
	Değişiklik serileri
	AB Resmî Gazetesi (OJ) referansı
	Kapsamı

	1
	R2 ve/veya HS1 filaman lambalar ile donatılmış asimetrik uzun huzme ve/veya kısa huzme yayan farlar
	02 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 177, 10.7.2010, s. 1
	M, N (a)

	3
	Motorlu araçlar ve bunların römorklarının reflektörleri
	02 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 323, 6.12.2011, s. 1
	M, N, O

	4
	Motorlu araçlar ve bunların römorklarının arka plakalarının aydınlatılması
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 4, 7.1.2012, s. 17
	M, N, O

	6
	Motorlu araçlar ve bunların römorklarının sinyal lambaları
	01 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 213, 18.7.2014, s. 1
	M, N, O

	
7
	Motorlu araçlar ve bunların römorklarının ön ve arka konum (yan) lambaları, stop lambaları ve uç hat işaret lambaları
	02 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 285, 30.9.2014, s. 1
	M, N, O

	8
	Motorlu araçların farları (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 ve/veya H11)
	05 numaralı değişiklik serisi,
Revizyon 4 Düzeltme 1
	OJ L 177, 10.7.2010, s. 71
	M, N (a)

	10
	Elektromanyetik uyumluluk
	05 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 41, 17.2.2017, s. 1
	M, N, O

	11
	Kapı kilitleri ve kapı bağlantı elemanları
	04 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 218, 21.8.2019, s. 1
	M1, N1

	12
	Çarpışma durumunda direksiyon tertibatına karşı sürücünün korunması
	04 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 89, 27.3.2013, s. 1
	M1, N1

	13
	Araçların ve römorkların frenleri
	11 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 42, 18.2.2016, s. 1
	M2, M3, N, O (b)

	13-H
	Binek araçların frenleri
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 335, 22.12.2015, s. 1
	M1, N1

	14
	Emniyet kemeri bağlantıları
	09 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 324, 13.12.2019, s. 14.
	M, N

	16
	Emniyet kemerleri, bağlanma sistemleri, çocuk bağlanma sistemleri ve İsofiks çocuk bağlanma sistemleri
	07 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 109, 27.4.2018, s. 1
	M, N

	17
	Koltuklar, bağlantıları ve koltuk başlıkları
	09 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 266, 18.10.2019, s. 1.
	M, N

	
18
	İzinsiz kullanmaya karşı motorlu araçların korunması
	03 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 120, 13.5.2010, s. 29
	M2, M3, N2, N3

	19
	Motorlu araçların ön sis lambaları
	04 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 250, 22.8.2014, s. 1
	M, N

	20
	Asimetrik kısa huzme ya da uzun huzme veya ikisini de yayan ve halojen filamanlı lambalarla (H4) donatılmış olan farlar
	03 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 177, 10.7.2010, s. 170
	M, N (a)

	21
	İç donanım
	01 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 188, 16.7.2008, s. 32
	M1

	23
	Motorlu araçların ve römorklarının geri vites lambaları
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 237, 8.8.2014, s. 1
	M, N, O

	25
	Araç koltuklarına entegre olsun olmasın koltuk başlıkları
	04 numaralı değişiklik serisi,
Eklenti 1
	OJ L 258, 7.8.2020, s. 30
	M, N

	
26
	Dış çıkıntılar
	03 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 215, 14.8.2010, s. 27
	M1

	28
	Sesli ikaz cihazları ve sesli ikaz
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 323, 6.12.2011, s. 33
	M, N

	29
	Ticari araçlarda kabin içindeki kişilerin korunması
	03 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 283, 5.11.2019, s. 72.
	N

	30
	Motorlu araçlar ve bunların römorkları için havalı (pnömatik) lastikler (C1 sınıfı)
	02 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 307, 23.11.2011, s. 1
	M, N, O

	31
	Motorlu araçların Avrupa asimetrik kısa huzme ya da uzun huzme veya ikisini de yayan yekpare (SB) farları
	02 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 185, 17.7.2010, s. 15
	M, N

	34
	Yangın tehlikelerinin önlenmesi (sıvı yakıt depoları)
	04 numaralı değişiklik serisi
	OJ L, 2025/1454, 29.7.2025
	M, N, O

	
37
	Motorlu araçlar ve römorklarının onaylı lambalarında kullanılan filamanlı lambaları
	03 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 213, 18.7.2014, s. 36
	M, N, O

	38
	Motorlu araçlar ve römorklarının arka sis lambaları
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 4, 7.1.2012, s. 20
	M, N, O

	39
	Hızölçer ve kilometre sayacı donanımı ve yerleştirilmesi
	01 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 302, 28.11.2018, s. 106
	M, N

	43
	Güvenlik camları ve araca yerleştirilmesi
	01 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 42, 12.2.2014, s. 1
	M, N, O

	44
	Motorlu araçlarda çocukların bağlanma tertibatları (çocuk bağlanma sistemi)
	04 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 285, 1.9.2020, s. 1.
	M, N

	
45
	Far siliciler
	01 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 136, 29.4.2020, s. 1.
	M, N

	46
	Dolaylı görüş cihazları ve bu cihazların yerleştirilmesi
	04 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 237, 8.8.2014, s. 24
	M, N

	48
	Motorlu araçlara aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi
	07 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 347, 30.9.2021, s. 1.
	M, N, O (c)

	54
	Ticari araçlar ve bunların römorkları için havalı (pnömatik) lastikler (Sınıf C2 ve C3)
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 307, 23.11.2011, s. 2
	M, N, O

	55
	Araç katarlarının mekanik kavrama aksamları
	01 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 153, 15.6.2018, s. 179
	M, N, O (c)

	
58
	Arka koruma donanımları (RUPDs) ve yerleştirilmesi; arkadan araç altına girmeye karşı koruma (RUP)
	03 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 49, 20.2.2019, s. 1
	M, N, O

	61
	Kabinin arka duvarından itibaren ön taraftaki dış çıkıntıları hususunda ticari araçlar
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 164, 30.6.2010, s. 1
	N

	64
	Geçici kullanımlık yedek ünite, patlak yol alabilen lastikler /sistem (ve lastik basıncı izleme sistemi)
	02 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 310, 26.11.2010, s. 18
	M1, N1

	66
	Büyük yolcu araçlarının üst yapısının dayanıklılığı
	02 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 84, 30.3.2011, s. 1
	M2, M3

	67
	LPG kullanan motorlu araçlar
	01 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 285, 20.10.2016, s. 1
	M, N

	73
	Yük araçlarının yan koruması
	01 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 122, 8.5.2012, s. 1
	N2, N3, O3, O4

	
77
	Motorlu araçların park lambaları
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 4, 7.1.2012, s. 21
	M, N

	79
	Direksiyon (yönlendirme) tertibatı
	04 numaralı değişiklik serisi
	OJ L, 2025/3, 10.1.2025
	M, N, O

	80
	Büyük yolcu araçlarının koltukları
	03 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 266, 18.10.2019, s. 31
	M2, M3

	87
	Motorlu araçlar için gündüz sürüş lambaları
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 4, 7.1.2012, s. 24
	M, N

	89
	Hız sınırlayıcı cihazlar ve ayarlanabilir hız sınırlayıcı cihazlar
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 4, 7.1.2012, s. 25
	M, N (d)

	90
	Motorlu araçların ve römorklarının yedek parça fren balata kompleleri ve kampanalı fren balataları
	02 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 290, 16.11.2018, s. 54.
	M, N, O (g)

	
91
	Motorlu araçlar ve römorklarının yan işaret lambaları
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 4, 7.1.2012, s. 27
	M, N, O

	93
	Önden alta girişe karşı koruma tertibatları (FUPDs) ve yerleştirilmesi; önden alta girişe karşı koruma (FUP)
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 185, 17.7.2010, s. 56
	N2, N3

	94
	Önden çarpma durumunda sürücü ve yolcuların korunması
	04 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 392, 5.11.2021, s. 1.
	M1, N1

	95
	Yandan çarpmaya karşı sürücü ve yolcuların korunması
	05 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 392, 5.11.2021, s. 62.
	M1, N1

	97
	Araç alarm sistemleri (VAS)
	01 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 122, 8.5.2012, s. 19
	M1, N1 (e)

	98
	Gaz boşalmalı (deşarjlı) ışık kaynakları ile donatılan motorlu araç farları
	01 numaralı değişiklik serisi
	OJ 176, 14.6.2014, s. 64
	M, N

	99
	Motorlu araçların onaylanmış gaz boşalmalı (deşarjlı) lamba birimlerinde kullanılacak olan gaz boşalmalı ışık kaynakları
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 320, 17.12.2018, s. 45
	M, N

	
100
	Elektriksel güvenlik
	03 numaralı değişiklik serisi
	OJ L, 2024/1955, 26.7.2024
	M, N

	102
	Kısa çeki düzeneği (CCD); onaylı bir kısa çeki düzeneği tipinin takılması
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 351, 30.12.2008, s. 44
	N2, N3, O3, O4

	104
	Geri yansıtıcı işaretlemeler (ağır ve uzun araçlar)
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 75, 14.3.2014, s. 29
	M2, M3, N, O2, O3, O4

	105
	Tehlikeli maddelerin taşınması amaçlanan araçlar
	05 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 4, 7.1.2012, s. 30
	N, O

	107
	M2 ve M3 kategorisi araçların genel yapısı
	07 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 52, 23.2.2018, s.1
	M2, M3

	108
	Binek araçlar ve römorkları için kaplanmış lastikler
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 181, 4.7.2006, s. 1
	M1, O1, O2

	109
	Ticari taşıtlar ve römorkları için kaplanmış lastikler
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 181, 4.7.2006, s. 1
	M2, M3, N, O3, O4

	110
	CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) ve LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) için özel parçalar
	01 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 166, 30.6.2015, s. 1
	M, N

	
112
	Asimetrik kısa hüzme ya da uzun hüzme veya ikisini de yayan ve filamanlı ampullerle ve/veya LED modüller ile donatılmış motorlu araç farları
	01 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 250, 22.8.2014, s. 67
	M, N

	114
	Değiştirilebilir hava yastığı sistemleri
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 373, 27.12.2006, s. 272
	M1, N1

	115
	Sonradan takılan (Retrofit) LPG ve CNG sistemleri
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 323, 7.11.2014, s. 91
	M, N

	116
	İzinsiz kullanıma karşı motorlu araçların korunması
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 45, 16.2.2012, s. 1
	M1, N1 (e)

	117
	Yuvarlanma ses emisyonları, ıslak yüzeylerde tutunma ve yuvarlanma direnci bakımından lastikler (Sınıf C1, C2 ve C3)
	04 numaralı değişiklik serisi
	OJ L, 2025/1453, 7.8.2025
	M, N, O

	
118
	Otobüslerde kullanılan malzemelerin yanma dayanımı
	03 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 48, 21.2.2020, s. 26.
	M3

	119
	Köşe lambaları
	01 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 89, 25.3.2014, s. 101
	M, N

	121
	El kumandaları, ikaz ve göstergelerinin yerleşimi ve tanımlanması
	01 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 5, 8.1.2016, s. 9
	M, N

	122
	Araçların ısıtma sistemleri
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 19, 24.1.2020, s. 42.
	M, N, O

	123
	Motorlu araçların uyarlayıcı (adaptif) ön aydınlatma sistemleri
	01 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 49, 20.2.2019, s. 24
	M, N

	
124
	Değiştirilebilir tekerlekler
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 375, 27.12.2006, s. 568
	M1, N1, O1, O2

	125
	Ön görüş alanı
	01 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 20, 25.1.2018, s. 16
	M1

	126
	Bölme sistemleri
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 35, 7.2.2020, s. 37.
	M1

	127
	Yaya koruma
	04 numaralı değişiklik serisi
	OJ L, 2025/460, 17.3.2025
	M1, N1

	128
	LED (Işık yayıcı diyot) ışık kaynakları
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 320, 17.12.2018, s. 63
	M, N, O

	129
	Gelişmiş çocuk bağlanma sistemleri
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 97, 29.3.2014, s. 21
	M, N

	130
	Şeritten ayrılma uyarı sistemleri
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 178, 18.6.2014, s. 29
	M2, M3, N2, N3 (f)

	131
	Gelişmiş acil frenleme sistemleri
	01 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 214, 19.7.2014, s. 47
	M2, M3, N2, N3 (f)

	
134
	Hidrojen güvenliği
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 129, 17.5.2019, s. 43
	M, N

	135
	Yandan direğe çarpma
	01 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 103, 3.4.2020, s. 12.
	M1, N1

	137
	Önden geniş çarpma
	02 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 392, 5.11.2021, s. 130.
	M1, N1

	139
	Fren destek sistemleri
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 269, 26.10.2018, s. 1
	M1, N1

	140
	Elektronik kararlılık kontrol sistemleri (ESC)
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 269, 26.10.2018, s. 17
	M1, N1

	
141
	Lastik basınç izleme sistemleri
	01 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 323, 13.9.2021, s. 1.
	M, N, O 

	142
	Lastiklerin yerleştirilmesi
	01 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 293, 16.8.2021, s. 34.
	M, N, O

	145
	Çocuk bağlanma bağlantıları
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 324, 13.12.2019, s. 47.
	M1, N1

	148
	Işıklı sinyal cihazları
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 347, 30.9.2021, s. 123.
	M, N, O

	149
	Yol aydınlatma cihazları
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 347, 30.9.2021, s. 173.
	M, N, O

	150
	Geri yansıtıcı cihazlar
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 347, 30.9.2021, s. 297.
	M, N, O

	151
	Bisikletliler algılanmasına yönelik Kör Nokta Uyarı Sistemi
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 360, 30.10.2020, s. 48.
	M2, M3, N2, N3

	152
	Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi (AEBS)
	02 numaralı değişiklik serisi
	OJ L, 2024/2497 27.9.2024
	M1, N1

	153
	Arkadan çarpmalarda elektrikli aktarma organlarının güvenliği
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 82, 9.3.2021, s. 1.
	M1, N1

	155
	Siber güvenlik ve siber güvenlik yönetim sistemi
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 82, 9.3.2021, s. 30.
	M, N, O

	157
	Otomatik Şeritte Tutma Sistemleri (ALKS)
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 82, 9.3.2021, s. 75.
	M1

	158
	Geri görüş veya algılama cihazları
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 184, 25.5.2021, s. 20.
	M, N

	159
	Hareket bilgilendirme sistemleri
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 184, 25.5.2021, s. 62.
	M2, M3, N2, N3

	160
	Olay veri kaydedicisi
	01 numaralı değişiklik serisi
	OJ L 265, 26.7.2021, p. 3
	 M1, N1

	161
	Kilit sistemi
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 470, 30.12.2021, s. 1.
	M1, N1

	162
	Immobilizer sistemleri
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 470, 30.12.2021, s. 23.
	M1, N1

	163
	Araç alarm sistemi
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 470, 30.12.2021, s. 48.
	M1, N1

	167
	Ağır hizmet araçları için direkt görüş
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 2024/1065, 17.5.2024
	M2, M3, N2, N3

	169
	Ağır hizmet araçları için olay veri kaydedici
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 2024/1218, 23.5.2024
	M2, M3, N2, N3

	171
	Sürücü kontrol destek sistemleri (DCAS)
	Regülasyonun orijinal versiyonu
	OJ L 2024/2689, 4.11.2024
	M, N



Tablo için notlar: 

Yukarıdaki tabloda belirtilen değişiklik serileri, AB Resmî Gazete’sinde yayımlanan versiyonu yansıtmakta olup, ilgili değişiklik serisi içerisindeki geçiş hükümleri ile birlikte uygulanır. Tabloda belirtilen seviyeye göre ileri seviyeden alınan onaylar alternatif olarak kabul edilir. Yukarıdaki tabloda ilgili bir BM/AEK Regülasyonu seviyesi için, karşısında belirtilen AB Resmî Gazete’sinde yayımlanan İngilizce hali esas alınır.

Ek-II’deki herhangi bir BM/AEK Regülasyonu için alternatif tarih belirtildiği durumlar hariç; ilk tescil, hizmete giriş, piyasada bulundurma, satış, tip onaylarının tanınması ve benzer herhangi bir hükümle bağlantılı olarak 1958 Cenevre Anlaşmasının yükümlülükleri hususunda, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili BM/AEK Regülasyonu değişiklik serisindeki uygulama tarihleri AB/2018/858 Yönetmeliğinin 48 inci ve 50 nci maddelerinin amaçları bakımında zorunlu olarak uygulanır.

Bazı durumlarda, yukarıdaki tabloda yer alan bir BM/AEK Regülasyonunun geçiş hükümlerinde belirtilen uygulama tarihlerinden itibaren, BM/AEK Regülasyonunun belirli değişiklik serisini uygulayan 1958 Cenevre Anlaşmasına taraf ülkeler, önceki değişiklik serisine (veya benzer amaç veya anlam içeren ifade) göre verilen tip onaylarını, ulusal veya bölgesel tip onayının amaçları bakımından kabul etmek zorunda değildir veya kabul etmeyi reddedebilir. Ek-II’de alternatif tarihler belirtildiği durumlar (Ek-II’de herhangi bir BM/AEK Regülasyonu için alternatif tarih belirtildiği durumda söz konusu tarih uygulanır) hariç; bu, AB/2018/858 Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin amaçları bakımından uygunluk belgelerinin artık geçerli kabul edilmemesi için uyulması gereken hüküm olarak anlaşılır.

M1 kategorisi bir araç için, 0 Sayılı BM/AEK Regülasyonu (OJ L 135, 31.5.2018, s. 1) çerçevesinde düzenlenmiş bir 'Uluslararası Tam Araç Tip Onayının' bu Ekteki listede yer alan ilgili BM/AEK Regülasyonu çerçevesindeki tip onayını kapsaması halinde, söz konusu Tip Onayı bu Yönetmelik kapsamında verilmiş bir AB Tip Onayına denk kabul edilir.

(a) 1, 8 ve 20 sayılı BM/AEK Regülasyonları, araçların tip onayı için uygulanabilir değildir.
(b) BM/AEK Regülasyonlarına uygun bir kararlılık kontrol sisteminin zorunlu olarak takılması gerekir. Bununla birlikte, N1 kategorisindeki araçlar için de takılması zorunludur.
(c) Araç imalatçısı tarafından bir aracın yük çekmek için uygun olduğu beyan edildiğinde (AB/2018/858 Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında atıf yapılan bilgi dokümanının 2.11.5 maddesi), motorlu araç tipine takılsın ya da takılmasın uygun bir mekanik bağlantı tertibatının herhangi bir parçası, herhangi bir aydınlatma aksamını ve/veya arka tescil plakasını monte etmek ve sabitlemek için olan alanı kısmen engelleyebilir. Aşağıdaki şartlar uygulanır:
· Motorlu aracın kullanıcı talimatlarında (örneğin; kullanıcı el kitabı, araç el kitabı), kolayca yeniden sökülemeyen veya konumlandırılamayan bir mekanik bağlantı tertibatının montajına izin verilmediği açıkça belirtilmelidir.
· Talimatlar ayrıca, takıldığında, mekanik bağlantı tertibatının kullanılmadığı zamanlarda daima sökülmesi veya yeniden konumlandırılması gerektiğini açıkça belirtmelidir.
· 55 sayılı BM/AEK Regülasyonuna göre araç sistem tip onayı olması durumunda, aydınlatma montajı ve arka tescil plakasının takıldığı ve sabitlendiği alan için ayrıca sökme, yeniden konumlandırma ve/veya alternatif alan hükümlerine tam olarak uyulması sağlanmalıdır.
(d) Sadece hız sınırlayıcı cihazlar (SLD) ve M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlara SLD’nin zorunlu takılması ile alakalıdır.
(e) İzinsiz kullanıma karşı koruma cihazları M1 ve N1 kategorisindeki araçlara, immobilizer sistemleri M1 kategorisindeki araçlara takılır.
(f) Ek-II’deki tabloda yer alan 4 numaralı nota bakınız.
(g) 90 Sayılı BM/AEK Regülasyonu, aşağıdakilerin piyasaya sürülebilmesi veya hizmete alınması amaçları bakımından uygulanır:
(a) aşağıdaki kategorilerdeki araç tipleri için tasarlanmış yeni yedek fren balata kompleleri: 

(i) 13 ve 13-H Sayılı BM/AEK Regülasyonları çerçevesinde araç tip onayları 7 Nisan 1998 tarihinden sonra verilmiş, N1, O1, O2 kategorisi, müsaade edilen azami kütlesi 3,5 tonu aşmayan M1 kategorisi, müsaade edilen azami kütlesi 3,5 tonu aşmayan M2 kategorisi araçlar;  
(ii) 13 ve 13-H Sayılı BM/AEK Regülasyonları çerçevesinde araç tip onayları 1 Kasım 2014 tarihinden sonra verilmiş, M3, N2, N3, O3 ve O4 kategorisi, müsaade edilen azami kütlesi 3,5 tonu aşan M1 kategorisi, müsaade edilen azami kütlesi 3,5 tonu aşan M2 kategorisi, araçlar;

(b) aşağıdaki kategorilerdeki araç tipleri için tasarlanmış yeni yedek fren diskleri ve kampanaları:

(i) 13 ve 13-H Sayılı BM/AEK Regülasyonları çerçevesinde araç tip onayları 1 Kasım 2016 tarihinden sonra verilmiş, M1 ve N1 kategorisi araçlar; 
(ii) 13 Sayılı BM/AEK Regülasyonu çerçevesinde araç tip onayları 1 Kasım 2016 tarihinden sonra verilmiş, O1 ve O2 kategorisi araçlar;

(c) 13 Sayılı BM/AEK Regülasyonu çerçevesinde araç tip onayları 1 Kasım 2014 tarihinden sonra verilmiş, M2, M3, N2, N3, O3 ve O4 kategorisi araç tipleri için tasarlanmış yeni yedek fren diskleri; 

(d) 13 Sayılı BM/AEK Regülasyonu çerçevesinde araç tip onayları 1 Kasım 2016 tarihinden sonra verilmiş, M2, M3, N2, N3, O3 ve O4 kategorisi araç tipleri için tasarlanmış yeni fren kampanaları.
Ek-II (Değişik:RG-31/12/2025-33124 6. Mükerrer)

16 ncı Maddede Atıf Yapılan Tarihlerin Yanı Sıra 4 üncü Maddenin Beşinci Fıkrasında ve 5 inci Maddenin Üçüncü Fıkrasında Atıf Yapılan Şartların Listesi
	Konu
	İlgili mevzuat
	İlave özel teknik hükümler
	M1
	M2
	M3
	N1
	N2
	N3
	O1
	O2
	O3
	O4
	Ayrı teknik ünite
	Aksam

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A - BAĞLANMA SİSTEMLERİ, ÇARPIŞMA TESTİ, YAKIT SİSTEMİ BÜTÜNLÜĞÜ VE YÜKSEK VOLTAJLI ELEKTRİK GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	A1 
İç donanım
	21 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A2 
Koltuklar ve koltuk başlıkları
	17 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	
	
	
	
	

	
A3 
Otobüslerin koltukları
	80 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	
	A
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	A

	A4 
Emniyet kemeri bağlantıları
	14 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	
	
	
	
	

	A5 
Emniyet kemerleri ve bağlanma sistemleri
	16 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	
	
	
	A
	A

	A6 
Emniyet kemeri hatırlatıcısı
	16 sayılı BM/AEK Regülasyonu
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	
	
	
	
	

	A7
Bölme sistemleri
	126 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B
	

	
A8 
Çocuk bağlanma bağlantıları
	145 sayılı BM/AEK Regülasyonu11 
	
	A
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	
	
	
	
	
	

	A9 
Çocuk bağlanma sistemleri
	44 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	
	
	
	
	B12
	B12

	A10 
Gelişmiş çocuk bağlanma sistemleri
	129 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	B
	B

	A11 
Önden araç altına girmeye karşı koruma
	93 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	
	
	
	
	A
	A
	
	
	
	
	A
	A

	A12 
Arkadan araç altına girmeye karşı koruma
	58 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	
A13 
Yan koruma
	73 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	
	
	
	
	A
	A
	
	
	A
	A
	
	

	A14 
Yakıt tankı güvenliği
	34 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	

	A15 
Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) güvenliği
	67 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	
	
	
	
	A

	A16 Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) güvenliği
	110 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	
	
	
	
	A

	A17 
Hidrojen güvenliği
	134 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	
	
	
	
	A

	
A18 
Hidrojen sistemi malzeme niteliği
	AB/2021/535 Sayılı Yönetmelik, Ek XIV
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	
	
	
	
	A

	A19
Kullanımda elektriksel güvenlik
	100 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	
	
	
	
	

	A20 
Önden off-set çarpma
	94 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	Azami kütlesi 3500 kg’ı geçmeyen M1 ve azami kütlesi 2500 kg’ı geçmeyen N1 kategorisi araçlar için uygulanır. Azami kütlesi 2500 kg’ı geçen araçlar için B notundaki tarihler uygulanır.
	A
	
	
	A
	
	
	
	
	
	
	
	

	
A21 
Önden geniş çarpma
	137 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	İnsan yolcu bağlanma "THOR" test cihazına BM/AEK Regülasyonunda yer verilene kadar, antropomorfik test cihazı "Hybrid III" çarpma mankeninin kullanılmasına izin verilir.
	B
	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	

	A22 
Koruyucu direksiyon
	12 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	
	
	A
	
	
	
	
	
	
	A
	

	A23 Değiştirilebilir hava yastığı
	114 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	B
	

	
A24
Kabin dayanımı
	29 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	
	
	
	A
	A
	A
	
	
	
	
	
	

	A25 
Yandan çarpma
	95 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	En alçak koltuğun oturma referans noktası (R noktası), zeminden 700 mm’den yüksek olan araçlar dahil M1 ve N1 kategorisi bütün araçlar için uygulanır. En alçak koltuğun R noktası, zeminden 700 mm’den daha yüksek olan araçlar için B notundaki tarihler uygulanır.
	A
	
	
	A
	
	
	
	
	
	
	
	

	A26 
Yandan direğe çarpma 
	135 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	B
	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	

	
A27 
Arkadan çarpma
	153 Sayılı BM/AEK Regülasyonu 13
	 
	B
	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	

	B - KORUNMASIZ KARAYOLU KULLANICILARI, GÖRME VE GÖRÜNEBİLİRLİK İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	B1 
Yaya bacak ve baş koruması
	127 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	
	
	A
	
	
	
	
	
	
	
	

	
B2 
Genişletilmiş kafa çarpma koruma bölgesi
	127 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	Kafanın A sütunları, ön cam başlığı ve kaputla teması hariç tutulmuştur, ancak izlenmelidir.
	C
(18)
	
	
	C
(18)
	
	
	
	
	
	
	
	

	B3 
Ön koruma sistemi
	AB/2021/535 Sayılı Yönetmelik, Ek XII
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	A
	

	
B4 
Yaya ve bisikletli için gelişmiş acil frenleme
	152 Sayılı BM/AEK Regülasyonu
	
	C
	
	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	

	B5 
Yaya ve bisikletli çarpışma uyarısı
	159 Sayılı BM/AEK Regülasyonu
	
	
	B
	B
	
	B
	B
	
	
	
	
	B
	

	B6 
Kör nokta bilgi sistemi
	151 Sayılı BM/AEK Regülasyonu
	
	
	B
	B
	
	B
	B
	
	
	
	
	B
	

	B7 
Geri manevrada algılama
	158 Sayılı BM/AEK Regülasyonu
	
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	
	
	
	
	B
	

	B8 
Ön görüş alanı
	125 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	M1 ve N1 kategorisi araçlara uygulanır.
	A
	
	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	

	
B9 
Ağır hizmet aracı direkt görüş
	167 sayılı BM/AEK Regülasyonu
	
	
	D
	D
	
	D
	D
	
	
	
	
	
	

	B10 
Güvenlik camları
	43 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	A

	B11 
Buz çözme/buğu giderme
	AB/2021/535 Sayılı Yönetmelik, Ek VI
	
	A
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	
	
	
	
	
	

	B12 
Cam sileceği/ yıkama
	AB/2021/535 Sayılı Yönetmelik, Ek IV
	
	A
	A3
	A3
	A3
	A3
	A3
	
	
	
	
	A
	

	B13 
Dolaylı görüş cihazları
	46 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	
	
	
	
	A

	
C - ARAÇ ŞASİSİ, FRENİ, LASTİKLERi VE DÜMENLEMESİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	C1 
Direksiyon (dümenleme) tertibatı
	79 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	

	C2 
Şeritten ayrılma uyarı sistemi
	130 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	
	A4
	A4
	
	A4
	A4
	
	
	
	
	
	

	C3 
Acil durum şeritte tutma sistemi
	AB/2021/646 Sayılı Yönetmelik
	
	B6
	
	
	B6
	
	
	
	
	
	
	
	

	C4 
Fren
	13 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
13-H sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	

	
C5 
Değiştirilebilir fren parçaları
	90 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	A
	

	C6 
Fren destek
	139 sayılı BM/AEK Regülasyonu14 
	
	A
	
	
	A
	
	
	
	
	
	
	
	

	C7 
Kararlılık kontrol
	13 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
140 sayılı BM/AEK Regülasyonu15 
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	

	C8 
Ağır hizmet araçlarında gelişmiş acil frenleme
	131 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	
	A4
	A4
	
	A4
	A4
	
	
	
	
	
	

	
C9 
Hafif hizmet araçlarında gelişmiş acil frenleme
	152 Sayılı BM/AEK Regülasyonu
	
	B
	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	

	C10 
Lastik güvenliği ve çevresel performans
	30 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
54 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
117 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	Aşınmış lastikler için bir test prosedürü de sağlanır. C notundaki tarihler uygulanır.(19)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	A

	C11 
Yedek lastikler ve patlak yol alabilen lastikler/ sistem 
	64 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A1
	
	
	A1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
C12 
Kaplanmış lastikler
	108 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
109 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	A

	C13 
Hafif hizmet araçları için lastik basınç izleme sistemi
	141 sayılı BM/AEK Regülasyonu16 
	N1 ve azami kütlesi 3500 kg’ı geçmeyen M1 kategorisi araçlara uygulanır.
	A
	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	

	C14 
Ağır hizmet araçları için lastik basınç izleme sistemi
	141 Sayılı BM/AEK Regülasyonu
	
	
	B
	B
	
	B
	B
	
	
	B
	B
	
	

	
C15 
Lastiklerin yerleştirilmesi
	142 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	Bütün araç kategorilerine uygulanır.
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	

	C16 Değiştirilebilir tekerlekler
	124 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	X
	
	
	
	B

	D - ARAÇ ÜSTÜ AYGITLAR, ELEKTRİK SİSTEMİ, ARAÇ AYDINLATMASI VE SİBER SALDIRILAR DAHİL İZİNSİZ KULLANIMA KARŞI KORUMA İLE İLGİLİ ŞARTLAR 

	D1 
Sesli ikaz
	28 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	
	
	
	
	A

	
D2 
Radyo paraziti (elektromanyetik uyumluluk)
	10 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	D3 
İzinsiz kullanıma karşı koruma, immobilizer ve alarm sistemleri
	18 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
97 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
116 sayılı BM/AEK Regülasyonu
161 Sayılı BM/AEK Regülasyonu 
162 Sayılı BM/AEK Regülasyonu 
163 Sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	A1
	A1
	A
	A1
	A1
	
	
	
	
	A
	A

	D4
Aracın siber saldırılara karşı korunması
	155 Sayılı BM/AEK Regülasyonu
	
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	
	
	
	
	B
	B

	
D5 
Hız göstergesi
	39 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	
	
	
	
	

	D6 
Kilometre sayacı 
	39 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	
	
	
	
	

	D7 
Hız sınırlayıcı cihazlar
	89 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	
	A
	A
	
	A
	A
	
	
	
	
	
	A

	D8 
Akıllı hız destek
	
	
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	
	
	
	
	B
	

	D9 
El kumandaları, ikaz cihazları ve göstergelerin tanımlanması 
	121 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	
	
	
	
	

	
D10 
Isıtma sistemleri
	122 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	A

	D11 
Işıklı sinyal cihazları
	4 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
6 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
7 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
19 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
23 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
38 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
77 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
87 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
91 sayılı BM/AEK Regülasyonu
148 Sayılı BM/AEK Regülasyonu
 
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	A

	
D12 
Yol aydınlatma cihazları

	31 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
98 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
112 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
119 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
123 sayılı BM/AEK Regülasyonu
 149 Sayılı BM/AEK Regülasyonu
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	A

	
D13 
Geri yansıtıcı cihazlar
	3 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
104 sayılı BM/AEK Regülasyonu
150 Sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	A

	D14 
Işık kaynakları
	37 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
99 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
128 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	A

	D15 
Işıklı sinyal cihazlarının, yol aydınlatma cihazlarının ve geri yansıtıcı cihazların yerleştirilmesi
	48 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	

	
D16 
Acil duruş sinyali
	48 Sayılı BM/AEK Regülasyonu
	
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	
	
	
	
	
	

	D17 
Far siliciler
	45 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	
	
	
	
	
	A

	D18 
Vites değiştirme göstergesi
	AB/2021/535 Sayılı Yönetmelik, Ek IX
	
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E - SÜRÜCÜ VE SİSTEM DAVRANIŞI İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	E1 
Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı
	AB/2021/1243 Sayılı Yönetmelik7
	
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	
	
	
	
	
	

	
E2 
Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı
	AB/2021/1341 Sayılı Yönetmelik8
	
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	
	
	
	
	
	

	E3 
Gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı
	AB/2023/2590 Sayılı Yönetmelik
	Teknik tertibatlarla dikkat dağılmasından kaçınma da dikkate alınabilir. 
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	
	
	
	
	
	

	E4 
Sürücü müsaitliği/uygunluğu izleme sistemi
	157 Sayılı BM/AEK Regülasyonu
	
	B5
	B5
	B5
	B5
	B5
	B5
	
	
	
	
	
	

	E5 
Olay veri kaydedicisi
	AB/2022/545 Sayılı Yönetmelik
160 Sayılı BM/AEK Regülasyonu
	
	B
	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	B
	

	
	AB/2024/2220 Sayılı Yönetmelik
169 Sayılı BM/AEK Regülasyonu
	
	
	D
	D
	
	D
	D
	
	
	
	
	D
	

	
E6 
Sürücü kontrolünün yerine geçen sistemler
	157 Sayılı BM/AEK Regülasyonu
AB/2022/1426 Sayılı Yönetmelik (20) (Tam otonom araçlar için)
	
	B20
	B20
	B20
	B20
	B20
	B20
	
	
	
	
	
	

	E7 
Araca, aracın durumu ve çevresi hakkında bilgi sağlayan sistemler
	157 Sayılı BM/AEK Regülasyonu
AB/2022/1426 Sayılı Yönetmelik (Tam otonom araçlar için)
	
	B20
	B20
	B20
	B20
	B20
	B20
	
	
	
	
	
	

	E8 
Araç katarlama (konvoy sürüşü)
	
	
	
	B1
	B1
	
	B1
	B1
	
	
	
	
	
	

	E9 
Diğer karayolu kullanıcılarına güvenlik bilgisi sağlayan sistemler
	
	
	B5
	B5
	B5
	B5
	B5
	B5
	
	
	
	
	
	

	E10 
Sürücünün araç dinamik kontrolünü gerçekleştirmesine yardımcı olan sistemler
	171 Sayılı BM/AEK Regülasyonu

	
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	
	
	
	
	
	

	E11 
Otonom vale park hizmeti
	AB/2022/1426 Sayılı Yönetmelik, Ek V
	
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	
	
	
	
	
	

	
F - GENEL ARAÇ YAPIMI VE ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	F1 
Tescil plakasının yeri
	AB/2021/535 Sayılı Yönetmelik, Ek III
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	

	F2 
Geri manevra
	AB/2021/535 Sayılı Yönetmelik, Ek XI
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	
	
	
	
	

	F3 
Kapı kilitleri ve kapı bağlantı elemanları
	11 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	
	
	A
	
	
	
	
	
	
	
	

	F4 
Kapı giriş basamakları, el tutamakları ve marşpiyeler 
	AB/2021/535 Sayılı Yönetmelik, Ek X
	
	A
	
	
	A
	A
	A
	
	
	
	
	
	

	
F5 
Dış çıkıntılar
	26 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F6 
Ticari araç kabinlerinin dış çıkıntıları
	61 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	
	
	
	A
	A
	A
	
	
	
	
	
	

	F7 
İmalatçının zorunlu etiketi ve araç tanıtım numarası
	AB/2021/535 Sayılı Yönetmelik, Ek II
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	

	F8 
Çeki donanımı
	AB/2021/535 Sayılı Yönetmelik, Ek VII
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	
	
	
	
	

	
F9 Çamurluklar
	AB/2021/535 Sayılı Yönetmelik, Ek V
	
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F10 
Paçalık sistemleri
	AB/2021/535 Sayılı Yönetmelik, Ek VIII
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	

	F11 
Kütle ve boyutlar
	AB/2021/535 Sayılı Yönetmelik, Ek XIII
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	

	F12 
Mekanik bağlantılar
	55 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
102 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	
F13 
Tehlikeli maddelerin taşınması amaçlanan araçlar
	105 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	

	F14 
Genel otobüs yapısı
	107 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	
	A
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F15 
Otobüslerin üst yapısının dayanıklılığı
	66 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	
	A
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F16 Otobüslerde yanma davranışı
	118 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
	
	
	
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	A



Tablo için notlar:

IF:	Takıldığı takdirde uygunluk gereklidir.

A: 	Tip onayı mevcut yeni imal edilecek araç, aksam veya ayrı teknik ünite için uygulama tarihi: 6/7/2022.

B: 	Yeni tip araç, aksam veya ayrı teknik ünite için uygulama tarihi: 6/7/2022.
Tip onayı mevcut M1, N1, O1, O2 araç kategorisi için yeni imal edilecek araç, aksam ve ayrı teknik ünite için uygulama tarihi: 31/8/2024.
Tip onayı mevcut M2, M3, N2, N3, O3 ve O4 araç kategorisi için yeni imal edilecek araç, aksam ve ayrı teknik ünite için uygulama tarihi: 1/1/2025.

C: 	Yeni tip araç, aksam veya ayrı teknik ünite için uygulama tarihi: 7/7/2024.
Tip onayı mevcut yeni imal edilecek araç, aksam veya ayrı teknik ünite için uygulama tarihi: 7/7/2026.

D: 	Yeni tip araç, aksam veya ayrı teknik ünite için uygulama tarihi: 7/1/2026.
Tip onayı mevcut yeni imal edilecek araç, aksam veya ayrı teknik ünite için uygulama tarihi: 7/1/2029.

X: Söz konusu aksam veya ayrı teknik ünite, belirtilen araç kategorileri için uygulanır.

1 Takıldığı takdirde uygunluk gereklidir.
2 Bu kategorideki araçlara uygun ön cam buz çözme ve buğu giderme cihazı takılır.
3 Bu kategorideki araçlara uygun ön cam yıkama ve silme cihazı takılır.
4 Aşağıdaki araçlar muaftır:
· Azami kütlesi 3,5 tonu aşan ancak 8 tonu aşmayan yarı römork çekici N2 kategorisi araçlar.
· 107 sayılı BM/AEK Regülasyonunun 2.1 maddesinde tanımlandığı şekilde Sınıf A, Sınıf I ve Sınıf II M2 ve M3 kategorisi araçlar.
· 107 sayılı BM/AEK Regülasyonunun 2.1 maddesinde tanımlandığı şekilde Sınıf A, Sınıf I ve Sınıf II mafsallı M3 kategorisi araçlar.
· M2, M3, N2 ve N3 kategorisi arazi araçları.
· M2, M3, N2 ve N3 kategorisi özel amaçlı araçlar.
· Üç dingilden fazla dingile sahip M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlar.
5 Otonom/Tam Otonom araçlarda uygunluk gereklidir.
6 Hidrolik güç destekli direksiyon sistemli motorlu araçlar için C notundaki tarihler uygulanır. Ancak söz konusu araçlar, bunun yerine şeritten ayrılma uyarı sistemi ile donatılır.
7 26.10.2022 tarihli ve 31995 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığına İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik (AB/2021/1243)
8 26.10.2022 tarihli ve 31995 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik (AB/2021/1341)
9  Rezerve
10  31.12.2024 tarihli ve 32769 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Olay Veri Kaydedici Sistemine İlişkin Motorlu Araçlarin Tip Onayı Hakkında Yönetmelik (AB/2022/545)
11 14 Sayılı BM/AEK Regülasyonunun 07 numaralı değişiklik serisi ile değişiklikleri çerçevesinde verilmiş tip onayları, 145 Sayılı BM/AEK Regülasyonu (orijinal versiyon) çerçevesinde verilmiş bir tip onayına denk kabul edilir.
12 44 Sayılı BM/AEK Regülasyonu geçiş hükümleri kapsamında belirtilen zorunlu uygulama tarihi öncesinde Türkiye pazarına arz edilmiş olan çocuk bağlama sistemleri, pazarda bulunmaya ve hizmete alınmaya devam edebilir.  Belirtilen zorunlu uygulama tarihi sonrasında, motorlu araçlarda yerleşik olanlar hariç, 44 Sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında çocuk bağlama sistemleri ithal veya imal edilemez.
13 34 Sayılı BM/AEK Regülasyonunun 03 numaralı değişiklik serisi ile Değişiklikleri çerçevesinde verilmiş tip onayları, 153 Sayılı BM/AEK Regülasyonu (orijinal versiyon) çerçevesinde verilmiş bir tip onayına denk kabul edilir.
14 13-H Sayılı BM/AEK Regülasyonu ile Değişiklikleri çerçevesinde verilmiş tip onayları, 139 Sayılı BM/AEK Regülasyonu (orijinal versiyon) çerçevesinde verilmiş bir tip onayına denk kabul edilir.
15 13-H Sayılı BM/AEK Regülasyonu ile Değişiklikleri çerçevesinde verilmiş tip onayları, 140 Sayılı BM/AEK Regülasyonu (orijinal versiyon) çerçevesinde verilmiş bir tip onayına denk kabul edilir.
16  64 Sayılı BM/AEK Regülasyonunun 02 numaralı değişiklik serisi ile değişiklikleri çerçevesinde verilmiş tip onayları, 141 Sayılı BM/AEK Regülasyonu (orijinal versiyon) çerçevesinde verilmiş bir tip onayına denk kabul edilir.
17  31.12.2024 tarihli ve 32769 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik (AB/2023/2590)
18 127 Sayılı BM/AEK Regülasyonunun 04 numaralı değişiklik serisinin geçiş hükümlerinin uygulanması kapsamında, kaput üstündeki WAD 2 100 sınırına ilişkin özel hükümler kullanılarak verilen tip onayları 1 Eylül 2029 tarihine kadar kabul edilir. BRRL yerine kaputun arka fiziksel kenarına ilişkin özel hükümler kullanılarak verilen tip onayları 1 Eylül 2031 tarihine kadar kabul edilir.
19 117 Sayılı BM/AEK Regülasyonunun 04 numaralı değişiklik serisinin geçiş hükümlerinin uygulanması kapsamında, söz konusu BM/AEK Regülasyonunun 02 veya 03 numaralı değişiklik serilerinin gereklerine uygun olarak onaylanan ve 7 Temmuz 2026'dan önce üretilen yeni lastikler, kullanımda olan araçlara 6 Ocak 2029'a kadar takılmaya devam edebilir.
20 01.12.2024 tarihli ve 32739 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Tam Otonom Araçların Otonom Sürüş Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik (AB/2022/1426)


Ek-III

AB tarafından yayımlanan ve bu Yönetmeliğin esas aldığı (AB)2019/2144 sayılı Regülasyon ile AB/2018/858 Yönetmeliğinin Ek-II’sinde değişiklikler yapılmakta olup, söz konusu değişiklikler ülkemizde AB/2018/858 Yönetmeliği içerisinde uyumlaştırılmaktadır.


Ek-IV

Geçici 1 inci Maddenin Üçüncü Fıkrasında Atıf Yapılan Geçiş Hükümleri

	BM/AEK Regülasyonu
	Özel şartlar
	Uyumlu olmayan aksamların ve araçların üretimi için son tarih (1)

	117
	Yuvarlanma gürültü emisyonları, ıslak tutuş ve yuvarlanma direnci ile ilgili olarak lastikler
	30/4/2023

	
	C3 sınıfı lastikler Faz 2 yuvarlanma direnci şartlarını sağlamalıdır.
	



Tablo için notlar:

(1) 661/2009/AT Yönetmeliğinin 5/7/2022 tarihinde geçerli olan şartlarına uygun araç, aksam, ve sistem tiplerine ilişkin 661/2009/AT Yönetmeliğinde belirtilen tarihler ve (AT)78/2009 Yönetmeliğinin 5/7/2022 tarihinde geçerli olan şartlara uygun araç ve sistem tiplerine ilişkin (AT)78/2009 Yönetmeliğinde belirtilen tarihler.
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  Ek - I   (Değişik:RG - 31/12/2025 - 33124   6.   Mükerrer)       4 üncü Maddenin İkinci Fıkrasında Belirtilen BM/AEK Regülasyonlarının Listesi    

BM/AEK  Regülasyon  numarası  Konusu  Değişiklik serileri  AB  Resmî   Gazetesi  (OJ) referansı  Kapsamı  

1  R2 ve/veya HS1 filaman lambalar ile  donatılmış asimetrik uzun huzme  ve/veya kısa huzme yayan farlar  02 numaralı  değişiklik serisi  OJ L 177, 10.7.2010,  s. 1  M, N  ( a)  

3  Motorlu araçlar ve bunların  römorklarının reflektörleri  02 numaralı  değişiklik serisi  OJ   L 323, 6.12.2011,  s. 1  M, N, O  

4  Motorlu araçlar ve bunların  römorklarının arka plakalarının  aydınlatılması  Regülasyonun  orijinal versiyonu  OJ L 4, 7.1.2012, s.  17  M, N, O  

6  Motorlu araçlar ve bunların  römorklarının sinyal lambaları  01 numaralı  değişiklik serisi  OJ L 213, 18.7.2014,  s. 1  M, N, O  

7  Motorlu araçlar ve bunların  römorklarının ön ve arka konum (yan)  lambaları, stop lambaları ve uç hat  işaret lambaları  02 numaralı  değişiklik serisi  OJ L 285, 30.9.2014,  s. 1  M, N, O  

8  Motorlu  araçların farları (H 1 , H 2 , H 3 ,  HB 3 , HB 4 , H 7 , H 8 , H 9 , H I R 1 , H I R 2   ve/veya H 11 )  05 numaralı  değişiklik serisi,   Revizyon 4  Düzeltme 1  OJ L 177, 10.7.2010,  s. 71  M, N   ( a )  

10  Elektromanyetik uyumluluk  05 numaralı  değişiklik serisi  OJ L 41, 17.2.2017, s.  1  M,  N, O  

11  Kapı kilitleri ve kapı bağlantı  elemanları  04 numaralı  değişiklik serisi  OJ L 218, 21.8.2019,  s. 1  M 1 , N 1  

12  Çarpışma durumunda direksiyon  tertibatına karşı sürücünün korunması  04 numaralı  değişiklik serisi  OJ L 89, 27.3.2013, s.  1  M 1 , N 1  

13  Araçların ve römorkların frenleri  11 numaralı  değişiklik serisi  OJ L 42, 18.2.2016, s.  1  M 2 , M 3 , N, O  (b)  

13 - H  Binek araçların frenleri  Regülasyonun  orijinal versiyonu  OJ L 335,  22.12.2015, s. 1  M 1 , N 1  

14  Emniyet kemeri bağlantıları  0 9   numaralı  değişiklik serisi  OJ L 324,  13.12.2019, s. 14.  M, N  

16  Emniyet kemerleri, bağlanma  sistemleri, çocuk bağlanma sistemleri  ve İsofiks çocuk bağlanma sistemleri  07 numaralı  değişiklik serisi  OJ L 109, 27.4.2018,  s. 1  M, N  

17  Koltuklar,  bağlantıları ve koltuk  başlıkları  0 9   numaralı  değişiklik serisi  OJ L 266,  18.10.2019, s. 1.  M, N  

18  İzinsiz kullanmaya karşı motorlu  araçların korunması  03 numaralı  değişiklik serisi  OJ L 120, 13.5.2010,  s. 29  M 2 , M 3 , N 2 ,  N 3  

19  Motorlu  araçların ön sis lambaları  0 4   numaralı  değişiklik serisi  OJ L 250, 22.8.2014,  s. 1  M, N  

20  Asimetrik kısa huzme ya da uzun  huzme veya ikisini de yayan ve  halojen filamanlı lambalarla (H4)  donatılmış olan farlar  03 numaralı  değişiklik serisi  OJ L 177,  10.7.2010,  s. 170  M, N   ( a)  

21  İç donanım  01 numaralı  değişiklik serisi  OJ L 188, 16.7.2008,  s. 32  M 1  

