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TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR
ACİL DURUM PLANI: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,
ACİL DURUM: İş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,
BECERİ: Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,
CİHAZ: Elektriksel bağlantı gerektiren aygıtları, 
ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini, 
ELEKTRİKSEL BAĞLAMA (BONDING):  Yapısal bir veya birden fazla yüzeyin birbiri ile yüzey yüzeye veya bir iletken ile temasını sağlayarak yüzeyler arasında elektriksel iletkenliğin oluşturulmasını,
GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,
HAVA ARACI: Taşıma kapasitesine sahip her nevi insanlı ya da insansız uçan araç, uçak, helikopter, insansız hava aracı ve benzeri taşıtları,
ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını, 
İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini, 
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları, 
KONNEKTÖR: Elektrik ya da akışkan iletimi için kabloların veya hortumların birbirine bağlanmasını ve gerektiğinde bağlantının kolaylıkla kesilmesini sağlayan aparatı,
RAMAK KALA OLAY: İş yerinde meydana gelen, çalışan,  iş yeri ya da ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,
RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,
RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,
TEHLİKE: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,
UYGUN OLMAYAN ÜRÜN: İş yeri talimatlarında belirlenen kriterleri sağlamayan ürünü,
ifade eder.
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1. [bookmark: _Toc9859567]GİRİŞ
Hava Aracı Montaj Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Makine Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. 




2. [bookmark: _Toc9859568]MESLEK TANITIMI
2.1. [bookmark: _Toc9859569]Meslek Tanımı
Hava Aracı Montaj Elemanı (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, hava araçlarında yapısal montaj öncesi hazırlık yaparak yapısal ve elektrik temelli cihaz ve kablo montaj işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişimine ilişkin çalışmaları yürüten nitelikli kişidir.
2.2. [bookmark: _Toc9859571]Mesleğin Meslek Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri
[bookmark: _Toc506803036][bookmark: _Toc506813961][bookmark: _Toc528941775]ISCO 08: 7232 (Hava taşıtı motoru bakım ve onarım işlerinde çalışanlar) 
2.3. [bookmark: _Toc9859572]Mesleğe Yönelik Özel Düzenlemeler

[bookmark: _Toc9859574]6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulması; 17 nci maddesi gereğince gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini alması ve bunu belgelendirmesi gerekmektedir.
[bookmark: _Toc506562227][bookmark: _Toc506803045][bookmark: _Toc506813970][bookmark: _Toc528941782]*Mesleğin icrasına yönelik İSG, çevre ve diğer konulardaki mevzuata uyulması esastır.
2.4. Çalışma Ortamı ve Koşulları
Hava Aracı Montaj Elemanı (Seviye 4); çalışmalarını yer üstünde açık veya kapalı ortamlarda, gerekli durumlarda oksijen ve ışığın yetersiz olduğu kısıtlı veya dar alanlarda, yüksek güvenlik önlemi gerektirebilecek bölümlerde, makine ve ekipmanların bulunduğu yerlerde gerekli hallerde yüksekte çalışma yaparak gerçekleştirir. Hava aracında çalışma yapıldığı durumlarda; eğimli alanlarda bulunma, kaygan zemin (aracın yapısı nedeniyle) üzerinde çalışma, keskin ve sivri malzemelerin bulunduğu alanlarda çalışma, yanıcı – patlayıcı malzeme yakınında çalışma, toza ve kimyasal malzemeye maruz kalma ve elektriksel tehlikelere maruz kalma durumları söz konusu olabilir.
Hava Aracı Montaj Elemanı (Seviye 4) amiri gözetiminde kalite personeli, imalat personeli, tasarım personeli ile hava aracı imalatı alanında görev yapan ilgili meslek çalışanları ile işbirliği içerisinde çalışır. Mesleğin icra edildiği ortamda ve çalışma sürecinde işitme kaybı, göz rahatsızlıkları, cilt hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları, yük taşıma veya çalışma pozisyonu nedeniyle oluşabilecek ergonomik rahatsızlıklar, titreşim kaynaklı rahatsızlıklar, kimyasala ve toza maruz kalma nedeniyle oluşabilecek rahatsızlıklar ve benzeri meslek hastalığı riskleri bulunmaktadır. 
Mesleğe yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerle kaynağında mücadele edilir ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyularak bu riskler bertaraf edilebilir. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

3. [bookmark: _Toc9859576]MESLEK PROFİLİ
[bookmark: _Toc9859577]3.1. Görevler, İşlemler, Başarım Ölçütleri, Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri
	Görev
	A. İş yeri kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygulamak

	İşlemler
	Başarım Ölçütleri 
	Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri

	Kod
	Açıklama
	Kod
	Açıklama
	

	A.1
	İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve iş yerine ait kuralları uygulamak
	A.1.1
	İş yeri ve iş ile ilgili yasal mevzuat ve iş yeri özel talimatlarını uygular.
	1. İSG talimatları
2. İSG talimatlarının iş süreçlerinde uygulanması
3. İş ile ilgili yasal mevzuat
4. İşlemlerin yasal düzenlemelere ve prosedürlere uygun yürütülmesi
5. İş yeri özel talimatları
6. Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler ve iş süreçlerinde kullanılan standartlar/prosedürler/talimatlar 
7. Özel izin gerektiren işlemlere ilişkin prosedür ve talimatlar
8. Kişisel koruyucu donanımları
9. Risk, tehlike, ramak kala olay, güvensiz durum ve güvensiz davranış kavramları
10. Risk, tehlike, ramak kala olay, güvensiz durum ve güvensiz davranışa karşı yapılacak işlemler ve bu işlemlerin uygulanması
11. Acil durum talimatları
12. Acil durum talimatlarının iş süreçlerinde uygulanması
13. Çevre koruma talimatları
14. Çevre koruma talimatlarının iş süreçlerinde uygulanması
15. Çevresel atıklar
16. Çevresel tehlike ve riskler ile alınacak önlemler
17. Dönüştürülebilir malzemeler
18. Havacılık (askeri ve sivil) ve uzay araçları imalatında kullanılan temel kalite sistemleri 
19. Teknik ingilizce bilgisi
20. Temel kalite yönetim sistemleri
21. Uygunsuzlukların giderilme yöntemlerinin uygulanması
22. İş süreçlerinde ortaya çıkan uygunsuzluklar ve bu uygunsuzlukların giderilme yöntemleri
23. İş süreçlerinde uygulanması gereken kalite şartları/gereklilikleri
24. İş süreçlerinin kalite şartları/gerekliliklerine göre gerçekleştirilmesi
25. İşlemler sırasında oluşturulması gereken kayıtlar ve raporlar
26. Makine, alet ve donanıma yönelik uygulanması gereken kalite gereklilikleri


	
	
	A.1.2
	Çalışmaya başlamadan önce işveren tarafından sağlanan kişisel koruyucu donanımlarını işlevselliklerini ve son kullanım tarihlerini kontrol ederek giyer.
	

	
	
	A.1.3
	İş makineleri ve araçlar ile çalışırken iş yeri talimatlarında belirtilen güvenli çalışma kurallarını uygular.
	

	
	
	A.1.4
	Yaptığı iş ile ilgili ramak kala olay, güvensiz durum ve güvensiz davranış durumlarında amirine veya ilgili sorumluya bilgi verir.
	

	
	
	A.1.5
	Yaptığı iş ile ilgili tehlike ve risklerin belirlenmesine, risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katkıda bulunur.
	

	
	
	A.1.6
	Yüksek güvenlik önlemi gerektiren çalışmalarda ve çalışma alanlarında, sağlık ve güvenlik talimatlarında belirtilen hususları dikkate alarak çalışır.
	

	A.2
	Acil durum kurallarını uygulamak
	A.2.1
	İş yerinin acil durum planında çalışanların uygulaması için belirlenmiş önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri uygular.
	

	
	
	A.2.2
	Kendisinin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürebilecek acil durumlarda amirine veya ilgili birime/sorumluya haber verir.
	

	
	
	A.2.3
	Kendisinin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürebilecek acil durumlarda ilgili sorumluya haber veremediğinde bilgisi ve mevcut teknik donanımı çerçevesinde müdahale eder.
	

	
	
	A.2.4
	Her türlü acil durum olaylarında, kurtarma ve müdahale işlerine yetkisi ve bilgisi dahilinde destek verir.
	

	
A.3
	Çevre koruma yöntemlerini uygulamak 
	A.3.1
	Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve iş yeri özel talimatlarını uygular.
	

	
	
	A.3.2
	Çalıştığı alanda ortaya çıkan çevresel atıkların ve dönüştürülebilir malzemelerin doğru yere iletilmesini sağlar.
	

	
	
	A.3.3
	Çevreye zarar verebilecek sızma, salım, kaçak ve döküntü olması durumunda derhal gerekli tedbirleri alarak durumu amirine rapor eder.
	

	
	
	A.3.4
	İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.
	

	A.4
	Kalite çalışmalarını desteklemek
	A.4.1
	İş süreçlerinin iyileştirilmesine ve kalitesinin geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerini amirine iletir.
	

	
	
	A.4.2
	İş planındaki işleri, makine, alet, donanım kullanımını kalite gerekliliklerine göre yapar.
	

	
	
	A.4.3
	Çalışma alanındaki ürün veya işlemin uygunluk kontrolünü iş yeri talimatlarına göre yapar.
	

	
	
	A.4.4
	Çalışma alanındaki ürün veya işlemlerde uygunsuzlukların tespiti yapılması halinde iş yeri talimatında belirtilen durumlarda uygunsuzluğun giderilmesi için gerekli tedbirleri uygular.
	

	
	
	A.4.5
	Çalışma alanındaki ürün veya işlemlerde iş yeri talimatında belirtilen durumlarda ürün veya işleme uygunluk verir.
	

	
	
	A.4.6
	Kalite sistemi kapsamında oluşturması gereken raporları ve ilgili kayıtları düzenler.
	





	Görev
	B. İş organizasyonu yapmak

	İşlemler
	Başarım Ölçütleri 
	Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri

	Kod
	Açıklama
	Kod
	Açıklama
	

	B.1
	Günlük iş planı yapmak
	B.1.1
	Bir önceki vardiya sırasında yapılan çalışmalar ve/veya varsa yarım kalan çalışmalar, yaşanılan problemler, iş kazası ve benzeri durumlar hakkında bilgi alır.
	1. Çalışma ortamının hazır hale getirilmesi için yapılacak işlemler ve işlemlerin uygulanması
2. İşlemlerin gerçekleştirileceği çalışma ortamının karşılaması gereken özellikler
3. İşlemlerde kullanılacak araç, gereç ve ekipmanların belirlenmesi
4. İşlemlerde kullanılacak araç, gereç ve ekipmanların emniyet kuralları 
5. İşlemlerde kullanılacak araç, gereç ve ekipmanların kullanım özellikleri ve kullanıma uygun hale getirilmesi
6. İşlemlerde kullanılacak malzemelerin seçimi
7. İşlemlerde kullanılacak malzemelerin kullanım özellikleri ve kullanıma hazır hale getirilmesi
8. Bilgi güvenliği prosedürleri
9. İş yeri talimatları



	
	
	B.1.2
	Amirinden aldığı bilgi ve talimatlar doğrultusunda günlük iş planını yapar.
	

	
	
	B.1.3
	İş talimatının ve teknik dokümanların güncelliğini kontrol eder.
	

	
	
	B.1.4
	Vardiya sırasında yapılan çalışmalar ve/veya varsa yarım kalan çalışmalar, yaşanılan problemler, iş kazası ve benzeri durumlar hakkında amirine bilgi verir.
	

	B.2
	İş için gerekli araç, gereç ve malzemeyi kontrol etmek
	B.2.1
	İş planında belirlediği çalışmaya göre ihtiyaç duyacağı araç, gereç ve yardımcı malzemeleri kullanım ve emniyet kurallarına uygun şekilde hazırlar.
	

	
	
	B.2.2
	Çalışma alanında bulunan makine, ekipman ve donanımlarının emniyet kuralları doğrultusunda kullanıma uygunluklarını kontrol eder.
	

	
	
	B.2.3
	Çalışma alanında bulunan makine, ekipman ve donanımların kontrolünde tespit ettiği yetki alanı dışındaki eksiklikleri amirine bildirir.
	

	B.3
	Bilgi güvenliği prosedürlerini yürütmek 
	B.3.1
	Çalışmalar sırasında edindiği bilgilerin güvenliğini iş yeri talimatları doğrultusunda sağlar.
	

	
	
	B.3.2
	Güvenliğe aykırı durumlarda ilk müdahaleyi gerçekleştirerek prosedürüne uygun bildirimde bulunur. 
	




	Görev
	C. Yapısal montaj yapmak

	İşlemler
	Başarım Ölçütleri 
	Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri

	Kod
	Açıklama
	Kod
	Açıklama
	

	C.1
	Lokasyon ve montaj hazırlığı yapmak
	C.1.1
	Monte edilecek parçaların, parça numarasının ve parçanın kullanılabilirlik durumunun iş talimatına uygunluğunu kontrol eder.
	1. Teknik İngilizce 
2. Teknik resim okuma 
3. Temel elektrik 
4. Temel makine 
5. Temel matematik 
6. Hava aracının çalışma prensipleri
7. Hava aracının temel yapısı
8. Yapısal montaj öncesi hazırlık işlemleri ve işlemleri uygulama
9. Yapısal montaj hazırlık işlemlerinde yapılan kontroller ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilme yöntemleri
10. Hazırlık işlemlerinde tespit edilen uygunsuzlukların giderilme yöntemleri
11. Hazırlık işlemlerinde dikkat edilecek unsurlar ve işlemlerde uygulanması
12. Yapısal montaj işlemleri ve işlemleri uygulama
13. Yapısal montaj işlemlerinde yapılan kontroller ve tespit edilen uygunsuzluklar
14. Yapısal montaj işlemlerinde tespit edilen uygunsuzlukların giderilme yöntemleri
15. Yapısal montaj işlemlerinde dikkat edilecek unsurlar ve işlemlerde uygulanması
16. Bağlama yöntemi ve uygulanması
17. Bakiye kontrolü
18. Ekipman kullanma 
19. Elektriksel bağlama yüzeyini hazırlama

20. Kalite kontrol 
21. Kayıt oluşturma 
22. Kimyasal kullanımı 
23. Ölçü birimleri
24. Sızdırmazlık macunu ve kullanımı
25. Yabancı madde hasarı
26. Yabancı madde temizliği
27. Yapıştırma yöntemi ve uygulanması
28. Yerleştirme takımlarını kullanma
29. Yüzey temizliği

	
	
	C.1.2
	Monte edilecek parçayı, iş talimatında belirlenen şekilde, gerekli durumlarda yerleştirme takımlarını da kullanarak montaja uygun hale getirir.
	30. 

	
	
	C.1.3
	Montajda kullanacağı parçaları varsa izlenebilirlik numaralarını ve montaja ilişkin bilgileri iş yeri talimatları uyarınca kaydeder.
	31. 

	
	
	C.1.4
	Parçanın monte edileceği yeri, iş talimatında belirlenen şekilde, gerekli durumlarda yerleştirme takımlarını da kullanıp geçici montaj yaparak montaja uygun hale getirir.
	32. 

	
	
	C.1.5
	İş talimatında belirtilen parçalarda, elektriksel bağlama yüzeyini talimatlara uygun şekilde hazırlar.
	33. 

	
	
	C.1.6
	İşlemi kontrol ederek uygunsuz durum tespit etmesi halinde amirine işletme talimatına uygun şekilde bilgi verir.
	34. 

	C.2
	Montaj yapmak
(devamı var)
	C.2.1
	Montajı yapılacak parçayı yerleştirme takımından talimatlar doğrultusunda söker.
	35. 

	
	
	C.2.2
	Yüzeyi iş talimatları uyarınca uygun malzeme ile temizler.
	36. 

	
	
	C.2.3
	İşlemi kontrol ederek uygunsuz durum tespit etmesi halinde uygunsuzluğu talimatlara göre düzeltir.
	37. 

	
	
	C.2.4
	Sızdırmazlık macunu kullanılacak operasyonlarda, yapıştırıcıyı talimatlara uygun olarak hazırlar.
	38. 

	
	
	C.2.5
	Parçayı iş talimatında belirlenen metodu kullanarak (bağlama, yapıştırma) monte eder.
	39. 

	
	
	C.2.6
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[bookmark: _Toc9859578]3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar
1. Caraskal
2. Delici aletler (matkap ve benzeri)
3. El aletleri (anahtar takımları, tork anahtarları, fleks, çekiç, tornavidalar, sıkma/sökme makineleri, pense ve benzeri)
4. El feneri
5. Geçici bağlantı elemanı
6. Havalı el aletleri (perçin tabancası, aşındırıcı/zımpara ve benzeri)
7. Isıtıcı
8. Kablo terminali sıkma pensesi
9. Kayıt formları/işletme fişleri
10. Kesici aletler (maket bıçağı, conta makası, keski, testere ve benzeri)
11. Kişisel Koruyucu Donanım (baret, eldiven, reflaktörlü yelek, bot/çizme, toz maskesi, gözlük, kulak tıkacı, kimyasala karşı koruyucu kıyafet, iş elbisesi)
12. Kriko
13. Lehim makinesi
14. Merdiven
15. Ölçü aletleri (kumpas, indikatör, bonding metre, komparatör, çelik cetvel ve benzeri)
16. Temizlik aletleri (elektrik süpürgesi, vakum ve benzeri)
17. Temizlik kimyasalları

[bookmark: _Toc9859585]3.3. Tutum ve Davranışlar
1. Acil durumlarda sakin ve soğukkanlı davranmak
2. Araç, gereç ve ekipman kullanımına özen göstermek
3. Çalışma ortamında çevre koruma kurallarına uygun davranmak
4. Çalışma ortamında düzenli olmak
5. Çalışma ortamında İSG kurallarına uygun davranmak
6. Çalışma ortamında iş disiplinine sahip olmak
7. Çalışma ortamında kendisinin ve birlikte çalıştığı kişilerin güvenliğini gözetmek
8. Çalıştığı kişiler ve yöneticilerle etkili iletişim kurmak
9. Görev alanında yetki sınırları içerisinde inisiyatif kullanmak
10. Hızlı iş organizasyonu yapmak
11. İş yeri çalışma prensiplerine uygun davranmak
12. İşlemlerde detaylara özen göstermek
13. İşlemlerde dikkatli gözlem yapmak
14. İşlemlerde kaliteye özen göstermek
15. İşlemlerde karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve doğru şekilde karar vermek
16. Kaynak kullanımında verimli olmak
17. Mesleğin etik ilkelerine uygun davranmak
18. Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olmak
19. Mesleğine ilişkin yeniliklere ve yeni fikirlere açık olmak
20. Risklere karşı öngörülü ve duyarlı olmak
21. Uyarı ve eleştirilere açık olmak
22. Üretimde fireyi azaltmaya özen göstermek
23. [bookmark: _Toc6240339][bookmark: _Toc9859592]Yoğun iş temposuna ve yüksek sıcaklık, toz, gürültü gibi çalışma koşullarına uyum sağlamak












	
© Meslekî Yeterlilik Kurumu, 20..	Sayfa 8
© Meslekî Yeterlilik Kurumu, 2020	Sayfa 14

image1.jpeg




