EK-1   
Radyoaktif Maddeler İçin Serbestleştirme Sınırları

	Radyonüklit
	Aktivite
konsantrasyonu
(Yuvarlatılmış) (Bq/g)
	Radyonüklit
	Aktivite
konsantrasyonu
(Yuvarlatılmış) (Bq/g)
	Radyonüklit
	Aktivite
konsantrasyonu
(Yuvarlatılmış) (Bq/g)

	H-3
	100
	Ru-103
	1
	W-185
	1.000

	Be-7
	10
	Ru-105
	10
	W-187
	10

	C-14
	1
	Ru-106
	0,1
	Ta-182
	0,1

	F-18
	10
	Pd-103
	1.000
	Os-185
	1

	Na-22
	0,1
	Rh-103m
	10.000
	Os-191
	100

	Na-24
	1
	Rh-105
	100
	Os-191m
	1.000

	Si-31
	1.000
	Ag-105
	1
	Re-186
	1.000

	P-32
	1.000
	Ag-110m
	0,1
	Re-188
	100

	P-33
	1.000
	Ag-111
	100
	Ir-190
	1

	S-35
	100
	Pd-109
	100
	Ir-192
	1

	Cl-36
	1
	Cd-109
	1
	Ir-194
	100

	Cl-38
	10
	Cd-115
	10
	Pt-191
	10

	K-42
	100
	Cd-115m
	100
	Pt-193m
	1.000

	K-43
	10
	In-111
	10
	Os-193
	100

	Ca-45
	100
	In-113m
	100
	Pt-197
	1.000

	Ca-47
	10
	In-114m
	10
	Pt-197m
	100

	Sc-46
	0,1
	In-115m
	100
	Au-198
	10

	Sc-47
	100
	Sn-113
	1
	Au-199
	100

	Sc-48
	1
	I-123
	100
	Hg-197
	100

	V-48
	1
	I-125
	100
	Hg-197m
	100

	Cr-51
	100
	I-126
	10
	Hg-203
	10

	Mn-51
	10
	I-129
	0,01
	Tl-200
	10

	Mn-52
	1
	I-130
	10
	Tl-201
	100

	Mn-52m
	10
	I-131
	10
	Tl-202
	10

	Mn-53
	100
	I-132
	10
	Tl-204
	1

	Mn-54
	0,1
	I-133
	10
	Pb-203
	10

	Mn-56	
	10
	I-134
	10
	Po-203
	10

	Fe-52
	10
	I-135
	10
	Po-205
	10

	Fe-55
	1.000
	Sb-122
	10
	Po-207
	10

	Fe-59
	1
	Sb-124
	1
	Bi-206
	1

	Co-55
	10
	Sb-125
	0,1
	Bi-207
	0,1

	Co-56
	0,1
	Sn-125
	10
	At-211
	1.000

	Co-57
	1
	Te-123m
	1
	Ra-225
	10

	Co-58
	1
	Te-125m
	1.000
	Ra-227
	100

	Co-58m
	10.000
	Te-127
	1.000
	Th-226
	1.000

	Co-60
	0,1
	Te-127m
	10
	Th-229
	0,1

	Co-60m
	1.000
	Te-129
	100
	Pa-230
	10

	Co-61
	100
	Te-129m
	10
	Pa-233
	10

	Co-62m
	10
	Te-131
	100
	U-230
	10

	Ni-59
	100
	Te-131m
	10
	U-231
	100

	Ni-63
	100
	Te-132
	1
	U-232
	0,1

	Ni-65
	10
	Te-133
	10
	U-233
	1

	Cu-64
	100
	Te-133m
	10
	U-236
	10

	Zn-65
	0,1
	Te-134
	10
	U-237
	100

	Radyonüklit
	Aktivite
konsantrasyonu
(Yuvarlatılmış) (Bq/g)
	Radyonüklit
	Aktivite
konsantrasyonu
(Yuvarlatılmış) (Bq/g)
	Radyonüklit
	Aktivite
konsantrasyonu
(Yuvarlatılmış) (Bq/g)

	Zn-69
	1.000
	Cs-129
	10
	U-239
	100

	Zn-69m
	10
	Cs-131
	1.000
	U-240
	100

	Ge-71
	10.000
	Cs-132
	10
	Pu-234
	100

	Ga-72
	10
	Cs-134
	0,1
	Pu-235
	100

	As-73
	1.000
	Cs-134m
	1.000
	Pu-236
	1

	As-74
	10
	Cs-135
	100
	Pu-237
	100

	As-76
	10
	Cs-136
	1
	Pu-238
	0,1

	As-77
	1.000
	Cs-137
	0,1
	Pu-239
	0,1

	Se-75
	1
	Cs-138
	10
	Pu-240
	0,1

	Br-82
	1
	Ba-131
	10
	Pu-241
	10

	Sr-85
	1
	Ba-140
	1
	Pu-242
	0,1

	Sr-85m
	100
	Ce-139
	1
	Pu-243
	1.000

	Sr-87m
	100
	Ce-141
	100
	Pu-244
	0,1

	Sr-89
	1.000
	Ce-143
	10
	Np-237
	1

	Sr-90
	1
	Ce-144
	10
	Np-239
	100

	Sr-91
	10
	La-140
	1
	Np-240
	10

	Sr-92
	10
	Pr-142
	100
	Am-241
	0,1

	Rb-86
	100
	Pr-143
	1.000
	Am-242
	1.000

	Mo-90
	10
	Nd-147
	100
	Am-242m
	0,1

	Mo-93
	10
	Nd-149
	100
	Am-243
	0,1

	Mo-99
	10
	Pm-147
	1.000
	Cm-242
	10

	Mo-101
	10
	Pm-149
	1.000
	Cm-243
	1

	Y-90
	1.000
	Sm-151
	1.000
	Cm-244
	1

	Y-91
	100
	Sm-153
	100
	Cm-245
	0,1

	Y-91m
	100
	Eu-152
	0,1
	Cm-246
	0,1

	Y-92
	100
	Eu-152m
	100
	Cm-247
	0,1

	Y-93
	100
	Eu-154
	0,1
	Cm-248
	0,1

	Zr-93
	10
	Eu-155
	1
	Cf-246
	1.000

	Zr-95
	1
	Gd-153
	10
	Cf-248
	1

	Zr-97
	10
	Gd-159
	100
	Cf-249
	0,1

	Nb-93m
	10
	Tb-160
	1
	Cf-250
	1

	Nb-94
	0,1
	Dy-165
	1.000
	Cf-251
	0,1

	Nb-95
	1
	Dy-166
	100
	Cf-252
	1

	Nb-97
	10
	Ho-166
	100
	Bk-249
	100

	Nb-98
	10
	Er-169
	1.000
	Cf-253
	100

	Tc-96
	1
	Er-171
	100
	Cf-254
	1

	Tc-96m
	1.000
	Tm-170
	100
	Es-253
	100

	Tc-97
	10
	Tm-171
	1.000
	Es-254
	0,1

	Tc-97m
	100
	Yb-175
	100
	Es-254m
	10

	Tc-99
	1
	Lu-177
	100
	Fm-254
	10.000

	Tc-99m
	100
	Hf-181
	1
	Fm-255
	100

	Ru-97
	10
	W-181
	10
	
	





EK-2 
Metallerin Doğrudan Kullanım Amacıyla Serbestleştirme Sınırları

	Radyonüklit
	Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Yuvarlatılmış) (Bq/cm2)
	Radyonüklit
	Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Yuvarlatılmış) (Bq/cm2)
	Radyonüklit
	Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Yuvarlatılmış) (Bq/cm2)

	H-3	
	10.000
	Cs-135
	100
	Am-241
	0,1

	C-14
	1.000
	Cs-137
	10
	Am-242m
	0,1

	Na- 22
	1
	Ce-139
	10
	Am-243
	0,1

	S-35
	1.000
	Ce-144
	10
	Cm-242
	1

	CI-36
	100
	Pm-147
	1.000
	Cm-243
	0,1

	K-40
	10
	Sm-151
	1.000
	Cm-244
	0,1

	Ca-45
	100
	Eu-152
	1
	Cm-245
	0,1

	Sc-46
	10
	Eu-154
	1
	Cm-246
	0,1

	Mn-53
	10.000
	Eu-155
	100
	Cm-247
	0,1

	Mn-54
	10
	Gd-153
	10
	Cm-248
	0,1

	Fe-55
	1.000
	Tb-160
	10
	Cf-248
	1

	Co-56
	1
	Tm-170
	1.000
	Cf-249
	0,1

	Co-57
	10
	Tm-171
	10.000
	Cf-250
	0,1

	Co-58
	10
	W-181
	100
	Cf-251
	0,1

	Co-60
	1
	W-185
	1.000
	Cf-252
	0,1

	Ni-59
	10.000
	Ta-182
	10
	Cf-254
	0,1

	Ni-63
	1.000
	Os-185
	10
	Bk-249
	100

	Zn-65
	10
	Ir-192
	10
	Es-254
	1

	As-73
	1.000
	Tl-204
	100
	
	

	Se-75
	10
	Bi-207
	1
	
	

	Sr-85
	10
	Pb-210
	1
	
	

	Sr-90
	10
	Po-210
	0,1
	
	

	Y-91
	100
	Ra-226
	0,1
	
	

	Zr-93
	100
	Ra-228
	1
	
	

	Zr-95
	10
	Th-228
	0,1
	
	

	Mo-93
	100
	Th-229
	0,1
	
	

	Nb-93m
	1.000
	Th-230
	0,1
	
	

	Nb-94
	1
	Th-232
	0,1
	
	

	Tc-97
	100
	Pa-231
	0,1
	
	

	Tc-97m
	1.000
	U-232
	0,1
	
	

	Tc-99
	1.000
	U-233
	1
	
	

	Ru-106
	10
	U-234
	1
	
	

	Ag-108m
	1
	U-235
	1
	
	

	Ag-110m
	1
	U-236
	1
	
	

	Cd-109
	100
	U-238
	1
	
	

	Sn-113
	10
	Pu-236
	0,1
	
	

	Te-123m
	100
	Pu-238
	0,1
	
	

	Te-127m
	100
	Pu-239
	0,1
	
	

	Sb-124
	10
	Pu-240
	0,1
	
	

	Sb-125
	10
	Pu-241
	10
	
	

	I-125
	100
	Pu-242
	0,1
	
	

	I-129
	10
	Pu-244
	0,1
	
	

	Cs-134
	1
	Np-237
	0,1
	
	





EK-3
Binaların Yıkılmaksızın Yeniden Kullanımının ya da Yıkılmalarının Belli Olmadığı Durumda Serbestleştirme Sınırları 

	Radyonüklit
	Yüzeydeki radyoaktif kirlilik   (Bq/cm2)
	Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Yuvarlatılmış)
(Bq/cm2)
	Radyonüklit
	Yüzeydeki radyoaktif kirlilik   (Bq/cm2)
	Yüzeydeki radyoaktif kirlilik   (Yuvarlatılmış) (Bq/cm2)

	H-3
	3,8E+03
	10.000
	Gd-153
	1,2E+01
	10

	C-14
	2,8E+03
	1.000
	Tb-160
	2,9E+00
	1

	Na-22
	4,4E-01
	1
	Tm-170
	3,7E+02
	1.000

	S-35
	2,6E+03
	1.000
	Tm-171
	1,5E+03
	1.000

	CI-36
	3,2E+01
	100
	W-181
	5,1E+01
	100

	K-40
	5,6E+00
	10
	W-185
	8,1E+02
	1.000

	Ca-45
	1,1E+03
	1.000
	Ta-182
	1,7E+00
	1

	Sc-46
	1,3E+00
	1
	Os-185
	3,3E+00
	10

	Mn-53
	2,3E+04
	10.000
	Ir-192
	3,7E+00
	10

	Mn-54
	1,5E+00
	1
	Tl-204
	4,8E+02
	1.000

	Fe-55
	1,0E+04
	10.000
	Bi-207
	5,4E-01
	1

	Co-56
	8,2E-01
	1
	Pb-210
	1,4E+00
	1

	Co-57
	1,2E+01
	10
	Po-210
	4,2E+00
	10

	Co-58
	3,2E+00
	10
	Ra-226
	4,9E-01
	1

	Co-60
	3,6E-01
	1
	Ra-228
	4,4E-01
	1

	Ni-59
	4,2E+04
	100.000
	Th-228
	2,7E-01
	0,1

	Ni-63
	1,8E+04
	10.000
	Th-229
	1,2E-01
	0,1

	Zn-65
	2,3E+00
	1
	Th-230
	3,3E-01
	1

	As-73
	4,0E+02
	1.000
	Th-232
	1,4E-01
	0,1

	Se-75
	5,2E+00
	10
	Pa-231
	1,3E-02
	0,1*

	Sr-85
	6,2E+00
	10
	U-232
	1,7E-01
	0,1

	Sr-90
	3,4E+01
	100
	U-233
	1,2E+00
	1

	Y-91
	4,1E+02
	1.000
	U-234
	1,4E+00
	1

	Zr-93
	3,1E+02
	1.000
	U-235
	1,3E+00
	1

	Zr-95
	1,8E+00
	1
	U-236
	1,5E+00
	1

	Mo-93
	7,5E+01
	100
	U-238
	1,6E+00
	1

	Nb-93m
	5,0E+02
	1.000
	Pu-236
	7,1E-01
	1

	Nb-94
	5,3E-01
	1
	Pu-238
	3,1E-01
	1

	Tc-97
	8,0E+01
	100
	Pu-239
	2,9E-01
	0,1

	Tc-97m
	2,9E+02
	100
	Pu-240
	2,9E-01
	0,1

	Tc-99
	7,0E+01
	100
	Pu-241
	1,1E+01
	10

	Ru-106
	5,6E+00
	10
	Pu-242
	3,0E-01
	1

	Ag-108m
	5,1E-01
	1
	Pu-244
	3,1E-01
	1

	Ag-110m
	4,8E-01
	1
	Np-237
	6,2E-01
	1

	Cd-109
	4,0E+01
	100
	Am-241
	3,4E-01
	1

	Sn-113
	7,2E+00
	10
	Am-242m
	3,2E-01
	1

	Te-123m
	1,4E+01
	10
	Am-243
	3,4E-01 
	1

	Te-127m
	1,3E+02
	100
	Cm-242
	2,5E+00
	1

	Sb-124
	1,9E+00
	1
	Cm-243
	4,6E-01
	1

	Sb-125
	2,1E+00
	1
	Cm-244
	5,5E-01
	1

	I-125
	7,5E+01
	100
	Cm-245
	3,0E-01
	0,1

	I-129
	7,5E+00
	10
	Cm-246
	3,4E-01
	1

	Radyonüklit
	Yüzeydeki radyoaktif kirlilik   (Bq/cm2)
	Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Yuvarlatılmış)
(Bq/cm2)
	Radyonüklit
	Yüzeydeki radyoaktif kirlilik   (Bq/cm2)
	Yüzeydeki radyoaktif kirlilik   (Yuvarlatılmış) (Bq/cm2)

	Cs-134
	6,3E-01
	1
	Cm-247
	3,7E-01
	1

	Cs-135
	1,8E+03
	1.000
	Cm-248
	9,8E-02
	0,1

	Cs-137
	1,5E+00
	1
	Cf-248
	1,5E+00
	1

	Ce-139
	1,2E+01
	10
	Cf-249
	2,1E-01
	0,1

	Ce-144
	2,6E+01
	10
	Cf-250
	4,2E-01
	1

	Pm-147
	1,5E+03
	1.000
	Cf-251
	2,0E-01
	0,1

	Sm-151
	3,6E+03
	10.000
	Cf-252
	7,1E-01
	1

	Eu-152
	7,7E-01
	1
	Cf-254
	4,2E-01
	1

	Eu-154
	6,9E-01
	1
	Bk-249
	8,4E+01
	100

	Eu-155
	1,5E+01
	10
	Es-254
	1,4E+00
	1


* EK-6.2’de açıklanmaktadır.



EK-4
Binaların Sadece Yıkılmalarının Planlandığı Durumda Serbestleştirme Sınırları

	Radyonüklit
	Yüzeydeki radyoaktif kirlilik   (Bq/cm2)
	Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Yuvarlatılmış)
(Bq/cm2)
	Radyonüklit
	Yüzeydeki radyoaktif kirlilik   (Bq/cm2)
	Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Yuvarlatılmış)
(Bq/cm2)

	H-3
	3,8E+03
	10.000
	Gd-153
	2,9E+02
	100

	C-14
	5,8E+03
	10.000
	Tb-160
	2,3E+01
	10

	Na-22
	3,5E+00
	10
	Tm-170
	9,0E+03
	10.000

	S-35
	2,0E+05
	100.000
	Tm-171
	5,8E+04
	100.000

	CI-36
	3,2E+01
	100
	W-181
	1,7E+03
	1.000

	K-40
	2,4E+01
	10
	W-185
	3,9E+05
	1.000.000

	Ca-45
	6,4E+04
	100.000
	Ta-182
	1,4E+01
	10

	Sc-46
	1,1E+01
	10
	Os-185
	2,9E+01
	10

	Mn-53
	2,3E+04
	10.000
	Ir-192
	3,1E+01
	100

	Mn-54
	1,2E+01
	10
	Tl-204
	2,5E+03
	1.000

	Fe-55
	2,4E+04
	10.000
	Bi-207
	4,5E+00
	10

	Co-56
	6,1E+00
	10
	Pb-210
	1,4E+00
	1

	Co-57
	1,3E+02
	100
	Po-210
	7,4E+01
	100

	Co-58
	2,6E+01
	10
	Ra-226
	9,4E-01
	1

	Co-60
	2,9E+00
	1
	Ra-228
	3,8E+00
	10

	Ni-59
	8,9E+04
	100.000
	Th-228
	2,6E+00
	1

	Ni-63
	3,7E+04
	100.000
	Th-229
	9,4E-01
	1

	Zn-65
	1,9E+01
	10
	Th-230
	2,7E+00
	1

	As-73
	2,1E+04
	10.000
	Th-232
	1,2E+00
	1

	Se-75
	4,9E+01
	100
	Pa-231
	1,1E-01
	0,1

	Sr-85
	5,2E+01
	100
	U-232
	1,4E+00
	1

	Sr-90
	3,4E+01
	100
	U-233
	9,7E+00
	10

	Y-91
	5,4E+04
	100.000
	U-234
	1,1E+01
	10

	Zr-93
	2,5E+03
	1.000
	U-235
	1,0E+01
	10

	Zr-95
	1,5E+01
	10
	U-236
	1,2E+01
	10

	Mo-93
	2,3E+03
	1.000
	U-238
	1,3E+01
	10

	Nb-93m
	3,8E+04
	100.000
	Pu-236
	6,5E+00
	10

	Nb-94
	4,3E+00
	10
	Pu-238
	2,5E+00
	1

	Tc-97
	6,9E+02
	1.000
	Pu-239
	2,3E+00
	1

	Tc-97m
	5,2E+02
	1.000
	Pu-240
	2,3E+00
	1

	Tc-99
	7,0E+01
	100
	Pu-241
	9,2E+01
	100

	Ru-106
	4,5E+01
	100
	Pu-242
	2,4E+00
	1

	Ag-108m
	4,2E+00
	10
	Pu-244
	2,5E+00
	1

	Ag-110m
	3,9E+00
	10
	Np-237
	5,0E+00
	10

	Cd-109
	4,1E+03
	10.000
	Am-241
	2,8E+00
	1

	Sn-113
	6,7E+01
	100
	Am-242m
	2,6E+00
	1

	Sb-124
	1,5E+01
	10
	Am-243
	2,8E+00
	1

	Sb-125
	1,8E+01
	10
	Cm-242
	4,0E+01
	100

	Te-123m
	1,6E+02
	100
	Cm-243
	3,8E+00
	10

	Te-127m
	3,3E+03
	10.000
	Cm-244
	4,5E+00
	10

	I-125
	1,4E+04
	10.000
	Cm-245
	2,4E+00
	1

	I-129
	7,5E+00
	100
	Cm-246
	2,8E+00
	1

	Cs-134
	5,1E+00
	100
	Cm-247
	3,0E+00
	1

	Radyonüklit
	Yüzeydeki radyoaktif kirlilik   (Bq/cm2)
	Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Yuvarlatılmış)
(Bq/cm2)
	Radyonüklit
	Yüzeydeki radyoaktif kirlilik   (Bq/cm2)
	Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Yuvarlatılmış)
(Bq/cm2)

	Cs-135
	8,8E+03
	10.000
	Cm-248
	7,9E-01
	1

	Cs-137
	1,2E+01
	10
	Cf-248
	1,7E+01
	10

	Ce-139
	1,4E+02
	100
	Cf-249
	1,7E+00
	1

	Ce-144
	2,4E+02
	100
	Cf-250
	3,5E+00
	10

	Pm-147
	2,4E+04
	10.000
	Cf-251
	1,6E+00
	1

	Sm-151
	2,9E+04
	10.000
	Cf-252
	6,6E+00
	10

	Eu-152
	6,2E+00
	10
	Cf-254
	1,4E+01
	10

	Eu-154
	5,7E+00
	10
	Bk-249
	9,8E+02
	1.000

	Eu-155
	2,6E+02
	100
	Es-254
	1,2E+01
	10





EK-5
Binaların Yıkılmasından Ortaya Çıkan Molozların Serbestleştirme Sınırları 

	[bookmark: _GoBack]Radyonüklit
	Aktivite konsantrasyonu (Bq/g)
	Yuvarlatılmış aktivite konsantrasyonu (Bq/g)
	Radyonüklit
	Aktivite konsantrasyonu  (Bq/g)
	Yuvarlatılmış aktivite konsantrasyonu (Bq/g)

	H-3	
	6,2E+01
	100
	Gd-153
	6,0E+00
	100

	C-14
	1,0E+01
	10
	Tb-160
	2,1E-01
	0,1

	Na-22
	1,0E-01
	0,1
	Tm-170
	1,3E+02
	100

	S-35
	1,0E+03
	1.000
	Tm-171
	1,5E+03
	1.000

	CI-36
	1,1E+00
	1
	W-181
	2,4E+01
	10

	K-40
	7,9E-01
	1
	W-185
	3,2E+02
	1.000

	Ca-45
	4,2E+02
	1.000
	Ta-182
	1,8E-01
	0,1

	Sc-46
	1,1E-01
	0,1
	Os-185
	3,3E-01
	1

	Mn-53
	1,5E+03
	1.000
	Ir-192
	2,9E-01
	0,1

	Mn-54
	2,6E-01
	0,1
	Tl-204
	8,1E+01
	100

	Fe-55
	6,1E+02
	1.000
	Bi-207
	1,5E-01
	0,1

	Co-56
	6,2E-02
	0,1
	Pb-210
	8,7E-02
	0,1

	Co-57
	2,7E+00
	1
	Po-210
	1,1E+00
	1

	Co-58
	2,3E-01
	0,1
	Ra-226
	8,3E-02
	0,1

	Co-60
	8,9E-02
	0,1
	Ra-228
	1,2E-01
	0,1

	Ni-59
	2,9E+03
	1.000
	Th-228
	7,3E-02
	0,1

	Ni-63
	1,2E+03
	1.000
	Th-229
	3,1E-02
	0,1

	Zn-65
	3,8E-01
	1
	Th-230
	8,8E-02
	0,1

	As-73
	2,1E+02
	100
	Th-232
	3,8E-02
	0,1

	Se-75
	6,7E-01
	1
	Pa-231
	3,5E-03
	0,1*

	Sr-85
	4,4E-01
	1
	U-232
	4,5E-02
	0,1

	Sr-90
	1,5E+00
	1
	U-233
	3,2E-01
	1

	Y-91
	1,6E+02
	100
	U-234
	3,6E-01
	1

	Zr-93
	8,2E+01
	100
	U-235
	3,4E-01
	1

	Zr-95
	1,2E-01
	0,1
	U-236
	3,9E-01
	1

	Mo-93
	3,8E+01
	100
	U-238
	4,3E-01
	1

	Nb-93m
	1,2E+03
	1.000
	Pu-236
	1,9E-01
	0,1

	Nb-94
	1,4E-01
	0,1
	Pu-238
	8,2E-02
	0,1

	Tc-97
	1,4E+01
	10
	Pu-239
	7,7E-02
	0,1

	Tc-97m
	8,6E+00
	10
	Pu-240
	7,7E-02
	0,1

	Tc-99
	1,4E+00
	1
	Pu-241
	3,0E+00
	1

	Ru-106
	1,1E+00
	1
	Pu-242
	8,0E-02
	0,1

	Ag-108m
	1,4E-01
	0,1
	Pu-244
	8,2E-02
	0,1

	Ag-110m
	8,1E-02
	0,1
	Np-237
	1,6E-01
	0,1

	Cd-109
	1,0E+02
	100
	Am-241
	9,1E-02
	0,1

	Sn-113
	8,9E-01
	1
	Am-242m
	8,5E-02
	0,1

	Sb-124
	2,0E+02
	100
	Am-243
	9,1E-02
	0,1

	Sb-125
	5,4E-01
	1
	Cm-242
	6,7E-01
	1

	Te-123m
	2,1E+00
	1
	Cm-243
	1,2E-01
	0,1

	Te-127m
	4,3E+01
	100
	Cm-244
	1,5E-01
	0,1

	I-125
	1,1E+02
	100
	Cm-245
	8,0E-02
	0,1

	I-129
	1,2E-01
	0,1
	Cm-246
	9,1E-02
	0,1

	Cs-134
	1,4E-01
	0,1
	Cm-247
	9,9E-02
	0,1

	Cs-135
	4,3E+02
	1.000
	Cm-248
	2,6E-02
	0,1*

	Radyonüklit
	Aktivite konsantrasyonu (Bq/g)
	Yuvarlatılmış aktivite konsantrasyonu (Bq/g)
	Radyonüklit
	Aktivite konsantrasyonu  (Bq/g)
	Yuvarlatılmış aktivite konsantrasyonu (Bq/g)

	Cs-137
	4,0E-01
	1
	Cf-248
	4,0E-01
	1

	Ce-139
	2,1E+00
	1
	Cf-249
	5,5E-02
	0,1

	Ce-144
	5,2E+00
	10
	Cf-250
	1,1E-01
	0,1

	Pm-147
	6,0E+02
	1.000
	Cf-251
	5,4E-02
	0,1

	Sm-151
	9,5E+02
	1.000
	Cf-252
	1,9E-01
	0,1

	Eu-152
	2,0E-01
	0,1
	Cf-254
	1,1E-01
	0,1

	Eu-154
	1,8E-01
	0,1
	Bk-249
	2,2E+01
	10

	Eu-155
	8,1E+00
	100
	Es-254
	2,5E-01
	0,1


* EK-6.2’de açıklanmaktadır.


EK-6
 Tablolarda Verilen Değerlerin Kullanılmasına İlişkin Bilgiler

1. EK-3 ila EK-5’te yer alan yuvarlatılmış ve yuvarlatılmamış değerlerin birlikte verildiği tablolarda radyonüklitlerin serbestleştirme sınırları yuvarlatılmış değerlerdir. 
2. Serbestleştirilecek madde birden fazla radyonüklit içeriyorsa maddenin serbestleştirilmesinde aşağıdaki formül uygulanır:


Di: i radyonüklitinin aktivite konsantrasyonu
Ci: i radyonüklitinin serbestleştirme sınırı 
n: karışımdaki radyonüklit sayısı
Belirli bir tesis veya faaliyet için tipik olmayan radyonüklit dağılımının bulunduğu durumlarda, serbestleştirme sınırı olarak, EK-3 ila EK-5’te yer alan değerlerden, ölçümlerde kolaylık sağlaması açısından yuvarlatılmamış değerler de kullanılabilir. 
 EK-3 ve EK-5’te yer alan * ile belirtilen radyonüklitlerin Di/Ci oranı f’nin %10’unu aşıyorsa, serbestleştirme için yuvarlatılmamış değerler kullanılır. 
3. Radyonüklitlerin kısa ömürlü bozunma ürünleri aşağıda verilmiş olup, toplama dâhil edilmez. 

	Radyonüklit
	Dengede bulunan kısa ömürlü bozunma ürünü

	Sr-90
	Y-90

	Zr-95
	Nb-95, Nb-95m

	Ru-106
	Rh-106

	Pd-103
	Rh-103m

	Ag-108m
	Ag-108

	Ag-110m
	Ag-110

	Cd-109
	Ag-109m

	Sn-113
	In-113m

	Sb-125
	Te-125m

	Te-127m
	Te-127

	Cs-137
	Ba-137m

	Ce-144
	Pr-144, Pr-144m

	Pb-210
	Bi-210

	Ra-226
	Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

	Ra-228
	Ac-228

	Th-228
	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

	Th-229
	Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209

	U-235
	Th-231

	U-238
	Th-234, Pa-234m, Pa-234

	Np-237
	Pa-233

	Pu-244
	U-240, Np-240m, Np-240

	Am-242m
	Np-238, Am-242

	Am-243
	Np-239

	Cm-247
	Pu-243

	Es-254
	Bk-250
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