EK 1
BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLERE DAİR ASGARİ KRİTERLER
Büyük Değişiklik Karar Kriterleri
	1) Organizasyonel Büyük Değişiklikler

	1) Emniyet kritik görev ünvanlarında, görev tanımlarında veya görev kapsamlarında yapılacak değişiklikler.

	2) Emniyet kritik süreçlerde görevlendirilen birimlere ilişkin organizasyonel yapıda yapılacak değişiklikler.

	3) [bookmark: _GoBack]Emniyet sertifikası başvurusunda, 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği kapsamında verilen örnek emniyet kritik görevlerden bir kısmının, başvuru sahibi kuruluşun işletmecilik türü ve şartları doğrultusunda emniyet kritik görev olarak belirlenmemesine yönelik değişiklikler.

	4) Emniyet kritik görev olarak tanımlanmış bir görevin, değişen işletmecilik şartları doğrultusunda emniyet kritik görev kapsamından çıkarılmasına dair değişiklikler.

	2) İşletmesel Büyük Değişiklikler

	a) Demiryolu tren işletmecileri için yük taşımacılığından tehlikeli yük taşımacılığına veya yolcu taşımacılığına geçilmesi, konvansiyonel tren işletiminden yüksek hızlı tren işletimine geçilmesi gibi işletme tipinde yapılacak değişiklikler.

	b) Demiryolu tren işletmecilerinin işletmecilik faaliyetleri için belirlenen rotanın değiştirilmesi veya genişletilmesi gibi işletmecilik güzergahında yapılacak değişiklikler.

	c) Demiryolu altyapı işletmecisinin emniyet yönetim sistemi kapsamında hazırlanan demiryolu trafiğinin yönetilmesine ilişkin mevzuatta, prosedürlerde, talimatlarda veya formlarda değişiklik gerektiren, halihazırda işletilmekte olan mevcut hatlarda yapılacak yapısal değişiklikler.

	3) Demiryolu Altyapılarında Büyük Değişiklikler

	a) Demiryolu altyapılarında kullanılan malzemelerin bakım tolerans değerlerinde yapılacak değişiklikler.

	b) Demiryolu altyapısının, üstyapısının, bunların yapısal bileşenleri ile emniyet kritik süreçlerde kullanılan elektromekanik sistemlerin, köprü, tünel ve benzeri sanat yapılarının bakım ve ölçüm periyot aralıklarının değiştirilmesine yönelik değişiklikler.

	4) Demiryolu Araçlarında Büyük Değişiklikler

	1) Demiryolu aracının bakım dosyasında değişiklik yapılmasını gerektirecek teknik veya işletmesel değişiklikler.

	2) Demiryolu aracının emniyet seviyesine etki edebilecek teknik veya işletmesel değişiklikler.

	3) Demiryolu aracında tip değişikliği veya modifikasyon yapılması.

	4) Demiryolu aracının temel tasarım özelliklerinde değişiklik getirmekle birlikte araca ilave bir fonksiyon kazandırmayan, tescil güncellemesi gerektiren teknik değişiklikler.

	5) Araç Bakım Faaliyetlerinde Büyük Değişiklikler

	1) Bakım dosyası hazırlanırken, aracın teknik dosyasında yer alan emniyet kritik bileşen listesindeki bileşenlerin emniyet kritik bileşen olarak belirlenmemesi.

	2) Halihazırda bakım dosyasında belirlenmiş olan emniyet kritik bileşenlerin emniyet kritik bileşen kategorisinden çıkartılmasına yönelik değişiklikler.

	3) Bakım planlarının hazırlanmasında muayene ve bakım periyot aralıklarının teknik dosyada yer alan kriterlerden farklı belirlenmesi.

	4) Mevcut bakım planlarında muayene ve bakım periyot aralıklarının uzatılmasına yönelik değişiklikler.

	d) Bakım dosyasında emniyet kritik bileşenlerde kullanılacak yedek parça veya sarf malzemelerin uygunluğuna ilişkin standartların değiştirilmesine yönelik değişiklikler. Mevcut standartların güncellenmesi bu kapsama dahil değildir.



