Ek-1
	TİP ONAY KRİTERLERİ

	ÜRETİM AŞAMASI TESTLERİ
	REFERANS DÜZENLEME
	REFERANS STANDART

	1
	Araç gövde statik testi
	UTP/TSI LOC&PAS 4.2.2.4
	EN 12663-1
EN 16404

	2
	Boji yorulma/dayanım testi
	UTP/TSI LOC&PAS 4.2.3.5.1 (1,3)
	EN 13749

	3
	Çarpışma testi
	UTP/TSI LOC&PAS 4.2.2.5 (1,5,6,8)
	EN 15227

	4
	Kuplaj testi 
	UTP/TSI LOC&PAS 4.2.2.2.3 b-2 (1,2)
UTP/TSI LOC&PAS 5.3.2 (1)
	EN 16839
EN 15551
EN 15566

	5
	Arka duvar yanmazlık testi
	UTP/TSI LOC&PAS 4.2.10.3.5 (3)
UTP/TSI LOC&PAS 4.2.10.2.1 (2)
	EN 1363-1
EN 45545-2

	6
	Kabin ön cam testi
	UTP/TSI LOC&PAS 4.2.9.2.1(2), 
UTP/TSI LOC&PAS 4.2.9.2.2 (1,2,3,4,5,6)
	EN 15152:2007 (4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7; 4.2.9)
EN 15152:2007 (6.2.1 to 6.2.7)

	7
	Cer kancası
	UTP/TSI LOC&PAS 5.3.2 (3)
	EN 15566

	8
	Cer paketi
	UTP/TSI LOC&PAS 5.3.2 (3)
	EN 15566

	9
	Vidalı koşum takımı
	UTP/TSI LOC&PAS 5.3.2 (3)
	EN 15566

	10
	Tampon
	UTP/TSI LOC&PAS 5.3.2 (3)
	EN 15551

	11
	Tekerlek
	UTP/TSI LOC&PAS 5.3.4 (4)
	EN 13979-1
EN 13715
EN 13262

	12
	Tekerlek kayma önleme sistemi
	UTP/TSI LOC&PAS 5.3.5 (3)
	EN 15595

	13
	Dış aydınlatma
	UTP/TSI LOC&PAS 5.3.6 (2)
UTP/TSI LOC&PAS 5.3.7 (2)
UTP/TSI LOC&PAS 5.3.8 (2)
	EN 15153-1

	14
	Havalı korna
	UTP/TSI LOC&PAS 5.3.9 (2)
	EN 15153-2

	15
	Pantoğraf
	UTP/TSI LOC&PAS 5.3.10 (7,8)
UTP/TSI LOC&PAS 5.3.11 (6)
	EN 50206-1
EN 50367
EN 50317
EN 50318
EN 50405

	16
	Ana devre kesici
	UTP/TSI LOC&PAS 5.3.12 (4)
	EN 50388-1

	17
	Makinist koltuğu
	UTP/TSI LOC&PAS 5.3.13 (2)
	 

	18
	Malzemelerin (Ek-2'deki) yangına dayanımı
	UTP/TSI LOC&PAS 4.2.10.2.1 (2)
	EN 45545-2

	TAMAMLANMIŞ ARAÇ STATİK (FABRİKA) TESTLERİ

	1
	Boyutsal ölçüm testleri (Araç gabari testi)
	UTP/TSI LOC&PAS 4.2.3.3.1.1 (1,2,3)
UTP/TSI LOC&PAS 4.2.3.3.1.2 (1,2,3,4)
	ERA/ERTMS/033281
TSI CCS, Appendix A, Table A 2, index [77] 

	2
	Pantograf testi
	UTP/TSI LOC&PAS 4.2.8.2.9.10(1,2,3)
UTP/TSI LOC&PAS 4.2.8.2.9.5(2)
	EN 50206-1
EN 50119

	3
	Araç kaldırma testleri
	UTP/TSI LOC&PAS 4.2.2.6 (2)
	EN 12663-1

	4
	Tartım testi
	UTP/TSI LOC&PAS 4.2.2.10(4,5)
UTP/TSI LOC&PAS 4.2.3.2.2(1,2,3)
	EN 15663

	5
	Fren sistemi testleri
	UTP/TSI LOC&PAS 4.2.4.6.2 (6) 
	EN 15595

	6
	Kumlama tip testi
	UTP/TSI LOC&PAS 4.2.3.3.1.1 (8)
	ERA/ERTMS/033281
TSI CCS, Appendix A, Table A 2, index [77] 

	7
	Aydınlatma sistemi testleri
	UTP/TSI LOC&PAS 4.2.7.1.1 (5,6 )
UTP/TSI LOC&PAS 4.2.7.1.4 (1,2)
UTP/TSI LOC&PAS 4.2.9.1.8 (1,2,3)
UTP/TSI LOC&PAS 4.2.10.4.1 (1,3,4,5)
	EN 15153-1
EN 13272

	8
	Operasyon ve bakım işletilebilirlik testleri
	 
	EN 50215

	TAMAMLANMIŞ ARAÇ DİNAMİK (YOL) TESTLERİ

	1
	ATS yol testleri
	Ulusal demiryolu araç kuralları
(1. Ulusal araç üstü sinyalizasyon sistemi)
	 

	2
	EMC karakteristiği
	 
	EN 50121

	3
	Boden yağlama sistemi testi
	 
	EN15427





Ek-2
	Malzemelerin Yangına Dayanımı 

	No
	Ekipman Adı

	1
	Koltuk

	2
	İzolasyon

	3
	Pantograf

	4
	Yangın Algılama Sistemi

	5
	Dış Aydınlatma

	6
	İç Aydınlatma [Kabin Lambası]

	7
	İç Aydınlatma [Konsol Lamba]

	8
	İç Aydınlatma [Spot Lamba]

	9
	Dişli Kutusu

	10
	Fişler 

	11
	Priz

	12
	Totman

	13
	Totman El Butonu&Ayak Pedalları

	14
	Silecekler

	15
	Tampon

	16
	CCTV

	17
	Kapılar

	18
	Korna

	19
	Buton

	20
	Markiz Buton Anahtar

	21
	Master Controller

	22
	Buzdolabı

	23
	Hava Deposu

	24
	Boya

	25
	FRP

	26
	İç Aydınlatma [Makine Dairesi Lambası]

	27
	İç Aydınlatma [Merdiven Aydınlatma]

	28
	İç Aydınlatma [Dolap Lambası]

	29
	Akım Trafosu

	30
	Gerilim Trafosu

	31
	Çoklu Kumanda

	32
	Batarya

	33
	ATS

	34
	Fren

	35
	Kablo

	36
	Yolcu Kuplörü (Cer kablosu)

	Not: EN 45545 standardının atıfta bulunduğu veya bu standarda atıfta bulunan diğer uluslararası standartlarda yer alan hükümler geçerli kabul edilecektir.


Ek-3
	TESCİL KRİTERLERİ

	ÜRETİM AŞAMASI TESTLERİ
	REFERANS STANDART

	1
	Boyutsal Ölçüm Testleri (Araç Gabari testi)
	TS EN IEC 61133 (8.2.2.3), (8.3.4)

	2
	Pantograf Testi
	TS EN IEC 61133 (8.2.3)

	3
	Tartım Testi
	TS EN IEC 61133 (8.5.4)

	4
	Sızdırmazlık Testi
	TS EN IEC 61133 (8.6.3)

	5
	Elektriksel İzolasyon Testleri
	TS EN IEC 61133 (8.7)

	6
	Koruyucu Topraklama ve Dönüş devreleri testi
	TS EN IEC 61133 (8.8)

	7
	Basınçlı Hava Sistemi Testleri
	TS EN IEC 61133 (8.9)

	8
	Fren Sistemi Testleri
	TS EN IEC 61133 (8.11)

	9
	Yardımcı Güç Ünitesi Testi
	TS EN IEC 61133 (8.13.3)

	10
	Batarya Şarj Ünitesi Testi
	TS EN IEC 61133 (8.14.3)

	11
	Araç Kontrol Devreleri Testi
	TS EN IEC 61133 (8.15.3)

	12
	Aydınlatma Sistemi Testleri
	TS EN IEC 61133 (8.15.6)

	13
	Aks Sıcaklı İzleme Sistemi Testleri
	TS EN IEC 61133 (8.15.7)

	14
	Cer Konvertör Testleri
	TS EN IEC 61133 (8.17)

	15
	ATS 
	TS EN IEC 61133 (8.20)

	16
	Acil Durum Çevrimi Testi
	TS EN IEC 61133 (8.20)

	17
	Totman (Ölü Adam) Testi
	TS EN IEC 61133 (8.20)

	18
	Yangın Algılama Sistemi Testi
	TS EN IEC 61133 (8.20)

	19
	Dış Aydınlatma Testi
	TS EN IEC 61133 (8.20)

	TAMAMLANMIŞ ARAÇ DİNAMİK TESTLERİ
	REFERANS STANDART

	1
	Fren Sistemi Testleri
	TS EN IEC 61133 (9.4.2)

	2
	Yol Tecrübe Cer/Dinamik Frenleme Testleri 
	TS EN IEC 61133 (9.2.2)

	3
	Boden Yağlama Sistemi testi
	TS EN IEC 61133 (9.12)

	4
	ATS Yol Testleri
	ULUSAL DEMİRYOLU ARAÇ KURALLARI (1. ULUSAL ARAÇ ÜSTÜ SİNYALİZASYON SİSTEMİ)
TS EN IEC 61133 (9.8)



