EK-1

YETKİ YAZISI


Sahibi bulunduğum ...................................... limanı ....................................... kayıt numaralı ................................................. isimli özel teknemi/yatımı, ……,,,,….………….. limanından diğer limanlara yapılacak seferlerde ticari bir amaç olmaksızın ……………………  süreyle sevk ve idare etmeye, yasal sorumluluğum devam etmek kaydıyla ............................................ T.C. kimlik numaralı …………........................................... yetkilidir.

Yetkili kişi ile aramızda bir,
    Hizmet sözleşmesi yoktur.    
    Hizmet sözleşmesi vardır. 
(Yurt dışı çıkış izni var           / yok          )

Yer ve tarih: ............................................  /  ..................................................

Tekne sahibi:					Yetkili kişi:
Adı Soyadı:						Adı Soyadı:
Yeterlik Belgesi No:				Yeterlik Belgesi No:
Adresi / İmzası: 					Adresi / İmzası: 

 
Bu yazı, bir özel teknenin/yatın sahibi dışında kişi veya kişilerce kullanılabilmesi amacıyla düzenlenir. Dernek ve vakıfların adlarına kayıtlı tekneleri üyeler ve sporcular da bu yazı ile kullanabilirler. Örneğin, bir özel teknenin/yatın bir geziden veya katıldığı bir yarıştan getirilmesi veya gezi veya yarışın başlayacağı limana götürülmesi, tekne sahibinin rahatsızlık veya başka bir nedene dayalı olarak teknesinde bulunamaması, ender de olsa teknesini gezmek veya yarışmak amacıyla bir dost veya akrabasına makul bir süre için emanet etmesi gibi hâller veya tekne sahibi kişinin ADB sahibi olmaması veya ADB sahibi olmasına rağmen kullanım sorumluluğunu üstlenmek istememesi nedeniyle süreli veya süresiz bir hizmet sözleşmesine bağlı olarak kaptan sıfatıyla bir gemiadamı yeterlik belgesi sahibi kişiyi istihdam etmesi hâllerinde kullanılır. Yazının noter veya liman başkanlığı tarafından tasdikli olması ve tekne sahibi ile yetki verilen kişinin ıslak imzalarını taşıması yeterlidir. 


EK-2
(Değişik:RG-3/7/2026-33299)Bu değişiklik 17/7/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

A) TÜM ÖZEL TEKNE VE YATLARDA BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ EMNİYET TEÇHİZATI

1. Can yeleği, her teknede en az seyirde bulunan kişi sayısı kadar bulunacaktır. Çocuk/bebek can yeleği, her teknede, en az seyirde bulunan çocuk/bebek sayısı kadar bulunacaktır.
1. Bir adet at nalı şeklinde can simidi bulunacaktır. At nalı şeklinde olan can simitleri hariç olmak üzere can yelekleri ve can simitleri IMO, TSE veya Dümen İşaretli (wheel-mark) olacaktır. 
1. GPS konumu bildiren herhangi bir elektronik cihaz veya GPS mobil uygulaması bulunan akıllı telefon vb. elektronik cihaz bulunacaktır.
1. En az sekiz kat büyütme yapabilen bir adet dürbün, bir adet ayna, bir adet ikaz düdüğü ve bir adet fener bulunacaktır.
1. İçten takma makinesi bulunan teknelerde, makine dairesinde veya makine kutusu dışında makine başına 1 adet 2 kg’lık yangın söndürme tüpü bulundurulacaktır. Kamaralı teknelerde her kamarada 1 adet 2 kg’lık yangın söndürme tüpü, kuzinesi olan teknelerde kuzine yakınında 1 adet 2 kg’lık yangın söndürme tüpü ve yangın battaniyesi bulunacaktır. 
1. Su geçirmez muhafaza içerisinde son kullanma tarihi geçmemiş malzemeleri içeren en az bir adet ilk yardım seti bulundurulacaktır. İlk yardım setinde asgari olarak yara bandı, steril gazlı bez, elastik bandaj, üçgen sargı, antiseptik solüsyon veya mendil, yanık örtüsü veya yanık jeli, makas, tek kullanımlık eldiven bulunur.

B) [bookmark: _Hlk229409877]TAM BOYU 10 METREDEN BÜYÜK ÖZEL TEKNE VE YATLARDA İLAVE BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ EMNİYET TEÇHİZATI

Tüm özel tekne ve yatlarda bulundurulması zorunlu asgari emniyet teçhizatına ilave olarak tam boyu 10 metreden büyük özel teknelerde aşağıdaki teçhizatın bulundurulması zorunludur:

1. Işıklı ve 20 metre salvolu 1 adet can simidi bulunacaktır.
2. Denize çöp atılmasının yasak olduğunu belirten ve herkesin göreceği bir yere asılacak en az A4 boyutunda poster bulunacaktır.
3. Denizde Canlı Kalma El Kitabı, Amatör Denizci El Kitabı, Can Kurtarma İşaretleri Tablosu bulunacaktır.
4. Liman sefer bölgesi dışına seyir yapacak teknelerde manyetik pusula, seyir haritaları, pergel, paralel cetvel, kalem, silgi veya elektronik seyir haritalarının bulunduğu herhangi bir elektronik cihaz bulunacaktır.
5. Kapalı mahal bulunan teknelerde ilaveten en az 30 cm uzunluğunda yangın baltası ve 1 adet 6 kg’lık yangın tüpü bulunacaktır.
6. Tam boyu 15 metrenin üzerindeki özel tekne ve yatlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç yirmi dört ay içerisinde VHF cihazı ile donatılacaktır. 
7. Tam boyu 15 metrenin üzerindeki özel tekne ve yatlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç yirmi dört ay içerisinde Kişisel Konum Belirleyici İşaret Cihazı (PLB) ile donatılacaktır. Sabit AIS Klas B cihazı bulunan özel tekne ve yatlar bu gereklilikten muaftır.

C) [bookmark: _Hlk229410176]ÖZEL TEKNE VE YATLARDA BULUNDURULMASI ÖNERİLEN TEÇHİZAT

Denizde seyir, can, mal, deniz ve çevre emniyetinin sağlanması düşünülerek; seyir bölgesi ve süresi, tekne boyu, teknede bulunan kişi sayısı değerlendirilerek, aşağıda sıralanan teçhizat ile seyre çıkılması önerilmektedir.
1. Paraşütlü işaret fişeği, el maytabı, duman kandili.
2. Hizmet botu, can salı.
3. RADAR, EPIRB ve SART cihazları, SSB telsiz telefon.


















EK-3

Muvafakatname

Velayetim/Vesayetim altında bulunan on altı yaşından gün almış olan …………………….. T.C. kimlik numaralı ………..……….… …....……………….’ın Amatör Denizci Belgesi sınavına girmesine ve başarılı olması hâlinde kendisine ADB 10 belgesi verilmesine ve yanında en az ADB 10 sahibi yetişkin bir gözetmen ile seyre çıkmasına muvafakat ediyorum.

Tarih 		: 
Velisi/Vasisi	:
T.C. NO	:
Ad Soyadı	:			
İmza		:

 











