[bookmark: _Hlk114146528]EK-I (Değişik:RG-11/3/2023-32129)(1)
YAKIT EKONOMİSİ ve CO2 EMİSYONU ETİKETİ
İlave-1
Benzin, Dizel veya Araç İçi Şarj Edilebilir Hibrit
CO2 Emisyon Değeri g/km
Yakıt Ekonomisi
CO2  xyz g/km
M
L
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A
 +256
 226-255
 191-225
 171-190
 151-170
 131-150
 111-130
 101-110
 91-100
 76-90
 51-75
 1-50
 0

CO2, iklim değişikliğinin ana sorumlusu olan sera gazıdır.
Marka/Model:
Yakıt Tipi:
Motor Hacmi (cc):
ŞanzımanTürü:





Yakıt Tüketimi:

	
	ℓ/100km

	Düşük:
Orta:
Yüksek:
Ekstra Yüksek:
Birleşik:
	








Çevresel Bilgi
Bir otomobilin yakıt tüketimi ve CO2 emisyonunun belirlenmesinde, otomobilin yakıt verimliliğinin yanı sıra araç sürme alışkanlığı gibi diğer teknik olmayan faktörler de önemli rol oynar. CO2, küresel ısınmaya neden olan en önemli sera gazıdır.






CO2 Emisyonu:     xyz   g/km
Euro seviyesi:




Bütün yakıt ekonomisi ve emisyon değerleri WLTP laboratuarından ve bu araca özeldir. Bu değerler, ideal şartlarda ulaşılabilecek değerler için gerçekçi ve güvenilir bir bulgu sunmaktadır. Fakat hiçbir test, gerçek dünya sürüşü şartlarını ve davranışlarını tamamı ile yansıtamayacağından, her zaman farklılıklar olacaktır.

Yeni binek otomobil modelleri için yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonu ile ilgili verileri içeren kılavuzlar, satış noktalarında ücretsiz olarak bulundurulur.

Önemli Not: Bu Marka/Modelin bazı varyasyonları daha düşük CO2 emisyonu değerine sahip olabilir. Satıcınızdan bilgi alınız.



__________
(1) Bu değişiklik 1/6/2023 tarihinde yürürlüğe girer.
[image: ]İlave-2
Araç Dışı Şarj Edilebilir Hibrit


Eşdeğer tüm elektrikli mesafe
Bu veri, benzin ya da dizel motor devreye girmeden önce tam dolu elektrikli şarj ile farklı seyahat türlerinde (şehiriçinden otobana) gidebileceğiniz en uzak mesafeyi söyler. İdeal şartlarda ulaşılabilen bir değer olmak ile birlikte, ‘gerçek dünya’ günlük seyahatler hiçbir zaman aynı olmamakta ve farklı dış faktörlerden etkilenmektedir. Bu, sizin bireysel elektrikli mesafenizin farklı olabileceği anlamına gelmektedir.
xyz km




CO2 Emisyon Değeri g/km
Yakıt Ekonomisi
CO2  xyz g/km
M
L
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A
 +256
 226-255
 191-225
 171-190
 151-170
 131-150
 111-130
 101-110
 91-100
 76-90
 51-75
 1-50
 0

CO2, iklim değişikliğinin ana sorumlusu olan sera gazıdır.
Marka/Model:
Yakıt Tipi:
Motor Hacmi (cc):
Şanzıman Türü:





Yakıt Tüketimi:

	
	ℓ/100km

	Düşük:
Orta:
Yüksek:
Ekstra Yüksek:
Ağırlıklı Birleşik:
	








Çevresel Bilgi
Bir otomobilin yakıt tüketimi ve CO2 emisyonunun belirlenmesinde, otomobilin yakıt verimliliğinin yanı sıra araç sürme alışkanlığı gibi diğer teknik olmayan faktörler de önemli rol oynar. CO2, küresel ısınmaya neden olan en önemli sera gazıdır.






Ağırlıklı elektrik tüketimi: xyz km/kWh

Ağırlıklı CO2 emisyonu:     xyz   g/km
Euro seviyesi:




[bookmark: _Hlk109640360][bookmark: _Hlk109639744]Bütün yakıt ekonomisi, elektrik tüketimi, elektrikli mesafe ve emisyon değerleri WLTP laboratuarından ve bu araca özeldir. Bu değerler, ideal şartlarda ulaşılabilecek değerler için gerçekçi ve güvenilir bir bulgu sunmaktadır. Fakat hiçbir test, gerçek dünya sürüşü şartlarını ve davranışlarını tamamı ile yansıtamayacağından, her zaman farklılıklar olacaktır.

Yeni binek otomobil modelleri için yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonu ile ilgili verileri içeren kılavuzlar, satış noktalarında ücretsiz olarak bulundurulur.

Önemli Not: Bu Marka/Modelin bazı varyasyonları daha düşük CO2 emisyonu değerine sahip olabilir. Satıcınızdan bilgi alınız.

[image: ]İlave-3
Sade Elektrikli


Elektrikli mesafe (birleşik)
Bu veri, tam dolu elektrikli şarj ile farklı seyahat türlerinde (şehiriçinden otobana) gidebileceğiniz en uzak mesafeyi söyler. İdeal şartlarda ulaşılabilen bir değer olmak ile birlikte, ‘gerçek dünya’ günlük seyahatleri hiçbir zaman aynı olmamakta ve farklı dış faktörlerden etkilenmektedir. Bu, sizin bireysel elektrikli mesafenizin farklı olabileceği anlamına gelmektedir.
xyz km




CO2 Emisyon Değeri g/km
Yakıt Ekonomisi
M
L
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Marka/Model:
Yakıt Tipi:
Motor Hacmi (cc): 
Şanzıman Türü:
CO2, iklim değişikliğinin ana sorumlusu olan sera gazıdır.

CO2  0 g/km




Yakıt Tüketimi:

	
	ℓ/100km

	Düşük:
Orta:
Yüksek:
Ekstra Yüksek:
Ağırlıklı Birleşik:
	Uygulanmaz
Uygulanmaz
Uygulanmaz
Uygulanmaz
Uygulanmaz








Çevresel Bilgi
Bir otomobilin yakıt tüketimi ve CO2 emisyonunun belirlenmesinde, otomobilin yakıt verimliliğinin yanı sıra araç sürme alışkanlığı gibi diğer teknik olmayan faktörler de önemli rol oynar. CO2, küresel ısınmaya neden olan en önemli sera gazıdır.






Euro seviyesi:
Elektrik tüketimi: Wh / km

CO2 emisyonu:  0 g/km




Bütün yakıt ekonomisi ve emisyon değerleri WLTP laboratuarından ve bu araca özeldir. Bu değerler, ideal şartlarda ulaşılabilecek değerler için gerçekçi ve güvenilir bir bulgu sunmaktadır. Fakat hiçbir test, gerçek dünya sürüşü şartlarını ve davranışlarını tamamı ile yansıtamayacağından, her zaman farklılıklar olacaktır.

Yeni binek otomobil modelleri için yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonu ile ilgili verileri içeren kılavuzlar, satış noktalarında ücretsiz olarak bulundurulur.

Önemli Not: Bu Marka/Modelin bazı varyasyonları daha düşük CO2 emisyonu değerine sahip olabilir. Satıcınızdan bilgi alınız.

İlave-4
[bookmark: _Hlk124950838]Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Etiketine Ilişkin Gereklilikler

1. Etiket, İlave 1 ila İlave 3’te yer alan, 28/12/2021tarihli ve 31703 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı İle İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2021/29)’de belirtilen tahrik enerji dönüştürücü tipine göre, standartlaştırılmış formata uygun olur.
2. Etikette yer alacak bilgiler aşağıdaki şekildedir:
I- Etiketin iliştirileceği binek otomobilin yakıt tipi, marka ve modeli, gösterilen bölümlerde yer alır. Araç İçi Şarj Edilebilir Hibrit araçların yakıt tipi hanesi uygunluk belgesi ile uyumlu olarak belgede belirtilen hibrit tipi eklenerek yazılır.
II- Resmi spesifik CO2 emisyonu sayısal değeri, en yakın tam sayıya yuvarlanarak 1 km başına gram (g/km) şeklinde belirtilir. Yeni binek otomobilin CO2 emisyon sınıfı Ek-V’e uygun olarak belirlenir. Uygun harf ilgili ok işareti ile aynı hizaya ve resmi spesifik CO2 değerini içerecek şekilde yazılır.
III- “Yakıt Tüketimi" bölümünde sırasıyla düşük, orta, yüksek, ekstra yüksek ve birleşik resmi yakıt tüketimi sayısal değerlerini içermelidir. Resmi yakıt tüketimi değeri, 100 km başına litre (l/100 km) şeklinde ve en fazla ondalık basamak olarak açıklanır.
Bu değerler, 21/6/2002 tarihli ve 24792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik (80/181/AT) hükümleri ile uyumlu olacak şekilde; litre ve kilometre cinsinden değerler şeklinde belirtilir.
Ayrıca sade elektrikli araçlara ait elektrik tüketimi değeri ile araç dışı şarj edilebilir hibrit araçlara ait ağırlıklı elektrik tüketimi değeri kilovatsaat ve kilometre cinsinden belirtilir.
IV- Binek otomobilin santimetreküp (cc) cinsinden motor hacmi ile vites sayısı ve şanzıman türü belirtilir. 
V- Etiket, aşağıdaki metni içerir:
"Bir otomobilin yakıt tüketimi ve CO2 emisyonunun belirlenmesinde, otomobilin yakıt verimliliğinin yanı sıra araç sürme alışkanlığı gibi diğer teknik olmayan faktörler de önemli rol oynar. CO2, küresel ısınmaya neden olan en önemli sera gazıdır."
VI- Etiket, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu hakkında kılavuzun mevcudiyeti ile ilgili aşağıdaki metni içerir:
"Yeni binek otomobil modelleri için yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonu ile ilgili verileri içeren kılavuzlar, satış noktalarında ücretsiz olarak bulundurulur."
VII- Etiket, aşağıdaki metni içermelidir.
“Önemli Not: Bu Marka/Modelin bazı varyasyonları daha düşük CO2 emisyonu değerine sahip olabilir. Satıcınızdan bilgi alınız.”
3. Etiketin belirli bazı özellikleri aşağıda gösterilmiştir:
Etiket 210 x 297 mm ebadında sunulur.
Kullanılan Renkler;
CMYK: Cyan(yeşilimsi mavi), magenta(morumsu kırmızı), sarı, siyah.
Örnek: 07X0:%0 cyan, %70 magenta, %100 sarı, %0 siyah.
Ok işaretleri:
-A: X0X0,
-B, C: 70X0,
-D, E: 30X0,
-F, G: 00X0,
-H, I: 03X0,
-J, K: 07X0,
-L, M: 0XX0,


Ek - II
Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonlarını Gösteren Kılavuz

Kılavuz, asgari aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde olmalıdır:

1-       Yurt içinde satışa hazır tüm yeni binek otomobil modellerinin markalara göre alfabetik sırayla gruplandırılmış yıllık bir listesi. Eğer rehber yılda bir kereden fazla güncelleştirilmiş ise, bu takdirde rehber bu güncelleştirmenin yayın tarihinde mevcut tüm yeni binek otomobil modellerinin bir listesini içermelidir.

2-        Kılavuzda görünen her model için, yakıt tipi, resmi yakıt tüketimi ve resmi spesifik CO2 emisyonu sayısal değerleri belirtilmelidir. Resmi yakıt tüketimi değeri, 100 km başına litre (l/100 km) veya 1 litre başına km (km/l) ya da bunların birleşimine uygun halde en fazla ondalık basamak olarak açıklanmalıdır. Resmi spesifik CO2 emisyonu, en yakın tam sayıya yuvarlanarak 1 km başına gram (g/km) şeklinde belirtilmelidir.

Bu değerler 80/181/AT Yönetmeliği hükümleri ile uyumlu olacak şekilde değişik birimler cinsinden de ifade edilebilir(galon ve mil).

3-       Her yakıt tipi için, spesifik CO2 emisyonunun artışına göre sıralanmış yakıt verimliliği en fazla olan on yeni binek otomobil modelinin listesi. Liste, modelleri ve resmi yakıt tüketimi ve resmi spesifik CO2 emisyon sayısal değerlerini içermelidir.

4-       Agresif araç sürmeme, düşük hızda yol alma, ani olmayan (beklenen) frenleme, tekerleklerin doğru şişirilmesi, atıl süreçlerin azaltılması, aşırı ağırlığın taşınmaması gibi araç sürme alışkanlıklarının, aracın düzenli bakımının ve doğru kullanımının binek otomobillerin yakıt tüketimini düzelttiği ve CO2 emisyonunu azalttığı hususunda sürücülere önerilerde bulunulmalıdır.

5-       Seragazı emisyonu etkileri, potansiyel iklim değişikliği ve bunun motorlu araçlarla ilişkisi ile tüketicinin kullanabileceği farklı yakıt seçeneklerine bir atıf ve onların çevreye etkilerini son bilimsel kanıtlar ve yasal gerekler temelinde ele alan açıklamalar yer almalıdır.

6-       Avrupa Topluluğunun yeni binek otomobillerin CO2 emisyonu ortalaması ile ilgili hedefine ve bu hedefin  gerçekleşeceği tarihe bir atıf yapılmalıdır.

7-       Hazır olduğunda internette, yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonu ile ilgili Komisyon kılavuzuna bir atıf yapılmalıdır.





Ek- III
Satış Noktasında Gösterilen Poster/Gösterim

Poster/Gösterim, asgari aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde olmalıdır:

1-       Poster veya gösterim boyutu, asgari 70 cm x 50 cm olmalıdır.

2-       Bilgiler okunaklı olmalıdır.

3-       Elektronik bir ekranda bilginin sağlandığı bir gösterimde ekranın boyutu asgari 25 cm x 32 cm (17”) olmalıdır. Bilgi, kayma (scroll)  tekniği kullanarak gösterilebilir. 

4-       Binek otomobil modelleri, yakıt tipine (benzin ya da dizel, vb. gibi) göre ayrı ayrı gruplandırılır ve listelenir. Her yakıt türü içinde modeller, en az resmi yakıt tüketimine sahip model listenin en üstünden başlayacak şekilde, CO2 emisyonu artışına göre sıralanır.

5-       Listedeki her binek otomobil modelleri için marka ve resmi yakıt tüketimi ve resmi spesifik CO2 emisyon sayısal değerleri verilmelidir. Resmi yakıt tüketimi değeri, 100 km başına litre (l/100 km) veya 1 litre başına km (km/l) ya da bunların birleşimine uygun halde en fazla ondalık basamak olarak açıklanmalıdır. Resmi spesifik CO2 emisyonu, en yakın tam sayıya yuvarlanarak 1 km başına gram (g/km) şeklinde belirtilmelidir.

Bu değerler 80/181/AT Yönetmeliği hükümleri ile uyumlu olacak şekilde değişik birimler cinsinden de ifade edilebilir(galon ve mil).

 Önerilen format aşağıda gösterilmiştir:
	Yakıt Tipi
	Sıra
	Model
	    CO2  Emisyonu         
	Yakıt Tüketimi

	Benzin
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	...
	
	
	

	Dizel
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	...
	
	
	



6-       Poster/Gösterim, yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonu hakkında kılavuzun mevcudiyeti ile ilgili aşağıdaki metni içermelidir:
“Yeni binek otomobil modelleri için yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonu ile ilgili verileri içeren bir kılavuz satış noktalarında ücretsiz olarak bulunur.” Elektronik ekranlı bir gösterimin olması halinde bu metin devamlı görülebilir şekilde olmalıdır.

7-  Poster/Gösterim, aşağıdaki metni içermelidir:
“Bir otomobilin yakıt tüketimi ve CO2 emisyonunun belirlenmesinde otomobilin yakıt  verimliliğinin yanı sıra araç sürme alışkanlığı gibi diğer teknik olmayan faktörler de önemli rol oynar. CO2, küresel ısınmaya neden olan  en önemli seragazıdır.” Elektronik ekranlı bir gösterimin olması halinde bu metin devamlı  görülebilir şekilde olmalıdır.

8-        Poster/Gösterim, en az 6 ayda bir güncelleştirilir. Elektronik gösterim kullanılan satış noktalarında bilgiler en az her 3 ayda bir güncelleştirilir.

9-       Bir elektronik ekran, tamamen ve sürekli olarak poster/gösterim yerine ikame edilebilir.     Bu durumda elektronik ekran, tüketicilerin ilgisini en az poster/gösterimin sağlayacağı yoğunlukla aynı olarak çekebilecek bir şekilde sunulacaktır.



Ek - IV
Promosyon Literatürü

Bütün promosyon literatürleri, araçların resmi yakıt tüketim ve resmi spesifik CO2 emisyon verilerini içermelidir. Promosyon literatürü asgari aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde olmalıdır:

1-         Okunaklı olmalı ve promosyon literatüründe sunulan bilgilerin ana bölümünden daha  az göze çarpacak şekilde olmamalıdır.

2-         Anlaşılması kolay olmalıdır..

3-         Promosyon materyallerini kapsayan bütün farklı otomobil modelleri için resmi yakıt tüketim verileri sağlanmalıdır. Eğer birden fazla modelden bahsedilmiş ise bu takdirde ya belirtilen bütün modeller için resmi yakıt tüketim verilerini içermeli ya da en düşük ile en yüksek yakıt tüketim aralığı belirtilmelidir. Resmi yakıt tüketimi değeri, 100 km başına litre (l/100 km) veya 1 litre başına km (km/l) ya da bunların birleşimine uygun halde en fazla ondalık basamak olarak açıklanmalıdır.

Bu değerler 80/181/AT Yönetmeliği hükümleri ile uyumlu olacak şekilde değişik birimler cinsinden de ifade edilebilir(galon ve mil).

[bookmark: _GoBack]Promosyon literatürü sadece bir markaya atıfta bulunup herhangi bir modele atıfta bulunmuyorsa  yakıt tüketim verilerini sunmaya gerek yoktur.























EK-V (Ek:RG-19/12/2007-26735) (Değişik:RG-11/3/2023-32129)(1)   

RESMİ SPESİFİK CO2 EMİSYON SINIFI

Aracın resmi spesifik CO2 emisyon sınıfı tablo 1'e göre belirtilir.

Tablo 1

	Resmi Spesifik CO2 Emisyon Sınıfı

	Resmi Spesifik CO2 Emisyonu Ec (g/km)

	A
	0

	B
	1  Ec  50

	C
	51  Ec  75

	D
	76  Ec  90

	E
	91  Ec  100

	F
	101  Ec  110

	G
	111  Ec  130

	H
	131  Ec  150

	I
	151  Ec  170

	J
	171  Ec  190

	K
	191  Ec  225

	L
	226  Ec  255

	M
	           Ec > 256


                                                                                                                                                          











_______________
(1) Bu değişiklik 1/6/2023 tarihinde yürürlüğe girer.
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EK - I   (Değişik:RG - 11/3/2023 - 32129) (1)   YAKIT EKONOMİSİ ve CO 2   EMİSYONU ETİKETİ   İlave - 1   Benzin ,  Dizel   veya  Araç İçi Şarj Edilebilir  Hibrit                                                 Bütün yakıt ekonomisi ve emisyon değerleri  WLTP laboratuarından ve  bu araca özeldir. Bu değerler, ideal şartlarda  ulaşılabilecek değerler için gerçekçi ve güvenilir bir bulgu sunmaktadır. Fakat hiçbir test, gerçek dünya sürüşü şartlarını  ve davranışlarını tamamı ile yansıtamayacağından, her zaman farklılıklar olacaktır.     Yeni binek otomobil modelleri için yakıt ekonomisi ve CO 2   emisyonu ile ilgili verileri içeren kılavuzlar, satış noktalarında  ücretsiz olarak bulundurulur.     Önemli Not:  Bu Marka/Modelin bazı varyasyonları daha düşük CO 2   emisyonu değerine sahip olabilir. Sat ıcınızdan  bilgi alınız.         __________   (1) Bu değişiklik 1/6/2023 tarihinde yürürlüğe girer.  

 l /100km  

Düşük:   Orta:   Yüksek:   Ekstra Yüksek:   Birleşik:   

CO 2 , iklim değişikliğin in   ana   sorumlusu olan   sera gazıdır.  
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CO 2   Emisyon Değeri g/ k m  

Euro  seviyesi :  

Yakıt Ekonomisi  

Marka/Model:   Yakıt Tipi:   Motor Hacmi   (cc):   ŞanzımanTürü:  

Yakıt Tüketimi:  

Çevresel Bilgi   Bir otomobilin yakıt tüketimi ve CO 2   emisyonunun  belirlenmesinde, otomobilin yakıt verimliliğinin yanı sıra  araç sürme  alışkanlığı gibi diğer teknik olmayan faktörler de  önemli rol oynar. CO 2 , küresel ısınmaya neden olan en  önemli sera gazıdır.  

CO 2   Emisyonu :      xyz     g/km  

